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C.  
Souhrnná technická zpráva
1.    
Popis stavby
Zdůvodnění výběru stavebního pozemku


V rámci rozvoje obce Chvalkovice byly vytypovány lokality vyhovující pro rozšíření obytné zástavby v obci. Jejich umístění je obsaženo ve schváleném územním plánu obce. Jednou z vytypovaných lokalit je lokalita Trávníky, která prostorově a kapacitně vyhovuje pro umístění sedmi samostatně stojících rodinných domů. Lokalita svým umístěním na jihovýchodním okraji obce s možností napojení na místní komunikaci a stávající, kapacitně vyhovující, rozvody inženýrských sítí je optimální pro navrhovaný záměr bez mimořádných nároků na jeho realizaci.

Zájmové území je situováno na jihovýchodním okraji obce v mírně svažitém terénu, přístupném po místní komunikaci, procházející stávající obytnou zástavbou tvořenou převážně řadovými rodinnými domy. 
Zhodnocení staveniště
Navrhovaná lokalita pro výstavbu rodinných domu je situována na severozápadním  svahu mírně vystupujícím nad stávající obytnou zástavbou tvořenou převážně řadovými jednopodlažními rodinnými domy. Příjezd do navrhované lokality je po místní komunikaci s živičným povrchem , která na konci stávající zástavby přechází na polní cestu, zpevněnou silničními panely. Stávající polní cesta po   celé délce lemuje severní okraj vymezené lokality výstavby a dále pokračuje jako jediná přístupová komunikace na pozemky navazujícího území. V rámci zástavby dotčeného území je navrženo prodloužení stávající místní komunikace podél navrhované zástavby, ukončené obratištěm, vyhovujícím svými parametry pro jízdu nákladních automobilů a zásahových požárních vozidel. Provedení nové komunikace včetně zeleného pásu a chodníku podél navrhované nové výstavby rodinných domu není součástí této stavby a bude řešeno jako samostatná stavba. V rámci navrhovaného zasíťování dotčeného území bude provedena pouze pouze demontáž stávající panelové komunikace ze silničních panelů a po provedení prodloužení inženýrských sítí opětná montáž panelové vozovky. V prostoru stávající zástavby jsou provedeny veřejné rozvody vody, kanalizace, zemního plynu, elektro NN, VO a telefonu. Stávající rozvody kapacitně vyhovují pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domy. Napojení rodinných domů na rozvody inženýrských sítí je podmíněno jejich prodloužením podél navrhované zástavby.

Území navrhované zástavby je tvořeno pozemkem p.č. 588/1, 1637/1 a 587/1 vedené jako zemědělský půdní fond – orná půda, příjezdová komunikace, chodník a nové rozvody inženýrských sítí zasahuje na pozemky p.č.587/1 zemědělský půdní fond – orná půda, a 587/4, zemědělský půdní fond – trvalý travní porost. Pozemek p.č. 588/1, 1637/1 a 587/1 určený k zástavbě byl do současné doby využíván pro zemědělské účely. Současný charakter jeho využívání  pro zemědělskou činnost, jeho poloha, umístění a konfigurace terénu jsou v době výskytu přívalových dešťů častou příčinou, neredukovaného odtoku většího množství povrchových vod, které se soustřeďuje zejména do mělkých údolnicových partií a je provázeno splavováním agrotechnicky narušené, dostatečně nezajištěné půdní vrstvy pozemků využívaných pro zemědělské účely. Jedna z údolnicových partií prochází dotčeným územím. Pro řešení dané problematiky a eliminování případného vzniku ohrožení intravilánu obce Chvalkovice povodňovými stavy, které se v minulosti již vyskytly, zadala obec vypracování studie „Protierozní opatření Chvalkovice, lokalita „Trávníky“, zpracovanou firmou MGV+H s.r.o. v březnu 2007. Ze studie vyplývá, že nejoptimálnějším a nejúčinnějším řešením pro redukci odtoku povrchových vod provázené splavováním agrotechnicky narušené půdní vrstvy dotčených pozemků je zatravnění a následné zalesnění partií dotčených pozemku p.č. 588/1, 1637/1 a 587/1  vyskytujícího se nad zamýšleným územím, určeným územním plánem k zástavbě rodinnými domy. Jedná se o ochranné zalesnění svažité části území nad zamýšlenou zástavbou svažující se směrem k intravilánu obce. Účinnost zalesnění nelze dle studie pomocí výpočtů matematicky specifikovat, ale jedná se o nejúčinnější způsob stabilizace odtokových poměrů povrchových dešťových vod  a zabránění splavování agrotechnicky narušené povrchové vrstvy území. Výrazných změn odtokových poměrů dešťových vod z daného území přinese již první fáze rekultivace území, jeho zatravněním.  Po vzrůstu a zapojení porostů bude transport splavenin eliminován, výrazně posílena zasakovací schopnost území a povrchový odtok z převážné míry eliminován zvýšeným vsakem vzniklým časovým zpožděním a rozložením odtoku povrchových vod z daného území. Zalesnění studie navrhuje melioračními a zpevňujícími dřevinami se zvýšeným zastoupením typu dub, buk, jasan a olše.  Zalesnění území není součástí výstavby rodinných domů Trávníky a bude řešena jako samostatná stavby. Zabezpečení území po dobu do plného zajištění funkce lesa a zatravněných ploch pro redukci odtoku povrchových vod je řešeno vhodnou volbou rozvržení území v kombinaci s vhodnou volbou konstrukce oplocení na zděných podezdívkách, které umožní případnou redukci a svedení dešťových vod uměle vytvořenou svodnicí tvořenou zděnou podezdívkou přilehlého oplocení a zpevněnou plochou z vegetačních tvárnic. Navrhovaná svodnice není součástí této stavby a bude řešena v rámci nové příjezdové komunikace, která bude řešena jako samostatná stavba. Svodnice je navržena v místě stávajícího terénního průlehu, který vytváří přirozenou dráhu případného odtoku koncentrovaných povrchových dešťových vod. Nejedná se o vodohospodářské dílo, navrhované řešení je součástí jednotné koncepce řešení území s plným zapojením všech  navazujícími prvky, kterými jsou oplocení jednotlivých pozemků a řešení přilehlých volných a zpevněných veřejných ploch. Projekt předpokládá převedení případného výskytu povrchových vod z území nad komunikací jeho volným převedením přes navrhovanou komunikaci do prostoru přilehlé zalesněné a zatravněné údolnice pod komunikací  tvořené pozemkem p.č. 2117  vedeného jako lesní pozemek ve vlastnictví obce, kde se předpokládá rozptýlení povrchových vod a jejich zasáknutí. Volný převod dešťových vod přes komunikaci bude zajištěn sklopeným obrubníkem v dotčeném úseku komunikace.  Odvod případného výskytu dešťových vod při zvýšené intenzitě deště odkanalizováním nově navržené komunikace je nereálné. Převod dešťových vod na zalesněný pozemek pod komunikací se vzhledem k dočasnému řešení a nárokům na investiční náklady jeví jako technicky a ekonomicky za nejoptimálnější. 

Základy urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Řešení území pro výstavbu rodinných domu navazuje na stávající řešení přilehlého území a vychází z celkové urbanistické a architektonické koncepce stávající zástavby obce. Do prostoru zástavby rodinnými domy bude prodloužena stávající místní komunikace šířky 5,5 m s živičným povrchem, která bude na odlehlé straně zakončena obratištěm, dimenzovaným pro pojezd nákladních automobilů a zásahových vozidel hasičského záchranného sboru. Na nově navrženou místní komunikaci v prodloužení navazuje stávající polní cesta s povrchem ze silničních betonových panelů. Podél příjezdové komunikace ze strany přiléhající ke stavebním pozemkům je navržen chodník pro pěší šířky 1,5 m od komunikace oddělený zeleným pásem šířky 0,7 m, do kterého bude umístěn rozvod a stožáry veřejného osvětlení. Protilehlý okraj chodníků na hranici pozemku bude lemován zděnou podezdívkou oplocení stavebních pozemků. Provedení nové komunikace a chodníku není součástí této stavby a tvoří samostatnou etapu výstavby, datovanou do období konce výstavby přilehlých rodinných domů.  Vlastní zástavba stavebních pozemků vychází ze stávající zástavby přilehlého území, které je tvořeno převážně jednopodlažní zástavbou řadovými rodinnými domy. Pro zástavbu dotčeného území byla zvolena zástavba samostatně stojícími rodinnými domy.  Pro zachování rázu přilehlé zástavby se předpokládá výstavba jednopodlažních částečně nebo zcela podsklepených objektů se sedlovými střechami s taškovou krytinou a orientací hlavního hřebene podélně s přilehlou příjezdovou komunikací s možností využití půdního prostoru pro umístění podkroví. Jako závazný regulativ výstavby rodinných domů je zvolena stavební čára umístění rodinných domů, která je zvolena rovnoběžně s podélnou hranicí pozemků přiléhající k navrhovanému chodníku a příjezdové komunikaci ve vzdálenosti 3,40 m. Odstupová vzdálenost rodinných domů od hranice sousedních pozemku je stanoveny závaznými předpisy, jako optimální vzdálenost jsou navrženy 3 m. Pro řešení povrchových úprav fasád, oplocení, drobných a vedlejších staveb se předpokládá v maximální míře využít tradičních přírodních materiálů, tj. dřeva, kamene tradičních zdících materiálů a povrchových úprav. Návrh rozparcelování území a umístění hlavních stavebních objektů je patrný z výkresové dokumentace.
Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

 Doporučené obecné zásady technického řešení zástavby území 

Umístění hlavních stavebních objektů je navrženo rovnoběžně s  hranicemi sousedních pozemků v pravidelné odstupové vzdálenosti rovnoběžně s přilehlou příjezdovou komunikací, určenou stavební čárou, která je navržena ve vzdálenosti 3,4 m, rovnoběžně s podélnou hranicí pozemku.  Příčný sklon stavebních pozemků se pohybuje od 5 do 12%. Konfigurace terénu, zejména u pozemků s větším příčným spádem nabízí volbu konstrukčního řešení rodinných domů s částečným podsklepením nebo jako mezonetový dům s rozdílnou úrovní uličního a dvorního traktu, při příčném sklonu terénu 12% s fázovým posunutím zhruba o polovinu konstrukční výšky podlaží. 
Odstavná a parkovací místa, vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám v trase příjezdové komunikace k objektům, budou řešena na vlastním pozemku rodinných domů. 
Ke každému objektu rodinného domu bude navržen sjezd na veřejnou komunikací. Umístění sjezdů bude upřesněno v závislosti na řešení umístění rodinných domů a návrhu přístupové, resp. příjezdové komunikace k objektu. 
Pro každý objekt bude navržena přípojka vody, deškanalizace, zemního plynu a elektro. Umístění přípojky vody a kanalizace bude upřesněno dle konkrétních požadavků uživatele rodinných domů v dalším stupni projektové dokumentace. Provedení přípojek k rodinným domům bude řešeno současně s prodloužením  rozvodů inženýrských sítí. Realizace přípojek rodinných domů na veřejné rozvody inženýrských sítí bude provedena na náklady budoucích majitelů rodinných domů. Prodloužení kabelových rozvodů telefonu projekt neuvažuje. 
Pasivní ochrana majetku vlastníku rodinných domů bude řešena oplocením. Oplocení bude řešeno na pozemku a na náklady majitele rodinného domu. Pro řešení oplocení pozemků mezi jednotlivými vlastníky rodinných domu je zvoleno pravidlo pravé strany, tj., že pokud se majitelé pozemků nedohodnou jinak, provádí a hradí pravou stranu oplocení pozemku, při pohledu z ulice, majitel pozemku. Výjimku tvoří boční oplocení, vegetačními tvárnicemi zpevněné plochy pro svedení případných náporových dešťových vod v počáteční fázi zalesnění pozemku nad navrhovaným územím zástavby rodinnými domy. Koryto svodnice s bočními zídkami z bednících tvárnic a zádlažba vegetačními tvárnicemi bude řešena a hrazena v rámci řešení příjezdové komunikace a veřejných zpevněných ploch, chodníku. Oplocení takto vytvořené podezdívky provede a uhradí majitel přilehlého pozemku vlastní prostředky a na vlastní náklady. Uliční oplocení všech stavebních pozemků bude provedeno se zděnou podezdívkou, ke které bude dotažena dlažba chodníků. Vzhledem ke konfiguraci terénu a případnému zabezpečení pozemků rodinných domů proti působení náporových dešťových vod v počáteční fázi zalesnění pozemku nad navrhovaným územím s rodinnými domy, projekt navrhuje provedení zadního oplocení na zděné podezdívce, která zamezí průniku případných náporových dešťových vod na pozemky rodinných domů.

Popis stavebního řešení objektů

Vybudování infrastruktury pro realizaci zástavby území rodinnými domy zahrnuje následující stavební objekty:

SO - 01 Komunikace a zpevněné plochy

SO - 02 Vodovod
SO - 03 Kanalizace
SO - 04 STL plynovod

SO - 05 Kabelové rozvody NN

SO - 06 Veřejné osvětlení
SO – 01 Komunikace a zpevněné plochy

Výstavba komunikace a zpevněných ploch je řešena ve dvou etapách. První etap je součástí této stavby a obsahuje demontáž stávající panelové vozovky ze silničních betonových panelů, které budou dočasně uloženy na přilehlých pozemcích určených pro výstavbu rodinných domů. Po provedení zasíťování území bude provedena opětná montáž panelové komunikace, která bude po dobu výstavby rodinných domů sloužit jako dočasná příjezdová komunikace pro výstavbu rodinných domů. V konečné fázi výstavby rodinných domu bude provedena druhá etapa výstavby komunikace a zpevněných ploch, která včetně navazující svodnice dešťových vod z území nad území novostavby rodinných domu není součástí této stavby a bude řešena jako samostatná stavba
Obsahem druhé etapy výstavby objektu komunikace a zpevněné plochy je prodloužení stávající místní příjezdové komunikace do prostoru navrhované zástavby rodinnými domy, včetně přilehlého zeleného pásu a chodníku pro pěší.

Nová komunikace bude dopravně řešena jako obslužní komunikace sídelního útvaru se zklidněnou dopravou omezením rychlosti  formou zóny na 30 km/hod. Omezení rychlosti bude vymezeno dopravním značením (osazením dopravní značky č. IP 25a dle vyhlášky č.30/2001 Sb.) 
Trasa nové komunikace je vedena v trase stávající polní cesty zpevněné silničními panely. Stávající zpevněná plocha v  trase nové obslužní komunikace bude demontována. Odlehlý konec nové místní komunikace bude ukončen úvraťovým obratištěm pro vozidla skupiny 2, které umožní průjezd a otočení nákladních automobilů a zásahových vozidel záchranného hasičského sboru. Vozovka o šířce 5,5 m  je navržena jako jednopruhová,  obousměrná. Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám  v trase navrhované komunikace, nejsou podél komunikace navržena žádná parkovací stání. Umístění parkovacích a odstavných parkovacích stání bude řešeno na pozemcích rodinných domů. Maximální podélný sklon navrhované komunikace činí +5,6 % v koncové části komunikace. Převážná část komunikace je řešena v podélném sklonu +1,85%.  Odvodněná vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí napojených na prodloužený rozvod jednotné kanalizace. Vozovka je navržena s živičným krytem lemovaná oboustranným zvýšeným betonovým silničním obrubníkem. Snížený obrubník šířky 3 m oboustranně zakončený přechodovým obrubníkem zvýšeným oproti úrovni komunikace o 20 mm je navržen v místech sjezdů na komunikaci a v prostoru svodnice dešťových vod, křížící místní komunikaci tak aby bylo zajištěno plynulé a bezkolizní svedení  případné náporové dešťové vody na zalesněný pozemek pod komunikací, kde se její odtok zpomalí rozptýlí a vsákne. 
Součástí nové příjezdové obslužní komunikace je nový chodník pro pěší  šířky 1,5 m po celé délce navrhované zástavby s povrchem ze zámkové dlažby, který je od komunikace oddělen zeleným pásem šířky 0,7 m. Podélný spad chodníku kopíruje podélný spad přilehlé komunikace. Podélný spád chodníku bude narušen plynulými přechody na sníženou úroveň sjezdů na komunikaci. Odvodnění chodníku bude řešeno příčným a podélným spádem a vsakem do přilehlého podélného zeleného pásu. Lemování chodníku je řešeno zděnou podezdívkou uličního oplocení pozemků rodinných domů, protilehlý okraj, zapuštěným zahradním obrubníkem. 

Součástí nově navrhovaných zpevněných ploch je navrhovaná svodnice případných náporových dešťových vod v počáteční fázi zalesnění pozemků nad navrhovanou zástavbou rodinných domů. Pro vytvoření svodnice byla v místě přirozeného terénního průlehu mezi pozemky určenými pro zástavbu vynechán volný koridor šířky 3,5 m Oboustranně lemovaný podezdívkou z bednících tvárnic vystupujících nad úroveň upraveného terénu 500 mm. Podezdívka z bednících tvárnic bude kotvena do podélného základového pasu z prostého betonu založeného do nezámrzné hloubky, betonovaného přímo do výkopové rýhy. Dodávka obou podezdívek z bednících tvárnic je součástí dodávky zpevněných ploch. Oplocení pozemku kotveného do podezdívky a navazující zadní oplocení pozemku na podezdívce bude dodávkou a na náklady majitele pozemku. Podélný spád svodnice bude rozdělen pravidelnou kaskádou monolitických příčných prahů z prostého betonu. Plocha svodnice bude zadlážděna betonovými zatravňovacími vegetačními tvárnicemi. Vyústění svodnice bude svedeno na přilehlý sníženy chodník, přecházející na přilehlou příjezdovou komunikaci. Pro plynulé převedení dešťových vod přes komunikaci na přilehlý zalesněný pozemek pod komunikací tak, aby nedošlo k přetížení event. zanesení splaveninami nově navržené dešťové kanalizace, je v místě vyústění svodnice, navržen sklopený obrubník.  

Konstrukce vozovky a chodníku

Nová vozovka - živičný povrch  TDZ = III.


asfaltový beton střednězrnný  
ABS I

40 mm



asfaltový beton hrubozrnný 

ABH I

60 mm



obalované kamenivo 


OK I     
50 mm




kamenivo zpevněné cem. maltou 
KSC I            130 mm 



štěrkodrť



ŠD
          220 mm










        _________


Celkem




          500 mm


Chodník  pro pěší
 
betonová dlažba 


BD

60 mm



lože z drobné drti 4/8


L

40 mm




štěrkodrť



ŠD
         150 mm










        _________


Celkem




          250 mm

Kapacitní údaje

Komunikace šířky 5,5 m

Délka komunikace …………………………….

224 mb

Plocha komunikace ……………………………       
         1 271 m2


Chodník šířky 1,5 m


Délka chodníku ………………………………..

167 mb


Plocha chodníku ……………………………….

251 m2



Svodnice šířky 3,55 m

Délka svodnice …………………………………
              27 mb


Plocha svodnice ……………………………….

  96 m2 
SO – 02 Vodovod

Zájmová oblast pro výstavbu rodinných domu bude napojena stávající rozvod vody pro veřejnou potřebu v obci ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Stávající vodovod z potrubí PE 100 90x8,2 mm, vedený v levém okraji obslužní komunikace, ukončený podzemním požárním hydrantem, bude po jeho demontáži a přeložce prodloužen do nové zástavby. Prodloužení vodovodního řadu bude  provedeno z plastového potrubí PE 100 90x8,2 mm  vedeného v zeleném pásu podél nové příjezdové komunikace. Vodovod bude po vybudování předán do majetku obce  následně do správy společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov.
Pro zásobování objektů budou z navrženého prodloužení vodovodu provedeny samostatné vodovodní přípojky. Jejich umístění bude upřesněno v dalším stupni dokumentace dle požadavku majitelů rodinných domů.  Sklon nivelety potrubí vodovodního řádu kopíruje sklon terénu příjezdové komunikace a činí 1,85 %. Vodovod je navržen  s min. krytím od 1,4 m. Na konci trasy je navržen  podzemní hydrant DN 80, který bude sloužit zároveň pro odvzdušnění vodovodu. V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby  a mosazné matice. 

Poklop šoupátka  a hydrantu bude mimo komunikaci, bude odlážděn dvěma řadami kostek a obetonován. 

Všechny poklopy budou vybaveny fixační podložkou nebo podkladovou deskou. Podzemní armatury a šoupata budou označena orientačními tabulemi dle ČSN 75 5025 umístěných na zdivu nebo plotech. 
Celková délka nového vodovodního řádu  PE 100 90x8,2 mm  ………………..143,0 m

Výpočet potřeby vody

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


Bytový fond : 7 rodinných domů, 4 osoby / RD


28 osob 



      36 m3/os/rok


 1008 m3/rok
Průměrná denní potřeba

               Qp = 2,76 m3/den = 2760l/den = 0,03 l/s

Max. denní potřeba 


               Qm = 2,76 x 1,4 = 3,86 m3/den = 0,05 l/s

Max. hodinová potřeba

               Qh = 3,86:24x2,1=0,34 m3/hod = 0,09l/s 
Roční potřeba vody 



   Qr = 1008 m3/rok

Potřeba požární vody  (dle ČSN 73 0873)

Rodinné domy do 200 m2 zastavěné plochy    Qpož.= 4l/s    


SO - 02 Kanalizace
Odkanalizování lokality je navrženo v souladu se stávajícím systémem likvidace splaškových a dešťových vod v obci. Stávající kanalizace v obci je řešena jako jednotná gravitační, provedená převážně z betonových trub a slouží především k odvodu dešťových srážkových vod ze střech, komunikací a zpevněných ploch. Kromě dešťových vod jsou do kanalizace v obci svedeny splaškové vody z domácností,  většinou přepady přes septiky a jímky. Na stávající kanalizaci je napojeno 146 přípojek od cca 243 osob. Na základě rozhodnutí referátu ŽP OkÚ Vyškov, bylo obci Chvalkovice povoleno vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do recipientu Chvalkovického potoka za podmínek dodržení ukazatelů přípustného znečištění vod, limitovaných, příslušnými obecně právními předpisy. Na provoz kanalizace v obci je výpracován a schválen provozní řád. Kanalizace v obci je tvořena jednotlivými úseky, které jsou svedeny a vyústěny do svodnice nebo přímo do vodoteče Chvalkovického potoka. Odkanalizování lokality se stávající zástavbou, na kterou navazuje nově navržená zástavba rodinných domů, je odkanalizována jednotnou kanalizací z trub betonových DN  500 a DN 600 a přes stávající výusť, označenou jako V2 , která vyúsťuje do otevřené svodnice. Otevřená svodnice prochází zatravněnou údolnicí, která podélně prochází obcí a lemuje její jižní okraj. Na západním konci zatravněné údolnice přechází otevřená svodnice do zatrubněného úseku z trub betonových DN 800 kde se napojuje na páteřní větev jednotné kanalizace z betonových trub DN 1000 a 1200, která výustí, označenou jako V1 ústí do Chvalkovického potoka. 

Původní záměr napojit novou kanalizaci pro výstavbu sedmi nových rodinných domů na stávající lomovou šachtu před vyústěním do otevřené svodnice,  spádově nelze zrealizovat. Jako náhradní řešení bylo zvoleno provést odkanalizování nové zástavby samostatnou kanalizační větví z trub KG-PVC DN 300, která bude samostatně napojena do přilehlé otevřené svodnice. V rámci druhé etapy výstavby komunikace a zpevněných ploch a řešení jejich odvodnění a plynulého svedení dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch dané lokality, je navrženo provést zatrubnění stávající otevřené svodnice až po napojení do Chvalkovického potoka. Po provedení zatrubnění bude provedeno definitivní napojení nové kanalizační větve z trub KG-PVC DN 300. Zatrubnění otevřené kanalizační stoky není součástí této stavby.
Vzhledem k limitnímu stavu množství splaškových vod vypouštěných do jednotné kanalizace a zamezení dalšího znečišťování odpadních vod zvýšenou koncentrací a navýšením emisních  ukazatelů  znečištění splaškových vod, bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako dešťová, pouze pro odvod dešťových vod. Likvidace splaškových vod bude řešena individuálně pro každý rodinný dům samostatně, žumpou na vyvážení. 

Nová kanalizace bude uložena do pískového lože s obsypem štěrkopískem a zásypem prohozenou zeminou. Pro napojení dešťové kanalizace jednotlivých rodinných domků na veřejnou kanalizaci budou na hlavním řadu vysazeny odbočky. Jejich umístění bude upřesněno v dalším stupni dokumentace dle požadavku majitelů rodinných domů.  Sklon nivelety potrubí kanalizačního řádu kopíruje sklon terénu příjezdové komunikace a činí 1,85 %, v trase napojení na otevřenou svodnici 0,8%. Kanalizace je navržen  s min. krytím od 1,8 m. Na trase kanalizace budou osazeny typové betonové prefabrikované šachty s litinovými pojízdnými poklopy 40 t a prefabrikované typové uliční vpusti s litinovými pojízdnými vtoky. Řešení uličních vpustí není součástí této stavby a bude řešeno jako součást nové příjezdové komunikace v druhé etapě výstavby komunikace a zpevněných ploch. Trasa vedení nové dešťové kanalizace je patrná z výkresové dokumentace. Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Před zahájením prací, zajistí dodavatel vytýčení stávajících sítí. 
Nově navrhovaná dešťová kanalizace je navržena pro odvod dešťových vod ze střech a zpevněných ploch z nově navržených sedmi rodinných domů a dešťových vod z nové příjezdové komunikace včetně chodníku a dělícího zeleného pásu. Konfigurace terénu, svažitý terén pozemků rodinných domů 
Celková délka nového jednotné kanalizace z trub  KG-PVC DN 300…………..191,0 m

Množství splaškových vod
Produkce splaškových vod odpovídá vypočtené potřebě pitné vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Množství splaškových vod na jeden rodinný dům 
Qspl = 144 m3/rok =0,55 m3/den = 0,048 m3/hod = 0,01 l/s
Počet EO na jeden rodinný dům


4
Látkové zatížení na jeden rodinný dům (0,06 kg BSK5/EO/den )
0,06 x 4   ……………………………………………..0,24 kg BSK5/den
Splaškové vody z rodinných domů budou jímány do žumpy na vyvážení, pro každý rodinný dům samostatně, umístěné na pozemku rodinného domu tak, aby bylo možné zajistit bezkolizní vyčerpání a odvoz splaškových vod a zajištěn dostupný příjezd fekálního vozidla.  


Množství dešťových vod 

Výpočet je proveden dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
Výpočet množství dešťových vod na jeden rodinný dům

Započítatelné neredukované plochy pro odvod dešťových vod:

Projekt předpokládá na jeden rodinný dům  160 m2 střešní plochy a 50 m2 zpevněných ploch ze zámkové dlažby.
Střechy sedmi rodinných domů S1 ………................……………… …………      160 m2
Zpevněné plochy vjezdů a zpevněných ploch ze zámkové dlažby  S2 ...…….      70 m2
Q = ψ.S.q




ψ1 = 0,90 (střechy ) 








ψ2 = 0,50 (zámkové dlažby do drtě )

                                                                      S1 = 160 m2=0,0160 ha plocha (ha)







S2 =   50 m2=0,0050 ha plocha (ha)

                                                                                  q  = 186 l/s/ha

 intenzita směr. deště, T =15 min







 periodicita 0,2

QRD = (0,90 x 0,0160 + 0,50 x 0,0050 ) x 186 = 0,0169 x 186 = 3,14 l/s
V zájmu přednostní likvidace dešťových vod na pozemku rodinných domů je navrženo jímání dešťových vod do plastových retenčních podzemních nádrží umístěných na dešťové kanalizaci na pozemku rodinného domu. Jímané dešťové vody budou využívány  na zalévání a případné, po další úpravě,  jako užitkové vody pro potřebu v rodinném domě. Přepad z retenční nádrže bude napojen na venkovní veřejný rozvod dešťové kanalizace.
Předpokládaná kapacita retenční nádrže na jímání maximálního výpočtového množství dešťových vod pro jeden rodinný dům činí:

 V = 10,7 m3

 Výpočet předpokládané kapacity  retenční nádrže viz. příloha souhrnné zprávy. Likvidace dešťových vod vsakem na pozemku rodinných domů, vzhledem k svažitému terénu pozemku a omezenému prostoru nejnižší úrovně pozemku v prostoru mezi uličním oplocením a průčelím objektu RD by bylo technicky náročné, proto je přepad z retenčních nádrží sveden do dešťové kanalizace, kterou bude zajištěna likvidace přebytku nevyužité dešťové vody a její likvidace v době mimo vegetační období.

Výpočet množství dešťových vod pro sedm rodinných domů

Q 7RD = 3,14 x 7 = 21,98 l/s
Výpočet množství dešťových vod příjezdové komunikace a chodníku
Započítatelné neredukované plochy pro odvod dešťových vod:

Plocha veřejného chodníku ze zámkové dlažby
S3 = 1,5 m x 167 m ……………………………………………………………….      251 m2
Dělící zelený pás mezi komunikací a chodníkem

S4 = 0,7 m x 167 m ……………………………………………………………….      117 m2
Příjezdová komunikace s živičným povrchem

S5 = 5,5 m x  224m ……………………………………………………………….   1 271 m2
Q = ψ.S.q




ψ3 = 0,50 (zámkové dlažby do drtě )







ψ4 = 0,10 (zatravněné plochy)







ψ5 = 0,80 (živičný povrch)







S3 =   251 m2=0,0251 ha plocha (ha)







S4 =   117 m2=0,0117 ha plocha (ha)







S5 = 1271 m2=0,1271 ha plocha (ha)

                                                                                  q  = 186 l/s/ha

 intenzita směr. deště, T =15 min







 periodicita 0,2
Q = (0,50 x 0,0251 + 0,10 x 0,0117 + 0,80 x0,1271) x 186 = 0,115 x 186 = 21,46 l/s

Celkové množství dešťových vod


QCELKEM = 21,98 + 21,46 = 43,44 l/s 

SO - 04 STL plynovod

Stávající plynovodní síť v obci je řešena jako středotlaká. Napojení výstavby sedmi nových rodinných domu na veřejný rozvod STL plynu bude řešen prodloužením stávajícího plynovodního potrubí PE 63x5,8 vedeného v zeleném pásu podél stávající řadové zástavby rodinných domů a místní příjezdové komunikace. Prodloužení plynovodu bude součástí řešení nových instalačních rozvodů a příjezdové komunikace pro navrženou lokalitu výstavby sedmi nových rodinných domů. Prodloužení plynovodu bude provedeno z potrubí PE 100 63x5,8 vedeného  v zeleném pasu podél nové příjezdové komunikace.  Potrubí s uloží na lože ze štěrkopísku tl. 150 mm. Obsyp potrubí se provede ze štěrkopísku a zásyp prohozenou zeminou. Nad potrubí bude uložena žlutá výstražná folie a to pod vrchní vrstvu komunikace a cca 400 mm nad potrubí do štěrkopískového obsypu. Pod folii se uloží signalizační vodič. Na hlavní řad bude napojeno 7 přípojek k rodinným domům z potrubí PE 100 32x3 vyvedených do skříně v oplocení, kde bude umístěn HUP, regulátor tlaku a plynoměr pro měření spotřeby plyn s možností odečtu z veřejně přístupného prostoru. Plynovodní řad bude ukončen zaslepením  za napojením přípojky posledního rodinného domu. 

Celková délka nového plynovodního řádu PE 100 63x5,8 mm  ………………..161,0 m

Výpočet potřeby plynu

Plyn je uvažován v rodinných domech pro vytápění, ohřev TUV a vaření

Max. hodinová spotřeba pro bytovou jednotku         (Qmax= 3,85 m3/hod)

Max. hodinová potřeba plynu pro 7 bytových jednotek
7 x 3,85 m3/hod  …………………………………………………26,97m3/hod  - 288 kWh
Roční spotřeba plynu

7 x 3850 m3/hod  ………………………………………… 26 970 m3/rok  - 287 904 kWh

SO - 05 Kabelové rozvody NN

Projektové podklady

- jednání s investorem rodinných domů

- platné elektrotechnické předpisy a normy ČSN, PNE a ECR-TNS-AO

Technický popis

Napěťová soustava
3+PEN 50 Hz, 400 V/TN-C
Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny: 

polohou, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.1

izolací, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.4

Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny: 

do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C 

automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 3V, čl. 3.3.2.5

izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.3.2.1.

Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2.

Účel projektu

Napojení nových odběrných míst (rodinné domky) z napěťové hladiny NN 0,4 kV. Jedná se o rozšíření distribuční soustavy podzemním kabelovým vedením NN.

Technický popis - návrh řešení

Kabelové vedení NN

Na stávajícím sloupu bude umístěna nová rozpojovací skříň, ze které bude vyvedeno zemní kabelové vedení NN v majetku E.ON Distribuce, a.s., které bude typu 1-NAYY. Kabel bude smyčkovat navržené přípojkové skříně. Jedna navržená přípojková skříň bude vždy napájet 2 RD (vedle této přípojkové skříně budou umístěny dvě elektroměrové, které budou v majetku odběratele). Umístění jednotlivých skříní je patrno z výkresu „Situace“.

Celkem budou osazeny 4 přípojkové skříně.

Celková délka navržené trasy podzemního vedení NN je 142 m.

Definitivní zádlažba není součástí této PD.

Kabelové vedení NN

Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

Mezera mezi kabely 22 kV a 1 kV a ovládacími kabely musí být minimálně 25 cm. Není-li možno uvedené vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka dostatečně mechanicky pevná (betonová deska, cihly apod.). Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a vyjímečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 341050). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají. Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh.

Uložení kabelů v zemi

Kabely NN se uloží ve volném terénu do kabelové rýhy 900 mm (pokud bude kabel uložen do chráničky), 800 mm, pod chodníkem s krytím min. 350 mm a v komunikaci do kabelové rýhy 1200 mm s min. krytím 1m. Nad kabely NN se položí výstražná fólie z plastických hmot.

Při výstupu kabelu z rour se kabel musí chránit proti skřípnutí podložením. Vstupy do rour  utěsněny proti zemině těsnící pěnou.

Kabely se uloží na vrstvu písku min. 8 cm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky (tato tloušťka se měří od povrchu kabelu). Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem. Šířka rýhy a uspořádání je závislé na počtu kabelů a je vázané "Technicko-operativní normou spotřeby materiálu" pro kabelové práce. Uložení kabelů je vyznačeno na příčných řezech ve výkresové části.

Ohyb kabelů

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, který je pro  pro celoplastový kabel roven 15x vnější průměr.

Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

Styk s inženýrskými sítěmi

Sdělovací kabely

Při souběhu nutno dodržet min.vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely do 1 kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem l m na obě strany. Svislá vzdálenost 10 cm. Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely.

Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řadem (do 0,005Mpa) nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se středotlakým plynovým řadem (do 0,3Mpa) 60 cm, při křížení s NTL plynovým řadem svislá vzdálenost l0 cm, s STL plynovým řadem 20 cm. Při křížení se kabely uloží do kabel. žlabů délky 1m, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min.vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnicové chráničky nebo do korýtka o délce 2m od potrubí na obě strany. Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka - ČSN EN 1594 .

Vodovod

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenosti 40cm.Kabel se uloží do chrániček s přesahem 1m.

Kanalizace

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 50 cm, kabel se uloží do do chrániček s přesahem 1 m.

Tepelná vedení

Při souběhu je minimální vzdálenost 100 cm, při křížení je svislá vzdálenost 50cm. Kabely se uloží do plastových trub s přesahem 1 m. Při nedostatku místa možno svislou vzdálenost snížit na 10 cm při vložení tepelné izolace.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.

Zpráva o bezpečnosti

Zajištění bezpečnosti práce

Po dobu výstavby je TS podle ČSN 34 3100 považována za zařízení bez napětí. Objekt musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle §8 vyhlášky č. 50/78sb. Při práci je nutno používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky.

Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno.

Při montáži a provozu stanice musí být dodržována ustanovení příslušných norem, zejména: 

ČSN 33 0050-604
Provoz, výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN 33 0340

Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 2000-1
Elektrické instalace budov

ČSN 33 2000-3
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52
Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 33 2000-5-54
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61
Výchozí revize - Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2

ČSN 33 2000-6-61 
ed. 2 Výchozí revize

ČSN 33 3210

Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 73 3050

Zemní práce

ČSN 73 6005

Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 6006

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 7505

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN ISO 3864
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

ČSN ISO 3864-1
Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN EN 50110-1
Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

PNE 33 0000-1
Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

PNE 33 0000-2
Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

PNE 33 0000-3
Revize a kontroly el. zařízení přenosové a distribuční soustavy

PNE 33 0000-6
Obsluha a práce na el. zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci el. energie.

PNE 35 7040

Značení kabelových rozvodných skříní pou v DS dodavatele elektřiny

PNE 37 0325

Upevňovací materiál na rozvod NN a VN. Držáky káblů

ECR-TNS-AO-00 4900.01
Uzemnění el. zařízení v distribučních sítích a objektech.

ECR-TNS-AO-00 4910.01
Uzemnění el. zařízení. Projektování, výstavba a provoz.

ECR-PP AO-024

Nakládání s demontovanými materiály a odpady.

vyhl. č.50/78

Důležitá upozornění

Použitý elektromontážní materiál

Navržený a skutečně použitý materiál a způsob provedení musí odpovídat platným předpisům, normám ČSN, zákonu č. 22/1997 Sb.

Vliv stavby na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

Náhrada škod a uvedení do provozu

Po dokončení stavby provede investor vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou vedení. Dále investor po dokončení stavby požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu. El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize.

Ochranné pásmo

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádět činnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnost, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením a je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu.

Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle poskytnutých podkladů jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit řádné vytýčení, aby nedošlo k jejich poškození !

Závěr

Projekt byl vypracován dle požadavků zadavatele.

Veškeré změny oproti této PD musí být odsouhlaseny projektantem!

SO - 06 Veřejné osvětlení
Projektové podklady

- jednání s generálním projektantem

- celková situace stavby

- platné elektrotechnické předpisy a normy

Technické údaje

Rozvodná soustava NN:
1PEN ~ 230V, 50Hz, TN-C

Instalace ve stožáru:

1NPE ~ 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

-živé části: 
izolací u přístrojů a kabelů


krytem svítidla a svorkovnice

-neživé části:
izolací u předmětů třídy II

automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty)

ČSN 33 2000-7-714 požaduje navíc pro otevření dvířek zařízení VO umístění do výšky 2,5m krytí elektrických zařízení IP23. tzn., že není možno použít pojistkových spodků a holých přípojnic.

Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2: AB7, AD4, AE4, AF2, AG2, AN2, AQ3, AS2, BA1.

Osvětlení musí odpovídat třídě osvětlení S4 (z důvodů velmi krátkých úseků komunikace není možné vypočítat jas povrchu vozovky).

Veřejné osvětlení

Celková délka navržené trasy podzemního vedení VO je 170 m.
Nový sadový stožár výško do 6m:
7 ks 

+1xsvítidlo Philips Malaga 

+1xsodíková výbojka 50W

+rovný výložník 0,5m

+svorkovnice GURO EKM 2072-1D2

Popis 

V obci je proveden stávající rozvod VO vedený venkovním rozvodem na sloupech, který je ukončen na stávajícím sloupu NN. Ze stávajícího sloupu NN bude sveden kabel VO CYKY-J 4x16mm2 do země přes rozpojovací skříň a dále tento kabel VO prosmyčkuje šesti novými sloupy VO a v sedmém bude ukončen. Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu VO. Stožáry budou osazeny rovnými 0,5m výložníky se svítidlem Philips Malaga a  50W sodíkovou výbojkou.  V sadových stožárech budou umístěny svorkovnice GURO EKM 2072-1D2 včetně pojistek. 

Trasa kabelového vedení je navržena převážně v zelených pásech podél komunikace zpřístupňující nové rodinné domy. Při přechodu přes komunikace a vjezdy budou kabely uloženy do plastových chrániček a bude založena jedna rezervní chránička. Umístění trasy a nových stožárů VO je patrné z výkresové části dokumentace.

Uložení kabelů VO v zemi

Kabel se uloží ve volném terénu s krytím 700 mm v kabelové rýze hloubky 800 mm. V místě přechodu komunikací bude kabel uložen v plastové chráničce pr. 110 s krytím min. 1000mm v kabelové rýze hloubky 1200mm. Kabely budou v celé délce trasy v zemi uloženy v plastové chráničce DN 63/52mm a budou kryty výstražnou fólií (umístěna 200 až 300mm nad chráničkou). Spolu s kabelem bude do výkopu umístěn zemnící drát FeZn pr. 10mm pro VO, který bude vzdálen od tohoto kabelu min. 10 cm (pod nebo vedle). Kabely se uloží na vrstvu písku min. 8 cm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky (tato tloušťka se měří od povrchu kabelu). Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem.

Dodavatel je povinen přizvat provozovatele veřejného osvětlení před záhozem rýhy ke kontrole.
Stožáry VO 

Nové stožáry budou oboustranně žárově zinkované s PVC manžetou. Pro nové stožáry bude vybudován nový betonový základ z betonu třídy C25/30, XC2, S3, 36mm dle ČSN EN 206-1. Betonový základ stožáru musí být opatřen plastovým pouzdrem, do kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra musí být minimálně o 100 mm větší než průměr stožáru. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného materiálu (např. keramické dlaždice).

Ohyb kabelu

Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastový kabel t.j. 15x vnější průměr kabelu.

Ochrana před nebezpečným dotykem 

Musí být provedena dle ČSN 33 2000- 4- 41 automatickým odpojením od zdroje

Styk s inženýrskými sítěmi

Pozn.: veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů generálního projektanta. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení !

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Silové kabely

Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a vyjímečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 341050). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do1 kV se nepoužívají.

Sdělovací kabely

Při souběhu nutno dodržet min.vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se silové kabely NN do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem l m na obě strany. Svislá vzdálenost 30 cm. Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely.

Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řadem (do 0,005Mpa) nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se středotlakým plynovým řadem (do 0,3Mpa) 60 cm, při křížení s NTL plynovým řadem l0 cm, s STL plynovým řadem 10 cm. Při křížení se kabely uloží do kabel.žlabů délky 1m, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min.vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnicové chráničky nebo do korýtka   délce 2m od potrubí na obě strany./ Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu,že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka - ČSN EN 1594/.

Vodovod

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min.vzdálenosti 40cm. Kabel se uloží do chrániček s přesahem 1m.

Kanalizace

Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení je svislá vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do do chrániček s přesahem 1 m.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.

Důležitá upozornění

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Vytýčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé kabely a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací.

Použitý materiál musí odpovídat ČSN. Případné změny oproti materiálu navrženému u projektové dokumentace musí být odsouhlaseny projektantem a provozem Technických sítí Brno.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení "Provozních pravidel pro elektrárny a sítě", předpisů ESČ z roku 1950 v dosud platném rozsahu a dále následující základní normy:

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení

ČSN EN 13201-2
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky, Změna 1

ČSN EN 13201-3
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet, Opr. 1, Změna 1

ČSN 33 2000-5-52
Výběr a stavba elektrických zařízení, Změna 1

ČSN 33 2000-4-41 
ed.2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, Změna 1

ČSN 73 6006

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 3320

Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 50110-1 
ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 0050-603
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

Závěrečná ustanovení

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 1500. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu, funkci zařízení a o provádění kontroly ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí – všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu dle ČSN.

Připomínky zhotoviteli

Stavbu nutno zkoordinovat se všemi souvisejícími stavbami jak technicky tak ekonomicky. Definitivní úprava povrchů není součástí této části PD.
2.    
Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

Údaje o provedených navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

V průběhu vypracování této dokumentace byly zajištěny následující podklady a provedeny níže uvedené průzkumy a měření:

- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

- podklady a dochovaná projektová dokumentace rozvodů inženýrských sítí v dané lokalitě
Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

Do prostoru staveniště nezasahují chráněná území ani zóny. Je nutné dodržet ochranná pásma inženýrských sítí a zeleně.
Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Pro realizaci nové příjezdové komunikace je nutné provést demontáž stávajícího zpevnění polní cesty ze silničních panelů, která je vedena v trase nové příjezdové komunikace. Pro demontované silniční panely vyčlení obec prostor pro jejich uskladnění k dalšímu použití. Pro zřízení obratiště bude provedeno odstranění náletových porostů, vyskytujících se na ploše navrhované stavby. Stavbou nebude dotčena stávající zeleň ani nevyžaduje provádění dalších bouracích prací. 
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Realizace prodloužení rozvodů inženýrských sítí a příjezdové komunikace, chodníku a svodnice si vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku p.č. 587/1 (chodník a komunikace 1544 m2, svodnice 73 m2), pozemku p.č. 587/4 (chodník a komunikace 183 m2),  pozemku p.č. 588/1 (svodnice 6 m2) a pozemek p.č. 1637/1 (svodnice 26 m2). Pro napojení nové kanalizace do otevřené svodnice bude nutné po dobu provádění zajistit dočasný zábor pozemku p.č. 587/4 (napojení kanalizace 38 m2) . Zábory zemědělské půdy pro výstavbu rodinných domu budou řešeny individuálně stavebníky RD dle konkrétních nároků. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa nebude požadovány.

P.č. pozemku
    způsob ochrany
  druh pozemku       trvalý zábor       doč. zábor 
 587/1
                zem. půdní fond      orná půda                  1617 m2               -
 587/4                  zem. půdní fond      trv. travní porost          183 m2           38 m2 

 588/1
                zem. půdní fond      orná půda                        6 m2               -

1637/1                 zem. půdní fond      orná půda                      26 m2              -     
Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hlediska příjezdu na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií, odvodnění stavebního pozemku
Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po dokončení stavebních prací za zajištění všech nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně zajištění výkopů, dočasného oplocení staveniště, případně denní a noční ostrahy a také řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce.    

Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu zdraví osob pohybujících se v blízkosti stavby a mohou se dostat do kontaktu se stavbou. Stavba musí být zabezpečena, aby zabránila vstupu nepovolaných osob na staveniště. Příjezd na staveniště bude zajištěn z veřejné komunikace a po stávající polní cestě.
Voda pro potřebu stavby

Voda pro potřebu stavby bude zajištěna dovozem mobilní cisternou. Po provedení prodloužení vodovodu bude provedeno dočasné napojení z požárního hydrantu. Měření spotřeby vody pro stavbu bude měřeno osazením podružného vodoměru, které zajistí dodavatel stavby na vlastní náklady včetně potřebných úprav pro napojení. Po realizaci stavby bude místo napojení uvedeno do původního stavu. Místo napojení bude vyznačeno v situaci POV.

Osvětlení a dodávka elektrické energie pro stavbu
Dodavatel stavby zajistí osazení staveništního rozvaděče s měřením spotřeby el. energie, který bude osazen u stávajícího sloupu vrchního vedení NN, z kterého je navrženo připojení rozvodů NN pro výstavbu rodinných domů.  Dodavatel stavby bude povinen zajistit všechna náležitá projednání,  instalaci měřičů, zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalaci a náklady za dodávku proudu. Systém elektrických rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, bezpečnostní opatření, požadavky na používání nízkého napětí, příprava a postup provádění bude v souladu s požadovanými platnými ČSN a obecně platné předpisy.

Telefon
Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními telefony.

Ochrana sítí

Při výstavbě nových rozvodů inženýrských sítí dojde ke křížení  a souběhu se stávajícími rozvody inženýrských sítí. Při křížení budou dodrženy podmínky správců sítí a platných ČSN. Dodavatel stavby zajistí před prováděním stavby vytýčení tras vedení inženýrských sítí. Přeložky inženýrských sítí nebude potřeba zřizovat. 
Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je řešeno přirozené, spádováním stávajících  a nově navržených zpevněných ploch. Dodavatel zabezpečí zajištění nových rozvodů  kanalizace proti zanesení splaveninami po dobu realizace stavby. 

Údaje o souvisejících stavbách, bilance zemních prací a z toho vyplývající požadavky na přesun nebo deponii zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Zemní práce budou v rozsahu provedení výkopových prací pro nové rozvody inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Zemina vytěžená při výkopech bude použita do zásypů a konečných terénních úprav. Přebytečná zemina z výkopových prací na provedení příjezdové komunikace bude použita na terénní úpravy v lokalitě obce. Terénní úpravy příjezdové komunikace budou upraveny sadovými úpravami. 
3.    
Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii



Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu

Předmětem stavby je zajištění příjezdu a přívodu inženýrských sítí pro zabezpečení plánované výstavby sedmi nových rodinných domu. Jedná se o  rozšíření obytné zástavby dané lokality, nevýrobní povahy. V plánované zástavbě se neuvažuje s umístěním žádného výrobního provozu. 


Popis technologie výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů
Příjezd k nové zástavbě rodinných domu je řešen prodloužením stávající obslužní místní komunikaci procházející prostorem stávající zástavby v obci, po které bude vedena veškerá doprava a příjezd obslužných, případně zásahových vozidel. 


Návrh řešení dopravy v klidu


Vzhledem k omezenému prostoru pro provedení příjezdové komunikace pro navrhovanou zástavbu, bude řešení potřebných ploch pro umístění odstavných a parkovacích stání předmětem řešení zpevněných ploch na vlastních pozemcích navrhovaných rodinných domů.


Odhad potřeby materiálů, surovin


Nejedná se o výrobní provoz, není předmětem řešení.



Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod


Nakládání s odpady během výstavby
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál, stavební hmoty (papír, lepenka, plastové folie, odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytovat také v malém množství zbytky z izolačních hmot z jejich instalace – tepelné izolace apod.  Při natírání konstrukcí, lepení, při úklidu apod. se vyskytnou odpady z plastových a kovových obalů. 
Odpady vzniklé během stavebních prací budou evidovány a likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění a Vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. a č.383/2001 Sb., 

Odpady vzniklé při výstavbě budou odstraněny dle výše uvedeného zákona takto:

- recyklovatelné materiály nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bud nabídnut ke spálení spalovně komunálního odpadu

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Odpady budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb., §16 odst.1 písm.e). Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g výše uvedeného zákona a dle Vyhl. Min. živ. prostředí č. 383/2001 Sb., §21 a §22, o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů včetně písemního doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby.



Shromažďování odpadu během výstavby 



Spalitelné a nespalitelné odpady budou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech, které budou dle potřeby odváženy do spalovny nebo na skládku k likvidaci.


Odpady z trvalého provozu




Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch Rodinných domů budou přednostně jímány do retenčních nádrží na pozemku rodinných domů pro zalévání event. po úpravě, jako užitkové vody pro potřeby rodinného domu. Nevyužité dešťové vody a v době mimo vegetační období budou vody svedeny přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Splaškové vody z rodinných domů budou jímány do žumpy na vyvážení umístěné na pozemku rodinného domu. Dešťové vody z veřejných zpevněných ploch, příjezdové komunikace a chodníku budou svedeny do dešťové kanalizace. Při provozu rodinných domů bude vznikat odpad komunálního typu. Jeho shromažďování bude do   mobilních kontejnerů umístěných na vyhrazeném místě na pozemku rodinných domů. Likvidace a odvoz odpadů bude zajištěn odbornou oprávněnou firmou, která v dané lokalitě zajišťuje odvoz a likvidaci komunálního odpadu, s kterou uživatel objektu uzavřené smlouvy o likvidaci odpadů. 


Údržba zeleně



Údržbu zeleně zajistí obec.


Odhad potřeby vody a energií pro výrobu


Nejedná se o výrobní objekty, není předmětem řešení.


Řešení ochrany ovzduší


Jedná se o obytnou zástavbu, nebude zde probíhat žádná výroba. Zástavba svým provozem neovlivní negativně ovzduší v dané lokalitě. Používaná zařízení na vytápění musí splňovat závazné emisní limity škodlivin pro vypouštění do ovzduší.


Řešení ochrany proti hluku


V navrhovaných objektech zástavby nebude žádná výroba, ani nebudou vybaveny technologickým zařízením, které by bylo zdrojem nadměrného hluku do okolního prostředí. Hluk z dopravního provozu je z hlediska zvýšené intenzity hluku daného okolí zanedbatelný. Navrhované objekty nevyžadují řešení ochrany proti hluku.


Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob



Pozemky rodinných domů budou opatřeny pasivní zabezpečením – oplocením a  uzamykatelnými dveřmi a vraty. Aktivní zabezpečení EZS řešeno individuálně dle požadavku uživatelů rodinných domů . 
4.    
Zásady zajištění požární ochrany stavby





Navrhovaná příjezdová komunikace umožňuje příjezd zásahových vozidel hasičského požárního sboru. Vlastní požárně bezpečnostní řešení bude předmětem řešení jednotlivých rodinných domů. 
5.    
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání


Jedná se o obytnou zástavbu se standardními nároky na zajištění provozu.
6.    
Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Dopravně komunikační systém dotčené lokality je řešen jako bezbariérové v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Sklony, přístupy a provedení komunikací a zpevněných ploch bude v souladu s výše citovanou  vyhláškou.
7.    
Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů



Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životního prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků
Pro nakládání s jednotlivými odpady a pro jejich likvidaci při výstavbě platí striktní pravidla určená platnými hygienickými normami.

Vliv vnějšího prostředí – stavba se nachází v území s běžnými teplotními, sněhovými a větrnými podmínkami
V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.
Užíváním stavby nebude výrazně ovlivňovat životní prostředí v okolí. Nedojde k zásahům do stávající zeleně.
Objekty rodinných domů neovlivní zastíněním staveb v okolí ani sebe navzájem. V navrhovaných objektech se nepředpokládá žádná výrobní činnost. Provoz rodinných domů neovlivní negativně životní prostředí v jejich okolí.
Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů
Navrhovaná zástavba neovlivní negativně přírodu ani okolní krajinu. Na řešeném území se nenachází vodní zdroje ani léčebné prameny. Produkce splaškových vod z objektů je přečištěna a svedena jednotné kanalizace v obci.
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizace stavby
Vzhledem k charakteru stavby se ochranná ani bezpečnostní pásma nenavrhují.

8.    
Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


Povodně
Objekt se nenachází v záplavovém území.


Sesuvy půdy
Nejedná o území s nebezpečím sesuvů.

Poddolování
Území není poddolované.
Seizmicita

Území není seizmicky aktivní.

Radon

Pro další stupeň projektové dokumentace  bude provedeno měření radonového indexu dotčených pozemků. Případné nároky na řešení protiradonového zabezpečení  budou zohledněny při řešení rodinných domů. 
Hluk v ochranném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Stavba se nenachází v chráněném venkovním prostoru. Provozem objektů rodinných domů nedojde k zhoršení produkce hluku do okolního prostředí.
9.    
Civilní ochrana 


Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatel



Charakter stavby nepožaduje řešit.



Řešení zásad prevence závažných havárií



Charakter stavby nepožaduje řešit.



Zóny havarijního plánování



Charakter stavby nepožaduje řešit.


V Brně květen 2012




Vypracoval: Ing. Jindřich Novák
