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Souhrnná technická zpráva 

Oprava komunikace v ulici Hrdlívské , Smečno

Dokumentace pro vydání stavebního ohlášení

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.1. Řešení stavby 

V rámci opravy ulice je myšlena oprava komunikací, chodníků a zpevněných ploch. S ohledem na rozhodnutí změnit dopravní režim v ulici na obytnou zónu jsou stávající pojížděné plochy lokálně rozšířeny do okolního terénu, který je stejně rozježděný odstavovanými a zaparkovanými vozidly. 

V návrhu opravy nevyhovujícího stávajícího stavu je vybourání zbytků stávajících zpevněných ploch. Na jejich  místě  se provede nová konstrukce v prakticky původním rozsahu. Komunikace se vyspáduje podle stávající morfologie terénu s ohledem na stávající vstupy a vjezdy. Napojení chodníků na vozovku se provede bezbarierové. 

Silnice je v proměnné šířce, 3- 6 m,  s asfaltovým krytem, lemována obrubníky s převýšením 10 cm na styku se zatravněním. Komunikace zajišťující jak provoz techniky tak pěších je společná a je provedena jednotně s asfaltovým krytem. Pěší v obytné zóně mají přednost před automobily a vyloženě pěší trasy nebudou na vozovce vyznačeny. Na silnici se přímo napojují vjezdy na sousední pozemky. Alespoň na hranici pozemků města se vjezdy zpevní. 

Opticky s jiným povrchem jsou navrženy odstavné plochy pro osobní vozidla. V hraně se osadí silniční obrubník s převýšením 2 cm. 

Ve smyslu stávajícího dopravního režimu zůstává  úsek ulice od začátku až po větev D slepý. Začátek ulice Hrdlívské bude uzavřen závorou, nebo sloupkem k zabránění průjezdu. Musí být zachována možnost otevření v případě nutnosti. Šířka komunikací je 3,0 resp 5,5 resp. 6 m. Lokálně je komunikace zúžena na 3,5 m vložením odstavné plochy, jako zpomalujícího prvku na trase. 

Hrana komunikace se zpevní osazením betonového obrubníku ABO 2-15 ( 150/250/1000) nastojato s převýšením 12 cm , do betonového lože z betonu B 12,5.

Do oprav jsou zahrnuty dle požadavku zástupců města rovněž navazující vjezdy na pozemky v rozsahu pozemků města. Navazující travnaté plochy se dorovnají za obrubníky humusem a osejí se travním semenem. 

Odvodněna je do stávajících i nových uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Na konci trasy, kde kanalizace není k dispozici budou provedeny vsakovací jímky.

Zajistí se  ochrana stávajících tras podzemních kabelů kabelovými korýtky, případně se provede jejich přeložení. 
Zajištěna je ochrana stávajících tras podzemních kabelů kabelovými korýtky, pokud tak nebylo učiněno v minulosti. 
Trasy podzemních sítí – slaboproudů- které jsou situovány v podélném směru komunikace  se ručním odkopáním prověří a na základě jejich stavu se se zástupcem jejich správce dohodne jejich přeložení, nebo ochrana korýtky. 
1.2. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Opravou komunikací a zpevněných ploch se prakticky nezmění dopravní vztahy v dotčeném prostoru, změní se dopravní režim platný pro obytné zóny.  Investor byl upozorněn na možnost parkování pouze na místech k tomu vyhrazených. 
Stavební práce mohou probíhat v celém prostoru opravované komunikace.  Příjezd na stavbu je možný ze silnice II/236 přímo, nebo z obou příčných ulic – větví B, C.  
Po dobu výstavby bude částečně omezen provoz vozidel v lokalitě. Dodavatel spolu s investorem dohodne a včas upozorní rezidenty na případné dočasné uzávěry.  Dodavatel stavby zabezpečí výkopové jámy zábranami, na noc světelnými,  proti pádu pěších. 
Vybavenost uličního prostoru se nemění, opravou se nezasahuje do veřejného osvětlení. 

1.3 Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba nemá negativní vliv na stávající životní prostředí. 

Kvalitní asfaltový kryt se  projeví ve snížení hlučnosti a snížení emisí z výfukových plynů z plynulosti dopravy a sníží se prašnost.
Po dobu výstavby se zvýší hladina hluku v době provádění stavebních prací, tj. přes den. 

Je samozřejmé, že kvalitnější povrch přispěje  ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chůze pěších. Obytná zóna přispěje k bezpečnosti chodců. 
1.4 Bezbarierové řešení

Chodníkové plochy jsou v situaci vyznačeny žlutě. Jedná se hlavně o chodníky ke vchodům stávající zástavby a ještě v souběhu s příjezdem na pozemky. Budou od nich odděleny obrubníkem s převýšením pouze 2 cm oproti pojížděným plochám. 
V místech, kde chodník není, se pěší budou volně pohybovat po stávající komunikaci. Povolená rychlost max. 20 km/hod. a přednost pěších před vozidly to umožňují. 
1.5. Podklady a průzkumy:
· Zaměření stávajícího polohopisného a výškového stavu zpracované geodetickou kanceláří HCM s.r.o. zpracovanou v 03.2008 pod z,č. 2008 074.
· výškový syst. Balt. p.v. Souř. systém S-JTSK

· Prohlídka na místě včetně konzultací se starostou a místostarostou obce.

1.6.  Členění stavby a její popis. 

 Stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o jediný objekt, výše popsaný – opravu komunikací, chodníků a zpevněných ploch.
1.7. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Osazením obrubníku do betonového lože s opěrou se  zpevní hrana komunikace a sníží se nebezpečí vyjetí vozidel mimo zpevněnou vozovku a sníží se nebezpečí výjezdu aut na sousední pozemky, zvýší se bezpečnost chodců.Správným situováním vpustí a výškovou úpravou se zajistí jejich funkčnost. Výška komunikace musí respektovat výšky vchodů a vjezdů po celé trase. Musí být níž, aby nedocházelo k zatápění vrat, vjezdů a vchodů. Musí být zajištěn bezbarierový sklon pochozích ploch, tj. max. 8,3%. 
Omezení provozu během opravy komunikace dohodne investor a dodavatel s rezidenty před zahájením stavby . 
1.8.  Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků  

          Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak :

Vyhlášku č.324/90 Sb.  Českého svazu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích,a zákona  č 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví. 
Při provádění prací v prostoru místní komunikace musí dodavatel zajistit DIO, aby nebyla ohrožena bezpečnost veřejné dopravy. Zábranami se zajistí výkopy hrozící pádu pěších.
Maximální pozornost je nutné věnovat provádění stavebních prací v ochranném pásmu nadzemních vedení, aby nedošlo k újmě  na zdraví.

Po dobu výstavby musí dodavatel stavebních prací zajišťovat čistotu na stávající komunikaci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je řešena jako jednoduchá, Použité materiálu budou v souladu s ČSN, TP a TKP. 
3. Požární bezpečnost

Stavba nemá žádné požadavky na požární zabezpečení. Průjezd požární techniky bude zachován. Zpevněné plochy jsou únosné pro požární techniku. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního  prostředí

Stavba přispěje ke zlepšení životního prostředí., Zlepší se podmínky údržby celého prostoru. Tím se sníží  prašnost  v lokalitě a zvýší se i  bezpečnost pěších. 

5. Úspora energie
Oprava nemá vliv na úsporu energie. 

6. Řešení přístupu a užívání osobami se sníženou schopností pohybu. 
Jedná se o obytnou zónu, která je navržena tak aby co nejvíce vyhovovala pohybu pěších, není vyloučen pohyb dětí s hraním.  Veškeré úpravy změn ploch v místech předpokládaného pohybu osob jsou bezbarierové.  
7. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí. 
Stavba se nenachází v území vyžadující speciální požadavky na založení v důsledku poddolování apod. 

Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí, ale i nadzemního vedení NN. Dodavatel musí respektovat podmínky správců sítí na provádění prací v nich. 

8. Ochrana obyvatelstva
Oprava krytu komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a všech  jeho účastníků.
9. Inženýrské stavby
Stavba řeší pouze opravu stávajících komunikací a zpevněných ploch, nezasahuje zásadně do stávajících sítí a není nutné budovat v rámci opravy jiné inženýrské stavby. V ulici již byla provedena pokládka inženýrských sítí a ve výhledu se nic neplánuje.  
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