

                                                                                                                                             Příloha č. 2

Technická specifikace
Dodávka multifunkčního komunálního vozidla včetně letních a zimních nástaveb
Všechny níže uvedené minimální technické požadavky musí být dodavatelem v nabídce splněny. Ve sloupci „Splnění parametru“ dodavatel uvede konkrétní nabízenou hodnotu, provedení nebo údaj „ANO“; u položek označených „výrobce a typ“ uvede jednoznačnou identifikaci nabízeného výrobku.
Červeně: požadavky nad rámec výslovně zadaných požadavků.
Zeleně: další parametry doporučené k požadování nebo ověření.

	Popis technického požadavku/Parametr
	Vymezení parametru
	Splnění parametru

	A. Nosič výměnných nástaveb 4x4: [doplní účastník] (výrobce a typ)

	Vozidlo nové, nepoužité, určené pro celoroční komunální provoz a provoz výměnných nástaveb
	ANO
	[doplní účastník]

	Registrace / schválení nosiče jako pracovní stroj samojízdný kategorie SS
	ANO
	[doplní účastník]

	Spalovací vznětový motor; čistě elektrický pohon není přípustný
	diesel
	[doplní účastník]

	Emisní úroveň motoru
	min. EURO VI nebo ekvivalent dle platných předpisů
	[doplní účastník]

	Jmenovitý výkon motoru
	min. 80 kW
	[doplní účastník]

	Pohon kol 4x4; trvalý nebo připojitelný tak, aby byl 4x4 využitelný při pracovních činnostech
	ANO
	[doplní účastník]

	Nejvyšší konstrukční / přejezdová rychlost
	min. 50 km/h
	[doplní účastník]

	Celková šířka základního nosiče bez vnějších zpětných zrcátek a bez pracovních nástaveb
	max. 1 500 mm
	[doplní účastník]

	Polohovatelný sloupek řízení nebo jiné ergonomicky srovnatelné nastavení pracoviště řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Brzdová soustava způsobilá pro provoz v kategorii SS; provozní brzda na všech kolech
	ANO
	[doplní účastník]

	Vozidlo musí být z hlediska celkové a nápravových hmotností schváleno pro bezpečný provoz se všemi nabízenými nástavbami v jejich pracovním naplnění
	ANO
	[doplní účastník]

	Počítadlo motohodin nebo elektronická evidence provozních hodin
	ANO
	[doplní účastník]

	Dokumentace k vozidlu a nástavbám v českém jazyce, včetně návodů k obsluze a údržbě a dokladů potřebných k registraci/provozu
	ANO
	[doplní účastník]

	Minimální stabilní pracovní rychlost / plazivý režim použitelný při zimní a letní údržbě - dodavatel uvede nejnižší stabilně udržitelnou rychlost
	uvést hodnotu
	[doplní účastník]

	Poloměr / průměr otáčení základního nosiče - dodavatel uvede údaj pro posouzení manévrovatelnosti na chodnících a v omezeném prostoru
	uvést hodnotu
	[doplní účastník]

	Užitečná hmotnost nosiče a hmotnostní bilance pro jednotlivé nabízené pracovní sestavy včetně plně naplněné cisterny a sypače
	doložit
	[doplní účastník]

	B. Kabina a bezpečnostní / komfortní výbava

	Uzavřená minimálně dvoumístná kabina s topením a ventilací
	ANO
	[doplní účastník]

	Klimatizace kabiny
	ANO
	[doplní účastník]

	Autorádio (min. FM/DAB nebo obdobné) s reproduktory
	ANO
	[doplní účastník]

	Loketní opěrka řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Pracovní osvětlení pracovního prostoru vpředu i vzadu
	ANO
	[doplní účastník]

	Výstražný oranžový maják / výstražné LED světlo homologované pro provoz
	ANO
	[doplní účastník]

	Zadní kamera s barevným monitorem umístěným v kabině řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Ovládací prvky pracovních nástaveb ergonomicky dostupné z místa řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	C. Hydraulika, připojovací rozhraní a ovládání nástaveb

	Víceokruhový hydraulický systém pro pohon a polohování pracovních nástaveb, umožňující nezávislé řízení nejméně dvou hlavních pracovních funkcí
	min. 2 nezávislé pracovní okruhy
	[doplní účastník]

	Maximální průtok hydraulického systému pro pracovní nástavby
	min. 110 l/min
	[doplní účastník]

	Maximální pracovní tlak hydraulického systému pro nástavby
	min. 200 bar
	[doplní účastník]

	Alespoň jeden hydraulický okruh s regulovatelným průtokem z kabiny řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Přední hydraulické vývody pro minimálně zvedání/spouštění, plovoucí polohu a stranové přestavení pracovního nářadí
	ANO
	[doplní účastník]

	Hydraulické rychlospojky umožňující rychlou výměnu nástaveb; řešení musí minimalizovat únik oleje při odpojování
	ANO
	[doplní účastník]

	Čelní rychloupínací / připojovací deska nebo rovnocenné univerzální rozhraní, kompatibilní se všemi nabízenými předními nástavbami
	ANO
	[doplní účastník]

	Komfortní ovládání pracovních funkcí nástaveb z kabiny (joystick, multifunkční ovladač nebo rovnocenné řešení)
	ANO
	[doplní účastník]

	Hydraulický systém - dodavatel uvede dosažitelný průtok a tlak při běžných pracovních otáčkách motoru a způsob chlazení hydraulického oleje při dlouhodobém provozu
	doložit / uvést
	[doplní účastník]

	D. Třístranný sklápěč a tažné zařízení

	Třístranná sklápěcí korba umožňující sklápění vlevo, vpravo a dozadu
	ANO
	[doplní účastník]

	Sklápění korby hydraulické, ovladatelné z bezpečného místa obsluhy
	ANO
	[doplní účastník]

	Konstrukce korby / rámu umožňující bezpečné upevnění a provoz nabízených výměnných nástaveb
	ANO
	[doplní účastník]

	Tažné zařízení pro přívěs, homologované / schválené pro daný nosič (kulové, čepové nebo kombinované)
	ANO
	[doplní účastník]

	Přípustná hmotnost brzděného přívěsu
	min. 2 000 kg
	[doplní účastník]

	Užitečné vnitřní rozměry a nosnost třístranné sklápěcí korby
	uvést hodnotu
	[doplní účastník]

	E. Letní nástavba - vodní nádrž / cisterna: [doplní účastník] (výrobce a typ)

	Výměnná nádrž / cisterna na užitkovou vodu určená pro kropení, zalévání a tlakové mytí
	ANO
	[doplní účastník]

	Jmenovitý objem nádrže
	min. 1 200 l
	[doplní účastník]

	Hydraulicky nebo mechanicky poháněný čerpací agregát vhodný pro kropení, mytí a čerpání z volného zdroje
	ANO
	[doplní účastník]

	Jmenovitý průtok čerpacího agregátu
	min. 80 l/min
	[doplní účastník]

	Maximální pracovní tlak čerpacího agregátu
	min. 20 bar
	[doplní účastník]

	Příslušenství pro sání vody z volného zdroje (např. požární nádrž), včetně sací hadice a sacího koše / filtru
	ANO
	[doplní účastník]

	Délka sací hadice pro čerpání z volného zdroje
	min. 4 m
	[doplní účastník]

	Naviják / buben s tlakovou hadicí a ruční mycí nebo zavlažovací pistolí
	ANO
	[doplní účastník]

	Délka tlakové hadice na bubnu
	min. 20 m
	[doplní účastník]

	Komfortní rychlé hydraulické a vodní propojení cisterny s kropicím ramenem bez nutnosti zásadních montážních zásahů
	ANO
	[doplní účastník]

	Odstavné nohy nebo rovnocenný bezpečný odstavný systém umožňující demontáž nástavby
	ANO
	[doplní účastník]

	Konstrukční možnost bezpečného naložení / manipulace s odstavenou nástavbou paletizačními vidlemi
	ANO
	[doplní účastník]

	Konstrukční řešení vodní nádrže musí omezovat nežádoucí přelévání vody při jízdě a brzdění (přepážky nebo rovnocenné řešení)
	ANO / popsat řešení
	[doplní účastník]

	Možnost úplného vypuštění, proplachu a běžného čištění vodní nádrže a vodních rozvodů
	ANO / popsat řešení
	[doplní účastník]

	F. Letní nástavba - kropicí rameno: [doplní účastník] (výrobce a typ)

	Kropicí / zavlažovací rameno kompatibilní s nabízenou vodní nádrží a čelním připojovacím rozhraním vozidla
	ANO
	[doplní účastník]

	Hydraulické polohování ramene alespoň v horizontální a vertikální rovině
	ANO
	[doplní účastník]

	Ovládání polohy ramene a kropení z kabiny řidiče; dálkové ovládání je přípustné jako doplňkové řešení
	ANO
	[doplní účastník]

	Nastavitelná kropicí hlavice / tryska umožňující cílené zalévání zeleně
	ANO
	[doplní účastník]

	Přepravní poloha zabezpečená proti samovolnému pohybu ramene
	ANO
	[doplní účastník]

	Pracovní dosah kropicího ramene od osy / obrysu vozidla a rozsah jeho polohování
	uvést hodnotu / rozsah
	[doplní účastník]

	G. Zimní nástavba - variabilní šípová radlice: [doplní účastník] (výrobce a typ)

	Variabilní šípová sněhová radlice kompatibilní s předním připojovacím rozhraním nosiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Samostatné hydraulické ovládání křídel z kabiny řidiče s možností pracovních poloh V, rovná (I) a Y / obdobná odhazovací poloha
	ANO
	[doplní účastník]

	Minimální pracovní šířka radlice v běžné pracovní poloze
	min. 1 600 mm
	[doplní účastník]

	Pryžový, polyuretanový nebo jiný vyměnitelný šetrný pracovní břit
	ANO
	[doplní účastník]

	Ochrana radlice proti nárazu na pevnou překážku pružinovým, segmentovým nebo rovnocenným bezpečnostním mechanismem
	ANO
	[doplní účastník]

	Výstražné praporky, reflexní tyče nebo rovnocenné zvýraznění krajních bodů radlice
	ANO
	[doplní účastník]

	Hydraulické připojení rychlospojkami a možnost rychlé montáže / demontáže
	ANO
	[doplní účastník]

	Celková a pracovní šířka radlice v jednotlivých pracovních polohách - dodavatel uvede hodnoty pro posouzení průjezdnosti na chodnících
	uvést hodnoty
	[doplní účastník]

	H. Zimní nástavba - sypač s možností solanky: [doplní účastník] (výrobce a typ)

	Výměnný sypač vhodný pro posyp solí, inertním materiálem nebo jejich směsí
	ANO
	[doplní účastník]

	Objem zásobníku sypkého posypového materiálu
	min. 1,2 m³
	[doplní účastník]

	Doprava posypového materiálu k rozmetadlu šnekem, pásem nebo rovnocenným nuceným podáváním
	ANO
	[doplní účastník]

	Nerezové nebo korozně odolné rozmetadlo
	ANO
	[doplní účastník]

	Elektronické nastavení dávky a šířky posypu z kabiny řidiče
	ANO
	[doplní účastník]

	Šířka posypu nastavitelná alespoň v rozsahu
	min. 2-4 m
	[doplní účastník]

	Automatická funkce přerušení posypu při zastavení vozidla a obnovení po rozjezdu (Stop&Go nebo rovnocenná funkce)
	ANO
	[doplní účastník]

	Regulace dávkování podle rychlosti vozidla nebo jiné rovnocenné automatické řešení zajišťující rovnoměrnou dávku při změně rychlosti
	ANO
	[doplní účastník]

	Systém pro aplikaci solanky / zvlhčování posypového materiálu, včetně nádrže/nádrží, čerpadla a potřebného propojení
	ANO
	[doplní účastník]

	Ochranné síto zásobníku a krycí plachta / odklopná střecha
	ANO
	[doplní účastník]

	Pracovní osvětlení prostoru rozmetadla
	ANO
	[doplní účastník]

	Odstavné nohy nebo rovnocenný bezpečný odstavný systém umožňující demontáž nástavby
	ANO
	[doplní účastník]

	Konstrukční možnost bezpečného naložení / manipulace s odstavenou nástavbou paletizačními vidlemi
	ANO
	[doplní účastník]

	Rozsah dávkování soli a inertního materiálu a objem nádrže/nádrží solanky
	uvést hodnoty
	[doplní účastník]

	Protikorozní ochrana částí sypače a nosiče vystavených přímému působení soli a solanky - dodavatel popíše materiálové a povrchové řešení
	popsat řešení
	[doplní účastník]

	I. Kompatibilita, dodání a předvedení

	Všechny nabízené nástavby musí být technicky a bezpečnostně kompatibilní s nabízeným nosičem bez dodatečných zásadních konstrukčních úprav po převzetí
	ANO
	[doplní účastník]

	Dodavatel v nabídce doloží technické listy nebo jiné výrobní podklady prokazující splnění číselných a funkčních parametrů
	ANO
	[doplní účastník]

	Součástí dodání bude montáž / zprovoznění, funkční zkouška všech sestav a zaškolení obsluhy
	ANO
	[doplní účastník]

	Zajištění záručního a pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů pro provoz vozidla v České republice
	ANO
	[doplní účastník]



V ____________________ dne ____________________




______________________________
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele



