Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Komunální vozidlo s příslušenstvím“
Komunální vozidlo  

Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou,
	Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou,

	Délka vozidla max. 5000 mm
	Délka vozidla ………. mm

	Šíře vozidla 1500 -  1600 mm (bez bočních zrcátek)
	Šíře vozidla ………. mm (bez bočních zrcátek)

	Výška vozidla max. 2000 - 2300 mm
	Výška vozidla  ……. mm

	Rozvor kol  2200 - 2500 mm
	Rozvor kol  ………mm

	Rozměr kol min16“, dvoumontáž na zadní nápravě
	Rozměr kol ………“, dvoumontáž na zadní nápravě

	Tuhé nápravy s listovými pery
	Tuhé nápravy s listovými pery

	Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy
	Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy

	Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka
	Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS
	Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS

	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l,
	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l,

	Vozidlo koncipované jako třístranný sklápěč, se zvýšeným čelem u kabiny, 
	Vozidlo koncipované jako třístranný sklápěč, se zvýšeným čelem u kabiny, 

	Korba vybavena výklopnými fixačními oky v rozích pro možné uchycení nástaveb s min. rozměry ložné plochy délka 2500mm, šířka 1500mm
	Korba vybavena výklopnými fixačními oky v rozích pro možné uchycení nástaveb s min. rozměry ložné plochy délka 2500mm, šířka 1500mm

	Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4
	Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4

	Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle
	Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle

	Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru 
	Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru 

	Odpojovač baterie
	Odpojovač baterie

	
	

	
	

	Motor

	Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený 
	Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený 

	Zdvihový objem max. 2500.cm3
	Zdvihový objem …………. cm3

	Výkon min. 55 kW 
	Výkon ………… kW 

	
	

	Kabina

	2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla 
	2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla 

	Posuvné sedadlo řidiče
	Posuvné sedadlo řidiče

	Výškově stavitelný volant
	Výškově stavitelný volant

	Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem 
	Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem 

	Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční  skla 
	Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční  skla 

	Výstražný maják oranžové barvy
	Výstražný maják oranžové barvy

	Autorádio, reproduktory, anténa
	Autorádio, reproduktory, anténa




	
Brzdy

	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD
	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD










	Hydraulika

	Hydraulické okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá
	Hydraulický okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá

	Hydraulické okruhy pro zadní nástavby (sypačová nástavba)
	Hydraulický okruh pro zadní nástavby (sypačová nástavba)

	Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla
	Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla




	Ostatní

	Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50   s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka)
	Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50   s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka)

	Autolékárnička, výstražný trojúhelník
	Autolékárnička, výstražný trojúhelník

	Katalog náhradních dílů    
	Katalog náhradních dílů    

	Barva oranžová RAL 2011
	Barva oranžová RAL 2011




Cena komunálního vozidla .......     Kč bez DPH








Nástavba sypače do korby vozidla
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací pro uchycení na korbu vozidla
	Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací pro uchycení na korbu vozidla

	Objem  sypače posypového materiálu min. 1,2 m3                      
	Objem  sypače posypového materiálu …… m3                     

	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m
	Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m

	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2
	Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 -  250 g/m2

	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla 
	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla 

	Sypačový zásobník ve tvaru „V“, vyrobený z nerezové oceli
	Sypačový zásobník ve tvaru „V“, vyrobený z nerezové oceli

	Barva oranžová RAL 2011
	Barva oranžová RAL 2011

	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel
	Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel

	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami
	Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými  vzpěrami

	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče
	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče

	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče
	Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče

	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla
	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla

	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče
	Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče

	Signalizace posypu
	Signalizace posypu

	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla 
	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla 

	Odklopná střecha korby posypového materiálu      
	Odklopná střecha korby posypového materiálu      

	Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby
	Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby

	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem
	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem

	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených
	Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu ……… litrů vzájemně propojených

	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 
	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 

	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu
	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu

	Manuální nastavení posypového obrazce
	Manuální nastavení posypového obrazce



Cena nástavby sypače .......     Kč bez DPH


Čelní sněhová přímá radlice k vozidlu

Typ: …………
Výrobce: ……………

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Čelní radlice

	Nová nástavba – sněhová přímá čelní radlice
	Nová nástavba – sněhová přímá čelní radlice

	Štít radlice materiál ocel
	Štít radlice materiál ocel

	Břit radlice materiál pryž
	Břit radlice materiál pryž

	Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku 
	Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku 

	Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana
	Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana

	Celková šíře radlice min. 1950 mm, max. 2000 mm
	Celková šíře radlice………. mm

	Záběrová šíře min. 1650mm – 1750 mm
	Záběrová šíře ………. mm

	Osazení bezpečnostními praporky
	Osazení bezpečnostními praporky

	Barva oranžová RAL 2011
	Barva oranžová RAL 2011

	Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4
	Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů




Cena nástavby přímé radlice .......     Kč bez DPH


Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena komunální vozidlo bez DPH
	cena

	Nabídková cena nástavby sypače do korby vozidla bez DPH
	cena

	Nabídková cena čelní sněhová přímá radlice k vozidlu bez DPH
	cena

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




