Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  Obměna vozového parku 2026 – dodávka 1 ks     užitkového vozidla


 Užitkový automobil – 1 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový užitkový automobil 4 dveřový (řidič, spolujezdec, boční pojezdové, zadní dvoukřídlé - otevíratelné do boku), kategorie N1 s užitečným zatížením cca 750 kg
	Nový užitkový automobil 4 dveřový (řidič, spolujezdec, boční pojezdové, zadní dvoukřídlé - otevíratelné do boku), kategorie N1 s užitečným zatížením cca 750 kg

	Kabina homologovaná 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Klimatizace
	Klimatizace

	Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním
	Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 16", pneumatiky letní
	Kola  …..", pneumatiky letní

	Kompletní sada disků a zimních pneumatik min. 16“
	Kompletní sada disků a zimních pneumatik …..“

	Přední mlhové světlomety a led světla pro denní svícení
	Přední mlhové světlomety a led světla pro denní svícení

	Rozvor náprav min.2600 mm, max. 2700 mm
	Rozvor náprav ………….mm

	Lapače nečisto vpředu i vzadu 
	Lapače nečisto vpředu i vzadu

	Motor přeplňovaný s pouze benzinovým pohonem, vodou chlazený, zdvihový objem min. 1000 cm³
	Motor přeplňovaný s pouze benzinovým pohonem, vodou chlazený, zdvihový objem …………. cm³

	Výkon motoru min. 90 kW
	Výkon motoru min. ……… kW

	Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, ……… rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Min. šířka nákl. prostoru u podlahy 1550 mm
	Šířka nákl. prostoru u podlahy …….. mm

	Min. výška vst. otvoru zadních dveří 1120 mm
	Výška vst. otvoru zadních dveří …… mm

	Min. délka nákl. prostoru u podlahy 1810 mm
	Délka nákl. prostoru u podlahy ……. mm

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	Barva bílá
	Barva bílá

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo …… roky

	Objem nákladového prostoru    min.2,4 m3
	Objem nákladového prostoru ……. m3

	Výškově a osově nastavitelný volant
	Výškově a osově nastavitelný volant

	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory
	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory

	Gumové koberce u řidiče a spolujezdce a nákladového prostoru
	Gumové koberce u řidiče a spolujezdce a nákladového prostoru

	
Osazení tažným zařízením včetně elektro  zásuvky
	
Osazení tažným zařízením včetně elektro  zásuvky

	Cena vozidla .......     Kč včetně DPH



Vozidla jsou homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




