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Specifikace Projektu



Projekt zahrnuje stavbu „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba“, spočívající v rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu, zejm. v prodloužení kolejí a v rozšíření skladovacích a manipulačních ploch, jakož i ve výstavbě dalších souvisejících objektů. Součástí stavby je i stavební připravenost pro osazení kolejových kontejnerových jeřábů na elektrický pohon jako hlavních překladních mechanismů (dále i jen „Projekt“).  	

 	Projekt je umístěn v oploceném areálu přístavu Mělník, v prostoru mezi ochrannou hrází PPO Mělník na pravém břehu Labe a plochami stávajícího terminálu kombinované dopravy Topůlky. Uvedený prostor je v současné době nevyužívaným prostorem přístavu. Po výstavbě ochranné hráze byl v rámci terénních úprav (stavby: Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí, 3. stavba – hrubé terénní úpravy) v letech 2015-2016 proveden zásyp snížených ploch přibližně na úroveň koruny ochranné hráze PPO Mělník. Část navrhované stavby zasahuje do stávajících ploch terminálu Topůlky, po dokončení dojde k přímému propojení navrhované stavby a terminálu Topůlky.

Stavbou dotčené plochy jsou částečně nezastavěné, pouze připravené pro další výstavbu. Projekt navazuje na stávající zpevněné plochy přístavu a jeho součástí jsou vlečkové koleje.

V rámci Projektu budou vybudovány nové manipulační a skladovací plochy a zařízení pro efektivní využívání areálu přístavu a je tak plně v souladu s charakterem území.   

Projekt je dále specifikován v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba“, zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 161730005, datum 11/2018, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.  	

Oproti projektové dokumentaci, vztahující se ke stavbě „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba (která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy), nebude Projekt zahrnovat (a tudíž nebudou na základě této Smlouvy realizovány) následující stavební objekty, jak jsou popsány v uvedené projektové dokumentaci:

1. SO 135.3	Rozšíření plochy SO 2.101 a SO 105
2. SO 456.3	Osvětlení plochy KT Topůlky

V případě následujících stavebních objektů pak dojde k realizaci pouze jejich částí, jak je uvedeno dále:
1. SO 430.3 	Kabelové rozvody nn – část A (po OV20):
· bude realizována jen část tohoto stavebního objektu, spočívající ve vybudování napojení na již položené kabelové vedení v rámci „2. stavby ekologizace“, které bylo ukončeno v rozvaděči ZS2.4 u osvětlovací věže OV12. Vedení bude v rámci Projektu realizováno pouze k OV 20 a bude tedy ukončeno v ZS3.6. V rámci části A tohoto stavebního objektu, která bude v Projektu realizována, tak bude uloženo vedení nn mezi OV12 -OV 17 -OV20. Mezi OV12 – OV17 bude uloženo v násypu za rubem železobetonové zdi PPO Mělník a betonovým obrubníkem plochy pro kontejnery. Od OV 17 po OV20 bude kabelová trasa uložena podél vlečkové koleje č. 301 s ukončením v ZS3.6. 

2. SO 134.3	Úpravy plochy KT Topůlky  - 1. část a 3. část:
· v rámci tohoto stavebního objektu tak nebude realizována během výstavby Projektu 2. část, tedy tzv. „Vyrovnání ploch KT Topůlky“ (Etapa č. 6 dle Etapizace výstavby a uvádění do provozu – viz B.2.2 Průvodní zprávy, Souhrnné technické zprávy), spočívající ve vyrovnání stávajících ploch KT Topůlky ze silničních panelů (o výměře 2000 m2) v návaznosti na novou plochu vybudovanou před lícem opěrné zdi SO 210.3 podél prodloužené koleje č. 101a.

3. SO 050.3	Demontáž osvětlovacích věží KT Topůlky – 1. etapa:
· bude realizována jen část tohoto stavebního objektu, tedy demontování osvětlovací věže OV11, která bude následně využita jako osvětlovací věž OV 17 v rámci SO 455.3.
· pozn. – v souvislosti s realizací uvedené části tohoto stavebního objektu Objednatel upozorňuje, že v soupisu prací je realizace této části zahrnuta do SO 455.3 Osvětlení ploch 3. stavby 


Objednatel dále upozorňuje Zhotovitele, že v rámci SO 455.3 Osvětlení ploch 3. stavby bude realizováno též propojení mezi ROV17 a ROV20 dle popisu předmětného SO 455.3 v Průvodní zprávě, Souhrnné technické zprávě (na rozdíl od popisu SO 455.3 Osvětlení ploch 3. stavby v dílčí technické zprávě k tomuto objektu, kde toto propojení není uvedeno jako součást SO 455.3). V důsledku toho je správná délka napájecího kabelu u SO 455.3 Osvětlení ploch 3. stavby 750,0 m, nikoliv 550,0 m, jak je uváděno v dílčí technické zprávě.  Toto propojení bude plnit funkci havarijního propojení. (pozn. – uvedené propojení mezi ROV17 a ROV20 bylo původně součástí SO 456.3 Osvětlení plochy KT Topůlky; u specifikace a umístění tohoto propojení je tak třeba též vycházet z parametrů, příp. dalších údajů uvedených u SO 456.3 Osvětlení plochy KT Topůlky) 

Zhotovitel jen povinen při výstavbě SO 210.3 Opěrná zeď podél koleje č. 101a ponechat funkční stávající kabelová vedení nn, jejichž zachování je nezbytné pro provoz stávajících osvětlovacích věží OV2 – OV9.

Objednatel dále upozorňuje Zhotovitele, že v Projektové dokumentaci je v rámci SO 662.3 Prodloužení koleje č. 404 – kolejový svršek, 3. stavba, v propojení s kolejí č. 101a, ve všech jejich textových i výkresových částech včetně výkazu výměr, uvedena špatná výhybka JS49 – 1:7,5-190 L,l,d namísto výhybky JS49 – 1:7,5-190 L,p,d. V rámci téhož stavebního objektu je dále v Projektové dokumentaci, konkrétně ve Vytyčovacím výkresu (C.15.6) v (tabulce) přehledu osazených výhybek nesprávně uvedena v propojení koleje č. 404 s kolejí č. 403, kdy střed výhybky je v km 0,729 91, výhybka JS49 – 1:7,5-190 P,l,d namísto výhybky JS49 – 1:7,5-190 L,l,d.

Stavební připravenost pro montáž portálových kontejnerových jeřábů je Zhotovitel povinen v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 4 této Smlouvy, zajistit nejpozději do 30.6.2020.

Objednatel si dále dovoluje upozornit Zhotovitele, že výčet kategorií odpadů uvedený v projektové dokumentaci nemusí být taxativní a v Projektu se mohou objevit i jiné než zde uvedené kategorie odpadů.




Stavební práce jsou spolufinancovány z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy.
        Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.
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