. Příloha ZD č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
„Stavební buňky 3 ks“

	Název zadavatele
	:
	Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 461 01

	IČ
	:
	000 79 651

	DIČ
	:
	CZ00079651

	Uchazeč:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Sídlo:
	

	Statutární orgán:
	

	Osoba zmocněná k jednání:
	

	Telefon, fax, e-mail:
	

	Bankovní spojení:
	

	Nabídková cena v Kč bez DPH
	   

	DPH
	   

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	   


Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V ............................................. dne ......................................

	
	…………………………………………….................
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče


Příloha ZD č. 2

Rekapitulace cenové nabídky
	položka
	Specifikace plnění
	Jednotková cena 

bez DPH (Kč)
	Množství
	Celkem 

cena 

bez DPH (Kč)

	STAVEBNÍ BUŇKY 3 KS

	1
	Stavební buňka 
	
	3
	

	Doprava na adresu zadavatele a složení na základy 

	2
	Doprava a osazení buňky
	
	3
	

	Celková nabídková cena bez DPH:
	

	DPH:
	

	Celková nabídková cena s DPH:
	


V ............................................. dne ......................................




      ……………………………………………...............
           

     razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče
Příloha ZD č. 3

Technické podmínky
· Podrobná specifikace zadání veřejné zakázky
· Pole vyznačená kolonkou DOPLNIT a ano/ne vyznačí uchazeč dle parametrů nabízeného stroje.
	Požadované technické parametry
	Nabízené parametry

	1) Stavební buňka

	Typ:
	DOPNIT

	Šířka: min 2,4 m – max 2,6 m vnější rozměr
	DOPNIT

	Hloubka: min 6,0 m – max 6,5 m vnější rozměr
	DOPNIT

	Výška: min 2,5 m – max  3,0m vnější rozměr
	DOPNIT

	Podlaha PVC:
	DOPNIT

	Stěny vnitřní 

laminovaná dřevotříska – barva bílá
	DOPNIT

	Stěny venkovní

lakovaný plech – barva šedá RAL 7035 
	DOPNIT

	Tepelná izolace 

-stěny min 60 mm

-podlahy min 60 mm

-stropu min 100 mm
	DOPNIT

	Výbava:
	Dveře ocelové min 850/2000 mm
	ano/ne

	
	Okno plastové min 1600/1200 mm  - 1 ks v štítové stěně
	ano/ne

	
	Osvětlení 
	ano/ne

	
	Elektroinstalace kompletní

Rozvaděč

3x zásuvka

1x vypínač světla

Včetně revizní zprávy
	ano/ne

	
	Vytápění 1x2,0 kW el. přímotop
	ano/ne

	
	Venkovní roleta okna
	ano/ne

	Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů.
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