Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Vozidlo pro údržbu komunikací a výměnný sklápěč S3“
Zadavatel požaduje dodávku komunálního vozidla 4x2 s plně hydraulickým nosičem výměnných nástaveb včetně výměnné nástavby hákového nosiče kontejnerů a výměnné třístranné sklápěcí korby.
 Zadavatel dále požaduje zabezpečení kompatibilního použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)  pro  stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“ jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňoval stejné použití  ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití  pro vysprávkové  zařízení komunikací - „Patchmatic“.   
Součástí dodávky je také výměnná třístranná sklápěcí korba, která musí být univerzálně (kompatibilně) použitelná  jak na nově dodané vozidlo dle zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL VIN: 36ZZ8EY318896.
 Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího  vozidla pro specifikaci potřebných úprav.
1) Vozidlo – komerční podvozek 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený  pro montáž hydraulického výměnného systému nástaveb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače)
	Podvozek s pohonem zadní nápravy určený  pro montáž hydraulického výměnného systému nástaveb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače)

	Rozvor náprav min. 3200mm
	Rozvor náprav min. 3200mm

	Celková hmotnost vozidla max. 11990kg
	Celková hmotnost vozidla max. 11990kg

	Nosnost podvozku min. 7900kg
	Nosnost podvozku min. 7900kg

	Pneumatiky  -  velikost pneumatik  17,5“
	Pneumatiky  -  velikost pneumatik  17,5“

	Závěs pro přívěs 40 mm
	Závěs pro přívěs 40 mm

	Zásuvka ABS,  el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka  vyvedené na zadní příčník
	Zásuvka ABS,  el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka  vyvedené na zadní příčník

	Nádrž AdBlue objem min 15l ,  uzamykatelná
	Nádrž AdBlue objem min 15l ,  uzamykatelná

	Palivová nádrž  objem min.100 l, uzamykatelná
	Palivová nádrž  objem min.100 l, uzamykatelná

	
	

	Motor

	Motor 4-válcový, plní normu Euro6
	Motor 4-válcový, plní normu Euro6

	Výkon motoru min. 130kW
	Výkon motoru min. 130kW

	Vyhřívání palivového filtru   
	Vyhřívání palivového filtru   

	Zesílená motorová brzda  
	Zesílená motorová brzda  

	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h
	Omezovač rychlosti elektronický 89km/h

	Tempomat  
	Tempomat  

	Výfuk vyvedený dole 
	Výfuk vyvedený dole 

	
	

	Převodovka

	Převodovka manuální min.6ti stupňová  
	Převodovka manuální min.6ti stupňová  

	Vedlejší vývod pro pohon nástavby
	Vedlejší vývod pro pohon nástavby

	
	

	Nápravy

	Mechanické odpružení přední nápravy 
	Mechanické odpružení přední nápravy

	Zadní náprava odpružená vzduchem
	Zadní náprava odpružená vzduchem

	Stabilizátor na přední nápravě   
	Stabilizátor na přední nápravě   

	Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg   
	Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg   

	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě
	Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě

	Stabilizátor zadní nápravy   
	Stabilizátor zadní nápravy   

	Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg   
	Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg   

	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem
	Plnohodnotné rezervní kolo s držákem

	
	

	Řízení

	Volant výškově a sklonově nastavitelný
	Volant výškově a sklonově nastavitelný



	Rám

	Zadní nárazník
	Zadní nárazník

	Přední nárazník ocelový 
	Přední nárazník ocelový 

	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče
	Spodní ocelový ochranný kryt chladiče



	Brzdy

	Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP
	Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP

	Kotoučové brzdy na přední nápravě   
	Kotoučové brzdy na přední nápravě   

	Kotoučové brzdy na zadní nápravě  
	Kotoučové brzdy na zadní nápravě  



	Kabina

	Krátká kabina denní
	Krátká kabina denní

	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011
	Lakování kabiny oranžová  RAL 2011

	Centrální zamykání   
	Centrální zamykání   

	Okna tónovaná   
	Okna tónovaná   

	Okno tónované v zadní stěně kabiny  
	Okno tónované v zadní stěně kabiny  

	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  
	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné  

	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné

	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a  elektricky nastavitelné  
	Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a  elektricky nastavitelné  

	Ramena zrcátek pro šířku nástavby  2400 -  2500 mm   
	Ramena zrcátek pro šířku nástavby  2400 -  2500 mm   

	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené  
	Sedadlo řidiče vzduchově odpružené  

	Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče
	Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče

	2 sedadla na místě spolujezdce
	2 sedadla na místě spolujezdce

	Větrací klapka ve střeše kabiny
	Větrací klapka ve střeše kabiny

	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  
	Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce  

	Digitální tachograf
	Digitální tachograf

	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná
	Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná

	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)   
	Denní jízdní světlo (dle ECE R87)   

	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny
	2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny

	Autorádio
	Autorádio

	Zásuvka 2pol/24V v kabině  (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.)
	Zásuvka 2pol/24V v kabině  (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.)

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů



	Další výbava podvozku 

	Plastové blatníky se zástěrkami
	Plastové blatníky se zástěrkami

	Boční zábrany proti podjetí
	Boční zábrany proti podjetí

	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny
	Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny

	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l
	Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l

	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy
	Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy




	Ostatní

	Autolékárnička  
	Autolékárnička  

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák hydr.10 t
	Zvedák hydr.10 t

	Sada nářadí   
	Sada nářadí   

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroj 2kg
	Hasicí přístroj 2kg




	Položka 
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




2) Nosič výměnných nástaveb 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle
	Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle


	Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení

	Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení


	Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů

	Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů


	Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar
	Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar

	Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče 

	Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče 


	Připojovací panel s rychlospojkami -  jeden hydraulický okruh
	                                                       -  jeden pneumatický vývod
                                                               -  elektro vývod 12 nebo 24V do 15A
	Připojovací panel s rychlospojkami -  jeden hydraulický okruh
	                                                       -  jeden pneumatický vývod
                                                               -  elektro vývod 12 nebo 24V do 15A

	Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné  nástavby.
	Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné  nástavby.

	Ovládání a elektroinstalace:
· elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu
· elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
· venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
· veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách 
	Ovládání a elektroinstalace:
· elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu
· elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
· venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
· veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách 

	Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla

	Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla









	3) Výměnný hákový nosič kontejnerů 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Nosič vyroben dle normy DIN 30722
	Nosič vyroben dle normy DIN 30722

	Nosič v teleskopickém provedení
	Nosič v teleskopickém provedení

	Umožňující překládání kontejneru na přívěs
	Umožňující překládání kontejneru na přívěs

	Kapacita zdvihu min. 8000 kg 
	Kapacita zdvihu min 8000 kg 

	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách
	Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách

	Výška háku 1 000 mm
	Výška háku 1 000 mm

	Automatická pojistka háku
	Automatická pojistka háku

	Nosič pro kontejnery o délkách  3 000  –   4 200  mm
	Nosič pro kontejnery o délkách  3 000  –   4 200  mm

	Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
	Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla

	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče
	Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče

	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče

	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině
	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině

	Hmotnost max 890 kg 
	Hmotnost max 890 kg 

	CE provedení
	CE provedení

	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
	Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka

	Veškeré čepy zušlechtěny
	Veškeré čepy zušlechtěny

	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky
	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky

	Barevné provedení RAL 7021
	Barevné provedení RAL 7021

	Odstavná noha výměnné nástavby -  L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič)
	Odstavná noha výměnné nástavby -  L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič)




	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




4) Třístranná výměnná sklápěcí korba
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem  
	Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem  

	Rozměry korby – vnitřní:
Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm 
	Rozměry korby – vnitřní:
Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm 

	Přední čelo výška cca 900 mm
	Přední čelo výška cca 900 mm

	Ložný objem min. 5 m3
	Ložný objem min. 5 m3

	Nosnost korby min. 8000 kg
	Nosnost korby min. 8000 kg

	Podlaha plech tl. min. 5 mm
	Podlaha plech tl. min. 5 mm

	Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. min. 3 mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované,na horních čepech, na obvod. rámu 4+4 kotvící oka 
	Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. min. 3mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované,na horních čepech, na obvod. rámu 4+4 kotvící oka 

	Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce
	Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce

	Barevné provedení :
· korba oranžová  RAL 2011
· pomocný rám RAL dle podvozku vozidla

	Barevné provedení :
· korba oranžová  RAL 2011
· pomocný rám RAL dle podvozku vozidla


	 Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg  – 4 ks
- sklápěč S3 (4x4 / 4x2)
	 Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg  – 4 ks
- sklápěč S3 (4x4 / 4x2)

	Výměnná třístranná sklápěcí korba je  univerzálně  (kompatibilně) použitelná  jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)
	Výměnná třístranná sklápěcí korba je  univerzálně  (kompatibilně) použitelná  jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




5) Ostatní – úprava vozidel pro zajištění kompatibility nástaveb

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)  pro  stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“,  jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití  ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití  pro vysprávkové  zařízení komunikací - „Patchmatic“.   
	Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)  pro  stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“,  jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití  ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití  pro vysprávkové  zařízení komunikací - „Patchmatic“.   

	Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího  vozidla pro specifikaci potřebných úprav.
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	Specifikace potřebných úprav vozidel:  Doplní dodavatel
	Specifikace potřebných úprav vozidel:  Doplní dodavatel




	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Úpravy vozidel
	cena




Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena

	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 



Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
