Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace
Čelní kolový nakladač 2019
Zadavatel požaduje dodávku čelního teleskopického kolového nakladače s příslušenstvím dle níže uvedené specifikace.
1) Základní stroj – čelní kolový nakladač
Výrobce: ….
Typ: …..
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Vnější parametry

	Čelní kolový teleskopický nakladač pro sypkých hmot, objemných odpadů a manipulaci se slisovanými balíky odpadů např. plastů, papíru apod.
	Čelní kolový teleskopický nakladač pro sypkých hmot, objemných odpadů a manipulaci se slisovanými balíky odpadů např. plastů, papíru apod.

	teleskopický výložník
	teleskopický výložník

	výložník umístěný před kabinou
	výložník umístěný před kabinou

	tlačítko pro odtlakování 3. okruhu na výložníku pro snadnější výměnu nářadí
	tlačítko pro odtlakování 3. okruhu na výložníku

	hydraulické ovládání a jištění nářadí
	hydraulické ovládání a jištění nářadí

	pohotovostní hmotnost stroje min. 5 000 kg
	pohotovostní hmotnost stroje ……… kg

	nosnost v plném úhlu zatáčení min. 1 950 kg	
	nosnost v plném úhlu zatáčení ……… kg	

	Počet náprav: 2
	Počet náprav: 2

	Všechna kola poháněná a řiditelná
	Všechna kola poháněná a řiditelná

	poloměr otáčení přes kola max. 2 900 mm
	poloměr otáčení přes kola ……… mm

	rozvor kol max. 2 100 mm
	rozvor kol ………. mm

	stohovací výška min. 4 400 mm
	stohovací výška ……… mm

	krabí chod
	krabí chod

	kabina ROPS/FOPS II	
	kabina ROPS/FOPS II	

	klimatizace
	klimatizace

	ochranná mříž čelního okna a světel	
	ochranná mříž čelního okna a světel	

	ochranná náplň pneumatik proti úniku tlaku při defektu 
	ochrana pneumatik proti úniku tlaku při defektu

	počet pracovních světlometů 	min. 4 ks	
	počet pracovních světlometů 	………. ks	

	100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy
	100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy

	předehřev paliva a hydraulického oleje
	předehřev paliva a hydraulického oleje

	kombinovaný chladič
	kombinovaný chladič

	sklopný maják
	sklopný maják

	Elektrická zadní a přední zásuvka
	Elektrická zadní a přední zásuvka

	kapota s větracími průduchy pro lepší chlazení
	kapota s větracími průduchy

	
	

	Motor

	Motor naftový, emisní norma	max. IIIB
	Motor naftový, emisní norma	……..

	Výkon motoru min. 54 kW

	Výkon motoru min. 54 kW


	
	






	Převodovka

	Hydrostatická převodovka s plynulou změnou rychlosti v rozsahu min 0-20 km/hod
	Hydrostatická převodovka s plynulou změnou rychlosti v rozsahu …….. km/hod

	Výstražný akustický signál při zpětném chodu
	Výstražný akustický signál při zpětném chodu

	

	



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena



2) Příslušenství  – velkoobjemová lopata
Výrobce: ….
Typ: …..
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Vnější parametry

	Velkoobjemová čelní lopata nakladače
	Velkoobjemová čelní lopata nakladače

	měrná hmotnost materiálu do 2 000 kg/m3
	měrná hmotnost materiálu do 2 000 kg/m3

	objem 1 m3 ISO SAE
	objem 1 m3 ISO SAE

	šířka 1 900 mm až 2 200 mm
	šířka ………. mm

	ochranná mříž proti pádu předmětů na nakladač
	ochranná mříž proti pádu předmětů na nakladač
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	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Příslušenství -  typ
	cena



3) Příslušenství  – svěrné čelisti
Výrobce: ….
Typ: …..
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Vnější parametry

	Svěrné čelisti pro manipulaci s balíky slisovaného materiálu (plastové PET lahve, fólie,  papír apod.)
	Svěrné čelisti pro manipulaci s balíky slisovaného materiálu (plastové PET lahve, fólie,  papír apod.)

	nosnost přídavného zařízení (čelistí) min. 1 400 kg
	nosnost přídavného zařízení (čelistí) min. 1 400 kg

	rozsah rozevření čelistí  min. 495 – 1 675 mm

	rozsah rozevření čelistí  ……………….. mm




	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Příslušenství -  typ
	cena




Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




Stroj je homologován, vybaven a schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 




