Příloha k 1.13

Žádost o: povolení zvláštního užívání silnice I. třídy k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku

Název stavby: „Chodník, Propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“

Silnice: silnice I/44 v obci Rapotín

Pozemek parc. č. v k.ú.: parc. č. 2848/2 v k.ú. Rapotín (739359)

Druh umisťovaných IS: SO 301 – Odvodnění dopravních ploch

Důvod umístění IS: Odvodnění silnice a chodníku

Účel ZU: Umístění stavby do silničního pozemku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektové staničení | Délka / počet | Uložení | Doba ZU (roky): | Způsob realizace |
| Kanalizační trouba | km 0,190 – 0,331 | 141,00 m | podélné | 50 let | Výkop |
| Šachta | km 0,224  km 0,277  km 0,286  km 0,303  km 0,330 | 5 ks | - | 50 let | Výkop |
| Drenážní potrubí HDPE  DN 150 | km 0,297 - 0,333  km 0,238 - 0,268  km 0,209 - 0,238 | 95,00 m | podélné | 50 let | Výkop |

Druh umisťovaných IS: SO 101 – Chodník

Důvod umístění IS: Odvodnění silnice – přípojka uliční vpusti do kanalizační stoky

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektové staničení | Délka / počet | Uložení | Doba ZU (roky): | Způsob realizace |
| Přípojka PVC  DN 150 | km 0,238 (OV1)  km 0,269 (OV2)  km 0,298 (OV3)  km 0,328 (OV4) | 1,10 m  1,00 m  1,20 m  1,70 m | Příčné  Příčné  Příčné  Příčné | 50 let | Výkop |

Druh umisťovaných IS: SO 401 – Veřejné osvětlení

Důvod umístění IS: Přeložka vyvolaná stavbou chodníku

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektové staničení | Délka / Počet | Uložení | Doba ZU (roky): | Způsob realizace |
| Stožár VO | Viz C.3 – km 0,315 | 1 ks | - | 50 let | Výkop |
| Kabel VO | Viz C.3 – km 0,225 – 0,315 | 90,00 m | Podélné | 50 let | Výkop |

Druh umisťovaných IS: SO 403 – Zásah do zařízení CETIN

Důvod umístění IS: Přeložka vyvolaná stavbou chodníku

Účel ZU: Umístění do silničního pozemku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektové staničení | Délka | Uložení | Doba ZU (roky): | Způsob realizace |
| Kabel + chránička | km 0,225 | 7,00 m | příčné | 50 let | Výkop |
| Kabel | km 0,233 - 0,272 | 39,00 m | podélné | 50 let | Výkop |
| Kabel + chránička | km 0,272 – 0,0274 | 4,00 m | Příčné/podélné | 50 let | Výkop |

*Viz přiložené výkresy: C.1 Situační výkres širších vztahů,* podrobněji *C3.a,b Koordinační situační výkres, 101.5a Charakteristické příčné řezy.*

Odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace:

Realizováno v koordinaci s výstavbou „Chodník, Propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická“, viz ZOV projektu.