Dobrý den pane starosto,

pro potřeby ZPF k akci **„*Chodník, propojení Ul. U Losinky – Cyklostezka Ul. Jesenická“*** nacházející se v k.ú. Rapotín, bych Vás chtěla požádat o provedení jedné sondy pedologického průzkumu pro potřeby pro vynětí ze ZPF.

**Lokalita místa:**

***Sonda 1:*** Obec Rapotín, sonda bude provedena na poli **parc. č. 892**. Sonda bude vykopána 14,5 m od stávající mostu ve směru od Šumperku a cca 5,0 m od kraje silnice.

Podklad:

- odkaz na situaci místa

<https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&rm=9nVnsxXYdmLWKlMRNi&x=17.0219520&y=50.0030875&z=20>

***!!! UPOZORNĚNÍ !!! Ve vzdálenosti 2,7 m od kraje silnice je uložen podzemní kabel CETINu.***

Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Informace k sondě:**

Výkopek pro sondy má být hluboký nejméně 0,70 m. Do jámy vložte čitelný metr nebo nejlépe měřickou lať a nafoťte čitelný profil od vrchu jámy směrem dolů. Fotografie jednotlivých profilů sond za každé BPEJ musí být přílohou k podkladům k odnětí.  
Vlastní dno jámy není podstatné, ale důležitý je průběh skladby zeminy od roviny terénu směrem dolů. Důležitá je hloubka oratelné kvalitní vrstvy půdy.

Je nutné, aby bylo vidět na metr přiložený k půdnímu profilu (velikost sondy klidně 0,5x0,5 m nebo i menší)

Po vykopání je třeba sondu nafotit z několika úhlů a s přiloženým metrem.

**Způsob provedení sondy**

Obsah obrázku exteriér, tráva, skála, stojící

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, vsedě, strom

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, tráva, vsedě, špína

Popis byl vytvořen automaticky