**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Pařezová fréza**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  | |
| Typ motoru – benzínový čtyřtaktní vzduchem chlazený | Typ motoru – benzínový čtyřtaktní vzduchem chlazený |
| Výkon (v HP) – min.25 | Výkon (v HP) – …… HP |
| Startování – elektrické | Startování – elektrické |
| Převodovka - hydrostatická | Převodovka - hydrostatická |
| Pojezdová rychlost vpřed přesunová- ( min. 6 km/hod) | Pojezdová rychlost vpřed přesunová ………km/hod |
| Hydraulický průtok do hlavy frézy – ( min. 49 l/min) | Hydraulický průtok do hlavy frézy – ……. l/min |
| Frézovací hlava průměr – ( min. 19“ , 48 cm) | Frézovací hlava průměr – …….“ nebo cm |
| Frézovací hlava počet zubů u kladiv – min. 12 ks | Frézovací hlava počet zubů u kladiv – …… ks |
| Frézovací hlava otočná čtyřmi směry | Frézovací hlava otočná čtyřmi směry |
| Automatické nastavení rychlosti otáček frézování | Automatické nastavení rychlosti otáček frézování |
| Hloubka řezu pod úroveň podkladu – min. 12“ 30 cm | Hloubka řezu pod úroveň podkladu – …….“ nebo cm |
| Výškový dosah frézy – min. 85 cm | Výškový dosah frézy – ……. cm |
| Typ pneumatik – pásy | Typ pneumatik – pásy |
| Výkyv hlavy – min. 60° | Výkyv hlavy – ………° |
| Šířka stroje – max. 900 mm | Šířka stroje – …………. mm |
| Délka stroje transportní – max. 2000 mm | Délka stroje transportní – …… mm |
| Váha stroje max. (bez provozních náplní) do 600kg | Váha stroje max. (bez provozních náplní) …..kg |
| Náhradní sada zubů u kladiv | Náhradní sada zubů u kladiv |
| Náhradní uchycení levé a pravé zubů u kladiv po dvou kusech | Náhradní uchycení levé a pravé zubů u kladiv po dvou kusech |
| Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ | Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ |
|  |  |
|  |  |
| Cena stroje ....... Kč bez DPH | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |