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PŘÍLOHA č. 5

Požadavky na mycí stroj  
· Konstrukce stroje z nerezové oceli

· Dvouplášťové izolované provedení celé konstrukce mycího stroje 

· Panoramatické dveře přes každou sekci stroje v celé délce sekce a rukojetí

· Vícetankový mycí stroj se systémem zpětného získávání tepla a tepelným čerpadlem. 

· Pracovní směr zleva-doprava

· Minimální kapacita talířů při dodržení DIN 10510: 3160 talířů

· Dvě rychlosti pásu, nižší rychlost při dodržení DIN 10510

· Vypínač pásu u vstupu do stroje i u výstupu ze stroje

· Koncový vypinač

· Typ ohřevu: Elektrický

· Napětí: 400V

· Maximální celkový příkon stroje: 30kW

Rozměrové parametry: 
· Celková maximální délka: 5000mm

· Minimální využitelná délka zakládací zóny: 420mm

· Minimální využitelná délka vykládací zóny: 700mm

· Minimální světlá vstupní šířka: 610mm

· Minimální světlá vstupní výška: 400mm

· Maximální šířka základního korpusu: 865mm

· Maximální šířka korpusu včetně rozvodné části: 990mm

· Maximální výška základního korpusu: 1950mm

· Maximální výška korpusu včetně nástaveb: 2150mm

Sestava stroje:
· 1x Předmycí zóna se zakládací zónou

· 1x Mycí zóna

· 1x Oplachová zóna

· 1x Sušicí zóna s vykládací zónou

· 1x tepelné čerpadlo + rekuperační jednotka se systémem zpětného využití tepla

Předmycí zóna
· Minimální délka zóny: 880mm

· Minimálně 7 horních předmycích  ramen

· Minimálně 6 dolních předmycích  ramen

Mycí zóna
· Minimální délka zóny: 900mm

· Minimálně 7 horních mycích ramen

· Minimálně 6 dolních mycích ramen
· Minimální mycí teplota 67°C
Oplachová zóna
· Minimální délka zóny: 500mm

· Trojitá oplachová zóna

· Boční oplachová zóna

· Oplach min. 80°C

· Tlakový oplachový okruh (min. 1200 l/hod)
· Systém navracející detergent spláchnutý při oplachu zpět do mycího tanku
Sušicí zóna
· Horní i spodní sušicí trysky

· Minimální příkon  4,5 kW

Tepelné čerpadlo, rekuperace 
· Ohřev mycího tanku za provozu stroje (nulová spotřeba topného tělesa v tanku při mytí)

· Při provozu  myčky ohřev mycího tanku

· Ohřev vstupní vody při 

· Systém zpětného získávání tepla

· Není potřeba napojení na VTZ, pouze dodržení normy VDI 2052 v místnosti kde je mycí stroj instalován

· Teplota výfukového vzduchu max. 25°C

· Energetická úspora tepelného čerpadla min. 13 kW/h (při plném zatížení)

· Energetická úspora systému zpětného získávání tepla min. 6,5 kW/h (při plném zatížení)

Mycí pás
· Rozteč prstů 55mm

· Speciální prst zabraňující vzniku mycího stínu při založení velkých kusů nádobí (tácy, GN nádoby)

Programovatelné ovládání stroje s dotykovou obrazovkou
· Funkce automatické kontroly všech částí stroje relevantních pro hygienu mytí při zapnutí stroje (hlášení o odchylkách od normalního stavu a návrh na nápravu)

· Zobrazení operačního stavu a hodnot na displeji

· Zobrazení chybových hlášení a návrhů na jejich řešení

· Možnost odečíst provozní hodiny

· Možnost odečíst zbývající hodiny do intervalu údržby

· Možnost automatického spuštění stroje přes časovač bez asistence obsluhy v nastavenou dobu

· Datové rozhraní pro TCP/IP, ISO on TCP, UDP a Profinet 

Průběžné samočištění stroje za provozu
· Speciálně určené trysky na mytí mycí komory stroje včetně stropu a dveří.

· Automatický systém transportu hrubých nečistot z mycího tanku do síta pod zakládací zónou (nikoli jejich vypouštění do odpadu). 

Voda
· Maximální spotřeba vody: 150 litrů/h (při plném zatížení)

· Maximální objem vody pro prvotní naplnění po startu: 280 litrů

· Možnost připojení na teplou vodu pro samostatné naplnění mycího tanku

· Možnost napojení pouze na studenou vodu a plnění mycího tanku skrze bojler

· Bez samostatného plnícího bojleru

Speciální funkce
· Systém vyrovnávání teplot uvnitř stroje ze zbytkové tepelné energie kvůli snižování tepelných ztrát. 
· Systém snížení proudění vzduchu uvnitř stroje kvůli snižování tepelných ztrát.

· Dávkování detergentu přímo do mycího tanku závislé a regulované podle množství regenerační vody
Certifikace
· Stroj musí splňovat následující standardy: CE / DVGW / EN / VDE / bezpečnostní třída IP X5

· Stroj musí jako celek splňovat normu DIN 10510
Stroj musí mít zaručeno fungování se všemi typy průmyslových detergentů a oplachových prostředků (tekuté, práškové i pevné). Záruka nesmí být vázána na použití specifického (ani typem ani značkou) mycího a oplachového prostředku. 
