**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: Svahová sekačka na trávu s pojezdem kol 4x4**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  |
| Výkon motoru: min. 23 HP | Výkon motoru: ….. HP |
| Startér elektrický | Startér elektrický |
| Akumulátor: min.18 Ah, gelová náplň | Akumulátor: ...... Ah |
| Záběr sečení min. 120 cm | Záběr sečení : ….. cm  |
| Systém sečení: min. 4 rotační žací nože | Systém sečení: ….. rotační žací nože |
| Převodovka: hydrostatická | Převodovka: hydrostatická  |
| Nastavení výšky sečení: plynule nastavitelné v rozsahu 9-14 cm (+- 10%) | Nastavení výšky sečení: plynule nastavitelné v rozsahu ….. cm |
| Spojka žacích nožů: elektromagnetická | Spojka žacích nožů: elektromagnetická  |
| Systém pojezdu stroje: pojezdová kola s pohonem 4x4, plynulé řízení rychlosti | Systém pojezdu stroje: pojezdová kola s pohonem 4x4, plynulé řízení rychlosti  |
| Systém řízení pojezdových kol: možnost natáčení 360° vertikálně | Systém řízení pojezdových kol: možnost natáčení 360° vertikálně  |
| Svahová dostupnost: min. 40° | Svahová dostupnost: min. 40°  |
| Dosah radiového signálu: min. 50 m | Dosah radiového signálu: …… m  |
| Systém řízení a ovládání stroje: dálkově radiovým signálem | Systém řízení a ovládání stroje: dálkově radiovým signálem  |
| Dálkový ovladač se sadou náhradních baterií a nabíječkou do auta | Dálkový ovladač se sadou náhradních baterií a nabíječkou do auta  |
| Hydraulický naviják pro zajištění stroje ve svahu a zvýšení svahové dostupnosti | Hydraulický naviják pro zajištění stroje ve svahu a zvýšení svahové dostupnosti  |
| Sada náhradních sekacích žacích nožů  | Sada náhradních sekacích žacích nožů  |
|  Sada náhradních baterií s nabíječkou do auta + síťový napájecí adaptér 230V/12V | Sada náhradních baterií s nabíječkou do auta + síťový napájecí adaptér 230V/12V |
| Návod k obsluze, podmínky bezpečnosti práce, katalog náhradních dílů a případně další provozní dokumentace vše v českém jazyce | Návod k obsluze, podmínky bezpečnosti práce, katalog náhradních dílů a případně další provozní dokumentace vše v českém jazyce  |
| Zajištění záručního i pozáručního servisu do 48 hodin | Zajištění záručního i pozáručního servisu do 48 hodin  |
| Minimální délka záruky 24 měsíců | Minimální délka záruky 24 měsíců  |
| Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání | Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání  |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.  |