**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: Svahová sekačka na trávu s pojezdem kol 4x4**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  | | |
| Výkon motoru: min. 23 HP | | Výkon motoru: ….. HP |
| Startér elektrický | | Startér elektrický |
| Akumulátor: min.18 Ah, gelová náplň | | Akumulátor: ...... Ah |
| Záběr sečení min. 120 cm | | Záběr sečení : ….. cm |
| Systém sečení: min. 4 rotační žací nože | | Systém sečení: ….. rotační žací nože |
| Převodovka: hydrostatická | | Převodovka: hydrostatická |
| Nastavení výšky sečení: plynule nastavitelné v rozsahu 9-14 cm (+- 10%) | | Nastavení výšky sečení: plynule nastavitelné v rozsahu ….. cm |
| Spojka žacích nožů: elektromagnetická | | Spojka žacích nožů: elektromagnetická |
| Systém pojezdu stroje: pojezdová kola s pohonem 4x4, plynulé řízení rychlosti | | Systém pojezdu stroje: pojezdová kola s pohonem 4x4, plynulé řízení rychlosti |
| Systém řízení pojezdových kol: možnost natáčení 360° vertikálně | | Systém řízení pojezdových kol: možnost natáčení 360° vertikálně |
| Svahová dostupnost: min. 40° | | Svahová dostupnost: min. 40° |
| Dosah radiového signálu: min. 50 m | | Dosah radiového signálu: …… m |
| Systém řízení a ovládání stroje: dálkově radiovým signálem | | Systém řízení a ovládání stroje: dálkově radiovým signálem |
| Dálkový ovladač se sadou náhradních baterií a nabíječkou do auta | | Dálkový ovladač se sadou náhradních baterií a nabíječkou do auta |
| Hydraulický naviják pro zajištění stroje ve svahu a zvýšení svahové dostupnosti | | Hydraulický naviják pro zajištění stroje ve svahu a zvýšení svahové dostupnosti |
| Sada náhradních sekacích žacích nožů | | Sada náhradních sekacích žacích nožů |
| Sada náhradních baterií s nabíječkou do auta + síťový napájecí adaptér 230V/12V | | Sada náhradních baterií s nabíječkou do auta + síťový napájecí adaptér 230V/12V |
| Návod k obsluze, podmínky bezpečnosti práce, katalog náhradních dílů a případně další provozní dokumentace vše v českém jazyce | | Návod k obsluze, podmínky bezpečnosti práce, katalog náhradních dílů a případně další provozní dokumentace vše v českém jazyce |
| Zajištění záručního i pozáručního servisu do 48 hodin | | Zajištění záručního i pozáručního servisu do 48 hodin |
| Minimální délka záruky 24 měsíců | | Minimální délka záruky 24 měsíců |
| Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání | | Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH | | |
|  | | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. | | |