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1 Identifikace stavby
	Číslo akce:
	1500/2014 

	Název zakázky:
	Výměna čerpadel na ČS Dolany

	Stupeň dokumentace:
	Dokumentace pro zadání stavby


	Místo realizace zakázky:
	Dolany

	Objekt rekonstrukce:
	Čerpací stanice Dolany

	Zadavatel – stavebník:
	Vodárny Kladno-Mělník a.s. 

	Zhotovitel stavby:
	neznámý

	
	

	
	


2 Účel a zdůvodnění stavby
Účelem stavby „Výměna čerpadel na ČS Dolany“, je získání dlouhodobě plně funkčního zařízení a jeho spolehlivý,bezporuchový provoz v bezobslužném automatickém režimu.
Podnětem ke zpracování této dokumentace je úmysl investora provést obměnu čerpadel, s cílem dosažení energetických úspor při čerpání a vyšší provozní spolehlivosti.                                                                                                         Osazená čerpadla jsou již fyzicky i morálně opotřebená, výrobce již tento typ nevyrábí, přístup k náhradním dílům je problematický.                                     

 

Předmětem dokumentace k realizaci stavby je výměna stávajících čerpadel M10 - M40 za nové. 
Investor  dále požaduje :    

                                         - výměnu dílčích výtlaků čerpadel M10- M40 včetně armatur
                                         - výměnu společného výtlaku včetně armatur a měření průtoku
                                         -  instalaci nové protirázové ochrany výtlaku směr ZV Kozinec
                                         -  napájení čerpadel nn, tj. 400V   
                                         -  instalaci frekvenčního měniče pro čerpadla M20,M40  
                                         -  instalaci softstartéru pro čerpadla M10,M30  
                                         -  zakrytí trubního a energo kanálu  kompozitovým pororoštem

                                         -  výměna zábradlí a schodiště v ČS za nerezové

Jako podklady byly použity:

· Informace od objednatele

· Zadávací podklady a požadavky investora 
· Zaměření stávajícího stavu na místě
· Hydraulický model řadu KSKM
· Technické normy a předpisy

· Stávající legislativa (zákony, vyhlášky)

3 Členění stavby
Akce „Výměna čerpadel ČS Dolany“  je  členěna následovně:

-    A. Průvodní technická zpráva

· B. Strojní část
· C. Elektro část

· D. Stavební část
4 Charakteristika stavby
Akce „Výměna čerpadel ČS Dolany“ bude situována uvnitř areálu ČS Dolany. Čerpací stanice je situována v blízkosti asfaltové silnice, která je celoročně sjízdná.
5 Doprava
Na staveniště je možno dojet s nákladními vozy po celoročně udržovaných asfaltových komunikacích, které vedou až k objektu čerpací stanice. V čerpací stanici je k dispozici mostový jeřáb pro transport materiálu uvnitř objektu.

6 Přehled uživatelů a provozovatelů
Majitelem objektu jsou Vodovody Kladno – Mělník a.s. Provozovatelem ČS Dolany je společnost Středočeské vodárny a.s., uživatelé jsou obyvatelé a právnické subjekty napojení na vodovod.

7 Zabezpečení provozu po dobu výstavby
Po dobu stavby nedojde k narušení zásobování obyvatel pitnou vodou. Dojde ke krátkodobým odstávkám z důvodu osazení nové technologie dle dohodnutého harmonogramu s investorem a provozovatelem.
Během stavby musí zhotovitel tudíž úzce spolupracovat s investorem a provozovatelem.

8 Bezpečnost práce
Při provádění montážních a demontážních prací je nutno dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy! Je třeba dodržovat vyhlášku č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce. 

Během stavby musí zhotovitel úzce spolupracovat s pracovníky investora a provozovatele.

Zhotovitel musí respektovat podmínky stanovené investorem s ohledem na skutečnost, že práce budou prováděny v prvním ochranném pásmu. S těmito skutečnostmi musí zhotovitel prokazatelně seznámit všechny své pracovníky ještě před zahájením prací. 
9  Závěr
Tento projekt je podkladem pro výběr dodavatele technologické části a pro realizaci stavby. Je zpracován na základě objednávky majitele Vodovody Kladno - Mělník a.s.

V Olomouci, leden  2014.
EQT Olomouc s.r.o.
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