Příloha č. 3 – Tabulka naplnění předmětu zakázky


TABULKA NAPLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

!!! Vyplňujte pouze žlutě označené oblasti !!!
(případné upřesnění a komentář uveďte v textu nabídky)

[bookmark: _GoBack]Nabízená technická specifikace technologie a splnění dalších požadavků na poptávanou technologii:
(vepište nabízenou hodnotu parametru nebo „ano“ či „ne“ podle toho, zda nabídka obsahuje splnění níže uvedených požadavků)
Předmět zakázky musí splňovat všechny níže uvedené technické parametry: 
	Parametr
	Požadavek
	Nabízená hodnota parametru nabídkou uchazeče

	Pojezd v ose X
	Min. 800 mm
	

	Pojezd v ose Y
	Min. 700 mm
	

	Pojezd v ose Z
	Min. 450 mm
	

	Přetočení obrobku na stole
	Min. průměr 990
	

	Průměr sklopně-otočného stolu
	Min. 620 mm
	

	Vyklopení stolu do jedné strany
	Min. 130°
	

	Hmotnost obrobku pro 5ti-osé kontinuální frézování
	Min. 570 kg
	

	Otáčky vřetena
	Min. 14 000 ot./min.
	

	Středový výplach s tlakem
	Min. 40 bar
	

	Hmotnost stroje
	Max. 10 000 kg
	

	Max. výška stroje při stěhování
	2700 mm
	


Další požadavky na pořizovanou technologii (nutná součást zakázky, technologie) – vepsat „ano“ či „ne“:
	Další požadavky
	ANO / NE

	5ti-osé vertikální frézovací centrum
	

	4 a 5 osa je řešena sklopně-otočným stolem
	

	Odsávání emulze z pracovního prostoru
	

	Vnější chlazení vzduchem
	

	Obrobková a nástrojová sonda
	

	Stroj volně stojící, ne ukotvený
	


Předmět plnění zakázky dále zahrnuje:
	Další požadavky
	ANO / NE

	Uvedení stroje do provozu
	

	Dodání kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné verzi
	

	Prohlášení CE
	

	Dopravu do místa realizace DAP Incoterms
	

	Zaškolení obsluhy stroje
	









