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Příloha č. 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. [bookmark: _Toc285972179]POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka:
1.1. Kontinuální lis s příslušenstvím a podávacím dopravníkem

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
K jednotlivým odstavcům dle bodu 1. Je níže uvedena podrobnější specifikace:
2.1. Dodávka 1 ks kontinuálního lisu s příslušenstvím a podávacím dopravníkem
a) Požadavky na způsob dodání
Předmět zakázky musí být dodán nový a nepoužitý v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.
b) Technické požadavky na předmět zakázky
Lisovací tlak:			40 – 60 t
Rozměr výstupních balíků:	min. šířka 800 x min. výška 800 mm, 
délka variabilní
Hmotnost balíků:		150 – 550 kg
Příkon:				20-40 kW
Hodinový výkon:		5 – 12 t/h
Ostatní:	dodávka ohřívač oleje, chladič oleje, zásobník a vedení drátu pro velká kola, skluz hotových balíků, vyrobeno v EU, splňuje EU normy, možnost doinstalace virbulátoru, perforátor
[bookmark: _GoBack]	Šíře dopravníku min. 1,5 m, min. délka vodorovného dopravníku 6 m (výška min. mínus 600 mm), propojení s násypkou lisu, řízení dopravníku propojeno na lis
Požadavky:	montáž, instalace, zaškolení obsluhy
2.2. Záruka za jakost
Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný lis, včetně příslušenství a podávacího dopravníku v plném rozsahu v délce 24 měsíců od předání a převzetí dodávky.
Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy. Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.
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