Příloha č. 3
Podlimitní veřejná zakázka „Snížení prašnosti ve městě Tábor“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Zadavatel požaduje dodávku speciálního kompaktního samosběrného stroje na úklid města v následujících rozmezí a parametrů:
	název/parametr
	požadavek
	splnění požadavku 
uvedený číselný údaj

	Základní parametry zametacího stroje

	Celková hmotnost
	s omezenou hmotností do 3500 kg
	ANO / NE

	Šířka
	1200 – 1500mm
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Délka (bez přídavného kartáče)
	3500 – 4000mm
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Výška
	1800 – 2000mm
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Objem zásobníku vody (ke skrápění)
	250 – 300l
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Objem zásobníku na smetky
	1,8 – 2,2m3
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Uklízecí šířka
	1800 - 2 800mm
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Certifikace PM 10
	ANO
	ANO / NE

	Motor

	Palivo – diesel
	ANO
	ANO / NE

	Emisní norma 
	min. EuroMot IIIA
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Výkon motoru
	 50 -  70 kW
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Pohon - řízení

	Hydrostatický pohon s automatickou zátěžovou regulací 
	ANO
	ANO / NE

	Plynulé řízení pojezdové rychlosti
	ANO
	ANO / NE

	Pracovní rychlost 0 – 12 km/hod, přejezdová rychlost 0 – 40km/hod
	ANO
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Odpružení přední i zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Kloubové řízení s posilovačem
	ANO
	ANO / NE

	Brzdy

	Dvouokruhové s posilovačem brzdového účinku
	ANO
	ANO / NE

	Kotoučové
	ANO
	ANO / NE

	Parkovací brzda na hnané nápravě
	ANO
	ANO / NE

	Kabina

	Dvoumístná kabina zvukově izolovaná
	ANO
	ANO / NE

	Integrovaná čelní pracovní světla
	ANO
	ANO / NE

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Stavitelný sloupek volantu
	ANO
	ANO / NE

	Denní a celkové počítadlo ujetých km
	ANO
	ANO / NE

	Denní a celkové počítadlo MTH
	ANO
	ANO / NE

	Paměťové funkce režimu zametání
	min. 2 funkce
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Ovládací panel s barevným displejem
	ANO
	ANO / NE

	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	ANO
	ANO / NE

	Výstražný maják  - oranžová barva
	ANO
	ANO / NE

	Barva kabiny 
	RAL 2011
	ANO / NE

	Zametací ústrojí

	Uložení kartáčů před přední nápravou
	ANO
	ANO / NE

	Třetí přídavný kartáč s možností aplikace agresivního kartáče
	ANO
	ANO / NE

	Osvětlení třetího kartáče
	ANO
	ANO / NE

	Plovoucí poloha kartáčů ve vertikálním i horizontálním směru
	ANO
	ANO / NE

	Plynulá regulace otáček všech kartáčů
	ANO
	ANO / NE

	Sací nerezová hubice nastavitelná, ovládaná z kabiny
	ANO
	ANO / NE

	Plynulé nastavování otáček sacího ventilátoru
	ANO
	ANO / NE

	Klapka hrubých nečistot ovládaná z kabiny
	ANO
	ANO / NE

	Pogumovaná klapka
	ANO
	ANO / NE

	Pogumované sací hrdlo
	ANO
	ANO / NE

	Ostatní výbava

	Sací hadice na listí ukončená pevným nástavcem
	4 - 6m
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Zadní výkonová hydraulika pro pohon kropícího systému
	ANO
	ANO / NE

	Přípojka na vodu s  hadicí a ruční stříkací pistolí 
	4 - 6m
	ANO / NE

[doplní uchazeč]

	Rekuperace vody 
	ANO
	ANO / NE

	Zvukový signál pro zpětný chod
	ANO
	ANO / NE

	Bezodkapové  hydraulické rychlospojky
	ANO
	ANO / NE

	Rezervní kolo volně ložené
	ANO
	ANO / NE

	Uzamykatelné víčko palivové nádrže
	ANO
	ANO / NE


Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. 
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