Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Zbuzany – lanové hřiště 2021

Dotaz č.1

Je možné zakotvit konstrukci z akátového dřev o betonových patek?

Odpověď č. 1

Kotvení do betonových patek v terénu je přípustné, běžně se používá. Části kotvené v betonu je vhodné ošetřit nátěrem. Zadavatel zohlední způsob ukotvení při hodnocení kritéria Estetická úroveň nabízeného řešení.

Zadavatel požaduje, aby dřevo nebylo ve styku s hlínou.