**Specifikace prací při provádění zimní údržby komunikací**

- Provádění zimní údržby komunikací nacházejících se na území Městské části Praha 18 k zajištění jejich schůdnosti a sjízdnosti ve smyslu zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb.HMP o schůdnosti místních komunikací ve znění pozdějších předpisů a dle Organizačního plánu zimní údržby schváleného na každé jednotlivé zimní období RMČ Praha 18

**Specifikace prací při zimní údržbě chodníků:**

V obou částech A a B zahájit likvidaci vzniklého náledí nebo vytvořené souvislé sněhové vrstvy čerstvě napadaného sněhu (dále jen „závada“)

* každý den **nejpozději v 5 hod. ráno, nastane-li závada v nočních hodinách**
* **nejpozději do 2 hod. nastane-li závada ve schůdnosti v době od 6 do 20 hod.**

Před každým zahájení započetí odstraňování závad ve schůdnosti (výjezd) o něm bude informován pověřený pracovník zadavatele a dle jeho pokynu zimní úklid celé trasy proběhne jedním z následujících způsobů.

* v případě menší sněhové vrstvy strojním odmetáním sněhu za použití rotačního kartáče
* v případě větší sněhové vrstvy strojním odhrnutím sněhu čelní radlicí
* v případě náledí posypem strojním rozmetadlem s regulací dávkování posypu inertním materiálem 2- 4mm nebo 4 -8 mm
* v případě sněhu pod kterým se tvoří náledí kombinací těchto způsobů - odmetáním či odhrnutím sněhu a zároveň posypem

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v šíři :

* u chodníků širších než 2m – min. 1,5 m
* u chodníků o šíři do 2m – min. 1 m
* u chodníků o šíři do 1m – v plné šíři bez obrubníků

Údržba jednotlivých chodníků bude prováděna v pořadí, které se stanoví po dohodě se zadavatelem.

Dokončení zmírnění závad všech chodníků dle mapových podkladů obou částí A a B (jedno provedení strojního úklidu jedním výše popsaných způsobů - jeden průjezd) **bude realizováno do 5 hodin od zahájení výjezdu.**

Ručně prováděný úklid pěších komunikací, příchozích chodníků ke vchodům domů a schodišť bude následovat až po odhrnu a posypu ostatních vozovek s dokončením nejpozději **do 10 hod. od zahájení strojních prací.**

**Specifikace prací při zimní údržbě vozovek**

Místní silniční komunikace jsou v organizačním plánu zařazeny jako neudržované. Jejich údržba probíhá pouze nárazově při větším spadu sněhu či silném náledí pouze na základě výslovného požadavku a pokynů pověřeného pracovníka.

Vozem s pluhovou radlicí s pracovní šířkou 200 – 300 cm bude zahájena nejpozději **do 2 hodin po oznámení požadavku.**

Délka silničních tras je cca 10 km. Závady ve sjízdnosti se odstraňují v šíři 3 m v jednosměrných a 6 m v obousměrných vozovkách. Fakturovány budou pouze skutečně projeté a protažené silniční komunikace