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Základní technická specifikace
„Obnova nátěru střešního pláště zimního stadionu “

Provedení prací:

· Zakrytí stávajících instalovaných komponentů osvětlení, ozvučení a videoprojekce

· Příprava podkladu dle návodu výrobce nátěrové hmoty (očištění od rzi, nesoudržné vrstvy stávající nátěrové hmoty, prachu a mastnoty)

· Aplikace nátěrové hmoty Rust-Oleum Noxyde odstín RAL 7032 v souladu s návodem výrobce.
Důvodem požadavku použití konkrétní nátěrové hmoty je skutečnost, že se jedná o nátěrovou hmotu, která je na konstrukcích již aplikována a že s její kvalitou má zadavatel dobré zkušenosti.

· Požadovaná tloušťka nátěru suché vrstvy 200 – 240 µm, mokrá vrstva 360 – 440 µm (při realizaci bude namátkově orientačně měřeno měrkami na mokré nátěry zástupcem objednatele)

· Požadovaná záruka na nátěrem provedenou antikorozní ochranu min. 10 let

· Hrubý úklid (zbytky po čištění konstrukce, úkapy nanášené barvy) spodních konstrukcí zimního stadionu.

· Maximální přípustná hmotnost výškové techniky pro pohyb po hrací ploše zimního stadionu je 7 t 

Shrnutí cenové nabídky:
	
	Cena 1m²
	Cena celk. plocha
 4450 m²

	Nabídková cena za kompletní provedení díla Kč bez DPH
	
	

	Vyčíslení DPH
	
	

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
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