Technická specifikace budoucí stavby
Jedná se o přístavbu dvou objektů dvou tělocvičen, rozběhového tunelu a rekonstrukci stávajících šaten, řešení okolí budoucí stavby. Budoucí rozměry jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace „Podklady pro projektovou dokumentaci“. Základní požadavky na jednotlivé části:
1) Tělocvična pro sportovní gymnastiku:
a. Se předpokládá jako prostor se stálým rozmístěním základních gymnastických prvků pro prostná, hrazda, bradla dámská. Některé části jsou mobilní (kladiny, pánská bradla, kůň)
b. Malé převlékací šatny pod balkonem na západní straně
c. Rozběhový tunel v zadní části haly nad rozběhovým tunelem tribuna pro stávající halu
2) Víceúčelová tělocvična:
a. Prostor bez příček, s možností předělení v půlce spouštěcí sítí
b. Umístění 4 sloupků na volejbal
c. Roštová odpružená sportovní podlaha
d. Prostory na uskladnění pomůcek
e. Malé převlékací šatny pod balkonem na západní straně
3) Rekonstrukce stávajících šaten
a. Kompletní oprava současných šaten vč. odpadů, rozvodů atd.
b. Doplnění 1-2 šaten do prostoru stávajícího výměníku
4) Přepracování výměníku, nahrazení efektivnějším a prostorově úspornějším řešením
5) Energetika
a. Základní vytápění SZT (Bytes s.r.o.)
b. Nově vznikající objekty s možností umístění fotovoltaiky, předpoklad 200-300 kWp podle možností
c. Zřízení bateriové místnosti
d. VZT s rekuperací pro celý objekt
6) Stávající objekt haly a celkový vzhled
a. Posouzení rozvodů a případná výměna vnitřních rozvodů (Voda, topení, el.)
b. Konzultace vnější architektury a schválení v rámci KAM (kancelář architekta města)
7) Okolí haly
a. Prověření a zkapacitnění parkoviště před sportovní halou
b. Řešení přístupových chodníků a logistiky vně haly
c. Kácení topolů a vyřešení prorůstajících kořenů
d. Zajištění přístupu k pozemkům sousedního fotbalového stadionu vzhledem k zastavění současné příjezdové komunikace
e. Terénní úpravy okolí sportovní haly v půdorysu přiložené situace
