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textová část


Název objektu:	STOKOVÁ SÍŤ

Adresa pracoviště:	soustava stok a objektů stokové sítě na území hl. m. Prahy v provozování PVK

Technologické části objektu/pracoviště:	vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě, trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky, venkovní prostory, komunikace, přístupy


VSTUPNÍ ŠACHTY, PODZEMNÍ OBJEKTY STOKOVÉ SÍTĚ	zatřídění rizika
· riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání)	C
· riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení, vymezení prostorů	C
· riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu	C
· riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů,
nedostatečné koncentrace kyslíku	B
· riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní vodou, usazeninami	B
· riziko z nedodržení bezpečnostních předpisů pro vstup do podzemních a těžko větratelných
prostor (neprovádění řádné detekce ovzduší, neodvětrání před vstupem)	C
· riziko udušení, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky	C
· riziko utonutí	D
· riziko výbuchu (bioplyn, metan)	C
· riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, technických prostředků (např. jistící technika)	 C
· riziko vniku chemických látek do stokové sítě při technologických závadách a poruchách 	D
· riziko z nedodržení stanovených provozních řádů, pracovních postupů (např. koordinace
výkonu činností - ohlášení, spojení, kontrola a sledování)	C
· riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny	C
· riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity	D
TRUBNÍ STOKY, PRŮLEZNÉ STOKY, PRŮCHOZÍ STOKY
· riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu	C
· riziko kontaktu s biologickými činiteli	B
· riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání)	C
· riziko otravy, udušení, utonutí, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky	D
· riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů	C
· riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, prostředků na ochranu proti pádu	D
· riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení	C
· riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů,
nedostatečné koncentrace kyslíku	B
· riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity	D
VENKOVNÍ PROSTORY, KOMUNIKACE, PŘÍSTUPY
· riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém nebo nerovném povrchu	C
· riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení	C
· riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany - kužele, vozidlo, značka)	 C
· riziko vyplývající z provozu na pozemních komunikacích	C
· riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy)	C
· riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP (výstražné OOPP, přilba, ochranná vesta) 	C
· riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů	C
· riziko úrazu elektrickým proudem - nedodržení obecných bezpečnostních předpisů
(právní a technické předpisy) a vnitřních norem PVK	D
· riziko kontaktu se zvířaty a hmyzem	D
[bookmark: bookmark1]PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE VAZBĚ NA ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ

	NÁZEV OBJEKTU
	NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKOVÉ FAKTORY
	RIZIKO

	Stoková síť
	Biologické činitelé, nebezpečné plyny
	B



STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK
	A
	VYSOKÉ

	B
	ZNAČNÉ

	C
	MÍRNÉ

	D
	PŘIJATELNÉ

	E
	BEZVÝZNAMNÉ



[bookmark: bookmark2]ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ U VÝZNAMNÝCH RIZIK
Nebezpečné plyny, výbuch: důsledné dodržování pracovních postupů pro výkon činnosti, odvětrání prostor před vstupem, detekce, kontrola a používání pracovních a jistících prostředků a pomůcek (detektory, dýchací přístroje, dorozumívací a spojovací technika), osvětlovací technika (provedení do prostorů EX), kontrola příslušnými vedoucími zaměstnanci, označení bezpečnostními značkami a tabulkami
Biologické činitele:	dodržování hygienických zásad, lékařské prohlídky, očkování
Komunikace, přístupy:	řádné vymezení prostor, označení překážek, prohlubní a prostorů s nebezpečím pádu do volné hloubky (pomocí kuželů, zábran, dopravního značení apod.), zamezení přístupu nepovolaných osob a kontrola příslušnými vedoucími zaměstnanci, dodržování pracovních postupů a pokynů, pohyb po určených, bezpečných komunikacích
OOPP:	použití OOPP v souladu s vytipovanými riziky, pokyny a vnitřními normami PVK (např. ochranná přilba, oděv kanalizační, holínky, obuv protiskluzová, brýle, štít, respirátory)

[bookmark: bookmark3]VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA
· zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení, oznámení a souhlasu odpovědného vedoucího zaměstnance organizační jednotky (mistr, manažer provozu, manažer útvaru)
· dodržovat zákaz kouření, kromě prostor k tomu určených a vymezených
· dodržovat obecné bezpečnostní předpisy (právní a technické předpisy), provozní řád stokové sítě a vnitřní normy PVK vč. pracovních postupů
· respektovat bezpečnostní (informativní, výstražné, zákazové, příkazové) a dopravní značení
· v případě vzniku havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele a postupovat dle požárních poplachových směrnic
· zákaz vstupu cizích zaměstnanců bez vědomí odpovědného zaměstnance provozovatele a seznámení se s objektovými riziky do prostor, kde nevykonávají sjednanou pracovní či servisní činnost – platí u všech prostorů, jež nebyly předány do užívání nebo k provedení prací
[bookmark: bookmark4]INFORMACE O RIZICÍCH VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Možnost znečištění vody, půdy při havárii na stokové síti	B
Produkce odpadů z provozovaných činností (směsný, stavební)	C
Šíření zápachu při provozování stokové sítě	C
Šíření hluku pří výkopových pracích při opravách stokové sítě	B

STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
	A
	VÝZNAMNÝ EA

	B
	STŘEDNĚ VÝZNAMNÝ EA

	C
	NEVÝZNAMNÝ EA



[bookmark: bookmark5]ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
· [bookmark: bookmark6]Obecně:
Provádění veškeré činnosti tak, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky a při ochraně ovzduší. Veškeré suroviny a odpady, které mohou ohrozit ŽP, musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití, úniku a ohrožení ŽP.
· [bookmark: bookmark7]Nakládání s chemickými látkami:
Nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukcí označené R-větou 60 nebo 61 musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Tato pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným dle místa činnosti společnosti, která s chemickou látkou a přípravkem nakládá.
· [bookmark: bookmark8]Odpady:
Shromažďování, označování, třídění, přeprava, odstraňování nebo předávání k odstranění odpadů musí být v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady. Nebezpečné odpady musí být označeny identifikačními listy. Smluvní partner nesmí ukládat odpad mimo jemu vyhrazená a určená místa, musí odstraňovat nebo předávat k odstranění odpady vznikající z jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady.
· Hluk a emise:
Zařízení, dopravní prostředky a mechanizmy používaná v objektech PVK musí být v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou. Při nakládání s chemickými látkami a přípravky a používání dopravních prostředků je potřebné vybavení a používání asanačních prostředků v místě výkonu činnosti.


[bookmark: bookmark9]DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
při vzniku havarijních stavů a mimořádných událostí v oblasti BOZP, PO a ŽP

centrální dispečink PVK: 	267 194 401
	267 312 919

Revidováno: 09/2013

Zpracovala:	Ing. Marie Burrow - SEVA Controls s.r.o.
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, č.o. TEP/31/PRE/2012
osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č.o. Š-OZO-79/2007
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Prazské vodovody
a kanalizace

Prazské vodovody a kanalizace, a.s. Sidlo spolecnosti: Pafizska 11, 110 00 Praha 1

Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku

Kontaktni centrum: 840 111 112 u Mestskeého soudu v Praze, oddil B, viozka 5297. O

E: info@pvk.cz, www.pvk.cz IC: 25656635, DIC: CZ25656635 b-y VEOLIA




