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Stručná historie a popis stavby:
	Kostel Svaté Anny se nachází na severovýchodním okraji obce pod hlavní silnicí. Byl postaven v roce 1593 na místě staršího dřevěného kostela. V letech 1605 – 07 byla přistavěna stávající věž, loď a presbytář zbořeny a znovu postaveny F. Hegerem po požáru kolem roku 1771 (podle datace nad hlavním portálem). 
	Jednolodní kostel s velmi širokou lodí, s půlkruhově uzavřeným užším presbytářem, po jeho pravém boku sakristie na čtvercovém půdorysu, v západním průčelí je představena štíhlá věž. Vnější fasády mají jednoduché členění lizénovými rámci a římsami. 
	Presbytář je zaklenut nízkou valenou klenbou se sedlovitými oblými výsečemi nad okny a se štukovým zrcadlem rámujícím figurální malbu (viz popis v oddílu pasportizace). V lodi je velmi nízká eliptická (bedněná) klenba s oblými výsečemi nad okny, její vrcholová plocha je zdobena rozměrným štukovým zrcadlem. V presbytáři i v lodi jsou klenby neseny plochými pilastry s ornamentálně zdobenými hlavicemi, nesoucími výrazné krátké úseky římsového kladí. Kruchta s plochým omítaným podhledem je nesena třemi půlkruhovými oblouky na pilířích. Sakristie je zaklenuta vzdutou plackovou klenbou se štukovým zrcadlem. V podvěží je plochý strop s novodobou úpravou. 
	Mobiliář interiéru se skládá z početného souboru prvků, zahrnujícího kromě zmíněné malířské a štukové výzdoby čtyři oltáře (hlavní, oba boční, a pod kruchtou stojící oltář božího hrobu), varhany, dřevěné balustrády v presbytáři a na kruchtě, dřevěné schodiště na kruchtu, volných soch (dva krucifixy, čtyři sochy na zábradlí kruchty a pět soch na konzolách v lodi), sousoší olivetské hory, obrazů křížové cesty, čtyř lustrů, křtitelnice, dřevěných lavic, úložné skříně v sakristii, dveří (4kusy) a zádveří (1 kus), mříží (2 kusy), zvonku u sakristie, kamenné pokladničky v předsíni, kamenných kropenek (3 kusy), kamenného ostění dveří do sakristie, a v neposlední řadě také původní kamennou a keramickou dlažbu. Tento soubor je intaktně zachován, není poškozen krádežemi ani zánikem podstatných částí jednotlivých prvků. Poškození, která jednotlivé prvky vykazují, jsou způsobena zubem času, neodbornými zásahy a opravami, a vlivy okolního prostředí. 
RESTAURÁTORSKÝ  ZÁMĚR
na restaurování hlavního oltáře sv. Anny
kostel sv. Anny v Božím daru
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Restaurátorský záměr byl vypracován na základě prohlídky uměleckého díla na místě. 

Rozměry:
největší výška: 10,13 m
největší šířka, včetně postranních 
branek: 9,3 m

Materiál: dřevo, polychromie

Datace: barokní práce, 18. století

Umístění: závěr presbytáře kostela


Popis památky:
Materiál - dřevo, polychromie - v zelenožluté černošedé a červenohnědé barvě imituje mramor, figurální výzdoba štafírovaná v přirozených barvách se zlacenými a stříbřenými (?)doplňky, ornamentální dekor zlacený a stříbřený (?). Menza hranolová s římsami, na ní stojí vysoký svatostánek zhruba půloválného půdorysu, čelní stěna svatostánku formována jako nika v horní části se zlacenou mušlí. V nice je stacionární křížek s kvalitně provedenou řezbou korpusu, na podstavci u paty kříže socha klečící Sv. Máří Magdalény. Niku lemují členité voluty se soškami andílků, které původně nesly svícny. 
V půdoryse je retábulum konkávní s křídly diagonálně zalomenými do prostoru. Retábulum je flankováno skupinou pilastrů s předstupujícími volnými sloupy, vnější jsou s hladkými dříky, vnitřní mají dříky tordované, skupinu uzavírají nejblíže středu pilastry bez předstupujících sloupů. Ornamentální kompozitní hlavice nesou zalamované kladí, uzavřené profilovanou římsou. Mezi sloupy stojí na konzolách s ornamentální řezbou sochy Sv. Václava a Sv. Floriána, blíže ke středu na volutových konzolách před pilastry pak stojí sochy Sv. Barbory a Sv. Markéty. Sochy jsou natočeny do středu retábula, vypracovány pouze frontálně, zezadu odlehčeny, materiálem je dřevo, výška cca.200 cm. 
Střed retábula zaujímá oltářní obraz sv. Anny (viz samostatný popis). Oltář vrcholí kasulovým nástavcem, jehož boky jsou zdůrazněny volutovými křídly. Na volutových křídlech stojí dva adorující andělé (výška asi 190 cm). V nástavci je skupina Nejsvětější Trojice Boží – ve středu plastika zeměkoule přepásaná zlatými pásky a korunovaná křížem a obklopená oblaky, po pravé straně plastika trůnícího Boha Otce, po levé straně plastika sedícího Krista (obě cca. 190 cm. vysoké), nad nimi v paprsčitém nimbu plastika holubice Ducha Svatého (120 x120 cm.). ve je obklopeno množstvím okřídlených andílčích hlaviček (min. 27 ks.). na vrcholové římse nástavce sedí další dvě postavy andílků (v. cca. 150 cm.). 
Oltář v bocích rozšířen o branky s půlkruhem završeným portálem, se zvlněným nástavcem s volutovými křídly a římsou ve vrcholu. Supraporty jsou zdobeny medailony s protějškovými reliéfy Zvěstování. Na brankách umístěny sochy adorujících andělů. 
Před oltářem jsou tři dřevěné stupně, které jsou součástí architektury. 

Popis současného stavu, stav před restaurováním - poškození
Oltář je celkově zašpiněný, lokálně byly pozorovány stopy po biologickém napadení. V současné době nebylo pozorováno aktivní biologické napadení. Barevná vrstva je lokálně nesoudržná s podkladem, částečně je mechanicky poškozená. Ve spodní části novodobá, neuměle provedená polychromie. Stávající polychromie soch je novodobá, dosti neuměle provedená. Větší část zlacených a stříbřených prvků je dnes přetřena bronzovými a stříbřenkovými barvami. Dále byly prohlídkou zjištěny drobné odlomené a chybějící části řezeb. Tato zjištění budou upřesněna a doplněna až po provedení restaurátorského průzkumu, který bude součástí restaurátorských prací.

Restaurátorský záměr - návrh na restaurování
Před vlastním zahájením restaurátorských prací bude proveden odborný restaurátorský průzkum, který zdokumentuje rozsah poškození, případné zachování starší, cennější barevnosti a zhodnotí možnosti jejího odkrytí a prezentace. Na základě tohoto průzkumu bude restaurátorský postup modifikován. Zároveň bude provedena důkladná fotodokumentace stávajícího stavu.

Architektura hlavního oltáře
Oltářní architektura bude restaurovaná na místě. Jednotlivé volné výzdobné prvky (plastiky, řezby, atd.) budou demontovány. U takto připravené architektury bude provedena revize nosných konstrukcí. Oslabené nebo destruované části konstrukcí budou vyprotézovány nebo nahrazeny. Tyto práce budou odpovídat originálně provedeným pracím. Poté bude provedeno doplnění nejvíce rušivých poškození oltářní architektury. Drobná poškození, nepůsobící rušivým dojmem, nebudou doplňována. Tyto práce budou provedeny způsobem odpovídajícím historickému provedení a v odpovídajícím materiálu. Po doplnění dřevní hmoty bude možné provést případné odkrytí starší a cennější polychromie. Čištění vybrané vrstvy polychromie bude provedeno postupným opatrným ztenčením a oživením původních lakových vrstev, včetně odstranění nečistot. Po vyčištění bude polychromie zpevněna, případně injektována. Stabilizovaná polychromie bude dočištěna a defekty v povrchu budou vytmeleny klihokřídovým tmelem. Takto připravená polychromie bude retušována reverzibilními barvami (akvarelové barvy, tempery). Míra a způsob retuše bude v průběhu prací konzultována. Na závěr bude vyretušovaná polychromie opatřena ochranným nátěrem. Zlacené a stříbřené prvky budou vyčištěny, na základě průzkumu bude rozhodnuto, zdali bude prezentována jejich původní podoba. Původní zlacení a stříbření bude, pokud to bude možné, odkryto a doplněno, zachovalá místa budou retušována, zcela chybějící partie povrchů budou rekonstruovány. Míra a způsob retuše bude v průběhu prací konzultována. Pokud budou pozůstatky zlacení pod stávajícími nátěry ve špatném stavu, lze obnovit kovové nátěry nebo provést nové zlacení a stříbření. Na nových a doplněných částech oltářní architektury bude provedena rekonstrukce vycházející z originálních povrchů, jak materiálově, tak i stylově. Nepohledové části budou opatřeny preventivním nátěrem proti biologickému napadení. 

Předpokládané materiály pro restaurování:
Damarový lak, včelí vosk, benzín lakový, lazura určená k restaurování, fermež, boloňská křída, lepící prostředek na plátkové zlato a kovy, bolus, plátkové stříbro, plátkové zlato, mušlové zlato, kožní klíh, akvarelové barvy, temperové barvy, jádrové mýdlo, etanol, šelak. 


Restaurování plastik a výzdobných prvků oltáře
Současná pohledová vrstva polychromií je novodobá a nepříliš zdařilá. Po provedení restaurátorského průzkumu bude určeno, zda je možné provést restaurování případné starší a cennější polychromie. Pokud ano, bude proveden odkryv vybrané historické polychromie. Pokud budou pozůstatky polychromie pod stávajícími nátěry ve špatném stavu, lze provést novou polychromii, nebo stávající polychromii přepracovat do esteticky vhodnější podoby. Degradovaná dřevní hmota bude zpevněna a řezbářsky spravena. Stabilizované plastiky a řezby budou povrchově čištěny. Vyčištěná polychromie bude zpevněna fixáží, lokálně injektována a dočištěna. Rušivé, chybějící části, budou dořezány. Defekty v polychromiích budou vytmeleny klihokřídovým tmelem. Následně bude konzultována míra a způsob retuše. Retuše budou prováděny reverzibilními barvami (akvarel, tempera). Na případných nových dořezbách bude provedena rekonstrukce vycházející materiálem i stylem z historických povrchů. Zlacené a stříbřené prvky budou vyčištěny, na základě průzkumu bude rozhodnuto, zdali bude prezentována jejich původní podoba. Původní zlacení a stříbření bude, pokud to bude možné, odkryto a doplněno, zachovalá místa budou retušována, zcela chybějící partie povrchů budou rekonstruovány. Míra a způsob retuše bude v průběhu prací konzultována. Pokud budou pozůstatky zlacení pod stávajícími nátěry ve špatném stavu, lze obnovit kovové nátěry nebo provést nové zlacení a stříbření. Na závěr bude vyretušovaná polychromie opatřena ochranným nátěrem. Na nových a doplněných částech bude provedena rekonstrukce vycházející z originálních povrchů, jak materiálově, tak i stylově. Nepohledové části plastik a řezeb budou opatřeny preventivním nátěrem proti biologickému napadení. 


Předpokládané materiály pro restaurování:
Damarový lak, včelí vosk, benzín lakový, lazura určená k restaurování, fermež, boloňská křída, lepící prostředek na plátkové zlato a kovy, bolus, plátkové zlato, plátkové stříbro, mušlové zlato, kožní klíh, akvarelové barvy, temperové barvy, jádrové mýdlo, etanol, šelak. 

Restaurátorské práce budou provádět restaurátoři s příslušnými licencemi MK ČR, práce budou průběžně konzultovány s dotčenými orgány. Z průběhu restaurátorských prací bude vypracována restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, v počtu - 3 paré, 3x CD.



RESTAURÁTORSKÝ  ZÁMĚR
na restaurování oltářního obrazu sv. Anny z hlavního oltáře,
kostel sv. Anny v Božím daru
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Restaurátorský záměr byl vypracován na základě prohlídky uměleckého díla na místě. 

Rozměry:
největší výška 250 cm.
největší šířka 160 cm.

[bookmark: _GoBack]Materiál:  olejomalba na plátně
  
Datace: 1893

Umístění: hlavní oltář kostela



Popis památky:
Střed retábula hlavního oltáře zaujímá oltářní obraz sv. Anny (olej na plátně, rozměry asi 250 x 160 cm) - obraz přibližně obdélného formátu s esovitě zvlněným vrcholem. V centru kompozice je sedící sv. Anna, držící na klíně malou Pannu Marii, z levé strany přihlíží Sv. Jáchym. V pozadí je patrná vegetace. Z otevřeného nebe sestupují andílci s věnci. Obraz je kvalitní prací z 19. Století. V levém dolním rohu signatura Hieronymus Richter a datace 1893. 

Popis současného stavu, stav před restaurováním - poškození
Závěsný oltářní obraz, olej na plátně, je zašpiněný, laková vrstva je degradovaná a zažloutlá - došlo k částečné změně barevného koloritu. V ploše maleb se objevuje krakeláž. 


Restaurátorský záměr - návrh na restaurování

Restaurování oltářního obrazu, oleje na plátně
Obraz bude vyjmut z architektury oltáře a bude proveden podrobný průzkum malby, včetně slepých rámů. Výsledky tohoto průzkumu upřesní další restaurátorské postupy a technologie. Po průzkumu bude obraz očištěn od hrubých nečistot. Následně bude (v případě, že se ukáže potřeba takového kroku) sejmut ze slepého rámu, napnut na pomocný rám a případně rentoalován na nové lněné plátno odpovídající struktury. Obraz bude postupně čištěn. V průběhu čištění budou prováděny zkoušky tak, aby nedošlo ke ztrátám na originální malbě a lazurách. Původní laky nebudou zcela odstraňovány, jen ztenčovány. Takto vyčištěná malba bude vytmelena klihokřídovým tmelem a přelakována damarovým lakem. Následně budou provedeny retuše reverzibilními barvami (akvarelové barvy, restaurátorské retušovací barvy ). Míra retuše bude konzultována v průběhu prací. Zrestaurovaný obraz bude ošetřen závěrečným ochranným lakem. Slepý rám obrazu (pokud bude obraz ze slepého rámu potřeba sejmout) bude v oslabených částech napuštěn umělou pryskyřicí. Degradované části konstrukce budou truhlářsky zpevněny nebo rozpadlé části budou nahrazeny tak, aby odpovídaly původní práci. Nakonec bude slepý rám ošetřeny proti biologickému napadení. Restaurovaný obraz bude osazen do architektury oltáře.

Předpokládané materiály pro restaurování:
Včelí vosk, kusová damara, lněné plátno, kvalitní kožní klíh, plavená křída, damarový lak, rektifikovaný terpentýn, lakový benzín, akvarelové barvy, lakové retušovací barvy, závěrečný obrazový lak, lazura určená k restaurování, šelak, etylalkohol.

Restaurátorské práce budou provádět restaurátoři s příslušnými licencemi MK ČR, práce budou průběžně konzultovány s dotčenými orgány. Z průběhu restaurátorských prací bude vypracována restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, v počtu - 3 paré, 3x CD.

Pasportizaci vypracovali:	Marek Scheib 
Adam Souček, Mgr. Art.
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