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Příloha č. 3 Technické požadavky
Pojízdná prodejna – chlazené potraviny
Vozidlo se sníženým podvozkem pro skříňovou nástavbu s celkovou hmotností do 3.500 kg. 
· Užitečné zatížení minimálně 400 kg
· Barva bílá
· Výkon motoru minimálně 100 kW, poháněná přední náprava, převodovka manuální minimálně 6 rychlostí.
· Počet míst k sezení – 2 

· Vnitřní rozměry cca (d x š x v): 3.290 x 2.200 x 2.030 mm 

· Vnější rozměry cca (d x š x v): 5.970 x 2.370 x 2.700 mm

· Klimatizace kabiny, autorádio s bluetooth 

· Přední mlhovky

· Couvací kamera s automatickým spouštěním nad zadními dveřmi a min. 5“ LCD displej v kabině řidiče

· Gumové koberce u řidiče a spolujezdce

· Výška podlahy prodejního prostoru od země: max. 56 cm

· GPS jednotka s připojením ke sběrnici vozidla kompatibilní se stávajícím systémem
· Autorizované tankování (anténa na hrdle nádrže) kompatibilní se stávajícím systémem 

· Průchod do kabiny řidiče

· Zadní jednokřídlé dveře 

· Hygienická protiskluzová podlaha

· Boční výklopná klapka mechanicky ovládaná a elektricky jištěná
· Bateriový set - Lithiové baterie, celková kapacita min. 800 Ah, počet nabíjecích cyklů min. 2000x, 

· Dobíjecí systém – nabíječ/měnič; externí zásuvka 230V, zapojení systému i od běžícího motoru vozidla

· Rozvod el. Energie 230V (použití i bez vnější přípojky el. Energie při nabitých bateriích), el. zásuvky 230V (pod pultem 5 ks zásuvek, na levé stěně 5 ks zásuvek), osvětlení prodejny v LED provedení (barevné provedení – bílá – mléčné výrobky) – osvětlení levé stěny, osvětlení pravé strany, osvětlení nad vitrínou, osvětlení v chlazené vitríně 

· Centrální systém chlazení – pro vitrínu a box pod vitrínou, pro chlazení +25°C/2-4°C/60% (vnější teplota/teplota chlazení/relativní vlhkost)

· Chlazený box pod vitrínou o objemu cca 400 l, 2 zásuvky (celkem pro 4 ks velkých přepravek), samostatný termostat 

· Chlazená prodejní vitrína šířky 3,29 m, s prezentační hloubkou 67 cm, samostatný termostat, 2 ks plexi příček ve vitríně pro druhové rozdělení výrobků, bezpečnostní výklopné sklo vitríny, otevíratelné z boku vozidla

· Hygienické sklo v horní části prodejního prostoru v celé délce

· Automaticky sklopný taškový pult pro zákazníky 

· 2 ks Lednice s dynamickým chlazením a prosklenými dveřmi o objemu celkem min. 2 x 160 l, umístění na levém boku na pracovní ploše (napájení 230V), s ukazatelem teploty a zámkem dveří

· Hygienická výbava - mycí set s nerezovým dřezem a bezdotykovou baterií a el. čerpadlem, el. boiler min. 3 l, nádrže na vodu min. 2 x 15 l

· Úložné a odkládací prostory, 2 ks posuvných desek na pokladnu před chladícím pultem

· Úložný prostor na pravé stěně nad klapkou zevnitř – police v celé délce prodejny

· 1 ks posuvné krájecí desky
· Nezávislé naftové topení min. 2000 W s výdechem do prodejního prostoru, teplotní čidlo, programovatelný časovač, napájení z lithiových baterií

· Zvonek na zákazníky

· Zásuvka na peníze

· Záruka 24 měsíců
Elektrický nářezový stroj 
Pokladna kompatibilní se stávajícím systémem
Pokladní HW a SW kompatibilní se stávajícím systémem a vedením skladové evidence, PC, tiskárna, USB čtečka

Váha kompatibilní se stávajícím systémem
Etiketovací váha 1 ks - váha s tiskem etiket (šíře 60mm), se sloupkem a informačním displejem pro zákazníka. Max. váživost 15kg, min. dílek 2g, včetně úředního ověření, možnost tárování, rozměry vážící plošiny: cca 37x28cm, komunikační rozhraní ethernet, rozměry váhy cca 38x44x58cm, nutná kompatibilita se stávajícím systémem (čísla položek, názvy, ceny, trvanlivosti apod.)
Inventář do prodejny
Vybavení prodejny nástroji. 


