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B L I Ž Š Í   S P E C I F I K A C E   

P Ř E D M Ě T U   V E Ř E J N É   

Z A K Á Z K Y
Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce analogicky dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona s názvem:
„Rozšíření TC ORP Pelhřimov“

Cena za dodávku předmětu veřejné zakázky / Díla:

(Níže uvedené ceny budou uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek vloženy i do elektronického nástroje ppeSystem)
	Sekce
	Název sekce
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	1.1.
	Diskové pole (2x)
	     
	     
	     

	2.1.
	Monitoring serverové infrastruktury (1x)
	     
	     
	     

	3.1.
	Zálohovací software (1x)
	     
	     
	     

	4.1.
	Implementace I. (1x)
	     
	     
	     

	5.1.
	Implementace II. (1x)
	     
	     
	     

	CENA CELKEM 
	
	     
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	1.1.
	RACK provedení, montážní výška max. 2U; 
	     

	1.1.
	Duální redundantní kontroléry s min. 4 GB cache pro každý;
	     

	1.1.
	Konektivita duální FC kontroler 8Gb, min. 2 porty pro každý kontroler osazené SFP;
	     

	1.1.
	Osazeno 24 ks HDD 900GB SAS 6Gbps 10k 2.5" Hot Plug;
	     

	1.1.
	Možnost rozšíření až na 192 HDD typu SAS, NL-SAS nebo SSD;
	     

	1.1.
	Podpora RAID typu 0, 1, 10, 5, 6;
	     

	1.1.
	Redundantní napájecí zdroje;
	     

	1.1.
	4x propojovací kabel FC LC-LC 5m;
	     

	1.1.
	Požadovaná délka záruky 60 měsíců;
	     

	1.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další funkcionality];
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	2.1.
	Licence pro 25 spravovaných serverů (fyzických nebo virtuálních), včetně upgradů a základní podpory na 1 rok;
	     

	2.1.
	Nativní podpora stávající serverové virtualizace;
	     

	2.1.
	Sběr a analýza údajů na všech úrovních serverové infrastruktury;
	     

	2.1.
	Optimalizace využití HW prostředků prostřednictvím správy kapacit;
	     

	2.1.
	Dynamický náhled na provozované virtuální prostředí s ukazatelem dnů, kdy daný prostředek bude z pohledu plynulého chodu virtuálního prostředí nedostatečný;
	     

	2.1.
	Diagnostika normálního chodu celého virtuálního prostředí s rozpoznáváním abnormální jevů a hlášení těchto jevů formou alertů;
	     

	2.1.
	Automatické zjišťování bezpečnostního nastavení aplikací a operačních systémů;
	     

	2.1.
	Monitorování fyzických serverů (procesor, disk, paměť, síť) u operačních systémů min. Windows, Linux, AIX, Solaris, HP-UX;
	     

	2.1.
	Rozšiřitelnost o monitorovací nástroje síťových prvků a diskových polí;
	     

	2.1.
	Uživatelsky nastavitelné informační panely;
	     

	2.1.
	Automatické a dynamické mapování závislostí virtuálního a fyzického prostředí;
	     

	2.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další funkcionality];
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	3.1.
	Licence zálohovacího software pro 12 procesorových socketů včetně upgradů a základní podpory na 1 rok;
	     

	3.1.
	Bez poplatků za licence na agendy, virtuální stroje či zálohované aplikace, běžící na licencovaných procesorech;
	     

	3.1.
	Bez poplatků za objem zálohovaných dat;
	     

	3.1.
	Zálohování a replikace celých virtuálních serverů (OS+data) včetně replikace celých virtuálních serverů na jiného virtuálního hostitele;
	     

	3.1.
	Deduplikace a komprese zálohovaných dat;
	     

	3.1.
	Možnost spuštění virtuálního serveru přímo ze zálohy v izolovaném prostředí;
	     

	3.1.
	Granulární obnova virtualizovaných aplikací a souborů;
	     

	3.1.
	Podpora WAN pro zálohování i replikaci;
	     

	3.1.
	Možnost ukládání záloh na disková úložiště i páskové mechaniky;
	     

	3.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další funkcionality];
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	4.1.
	Montáž, zapojení a oživení dodaného HW;
	     

	4.1.
	Instalace, konfigurace a parametrizace dodaného SW;
	     

	4.1.
	Migrace serverů a dat na disková pole;
	     

	4.1.
	Migrace AD Windows Server 2003 na Windows Server 2012 R2
	     

	4.1.
	Konfigurace zálohování celého virtuálního prostředí včetně zpracování detailního zálohovacího plánu a detailního plánu obnovy ze zálohy;
	     

	4.1.
	Konfigurace replikace nových diskových polí;
	     

	4.1.
	Konfigurace stávajících diskových polí produkčních dat pod správou IPstor CDP;
	     

	4.1.
	Zkušební provoz (dále jen „ZP“):

· požadovaná délka ZP min. 20 dnů;
ZP je řádně ukončen pokud:

· byla předána veškerá projektová dokumentace;
· předmět veřejné zakázky / Dílo pracuje jako celek nejméně 7 posledních po sobě jdoucích dní ZP bez jakýchkoliv vad, nedodělků a nestandardních stavů;

· stvrzení úspěšnosti ZP bude provedeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem;
	     

	4.1.
	Zpracování technické dokumentace dodaného řešení;
	     

	4.1.
	Školení administrátorů na nově dodané technologie;
	     

	4.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další nabízené služby];
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	5.1.
	Implementace, konfigurace a zprovoznění nových služeb TC ORP:
	     

	5.1.
	Služby server hostingu pro zakládané a zřizované organizace (dále také jako „ZZO“) v rámci kterých budou provozovány IS, aplikace a datová úložiště ZZO v tomto minimálním rozsahu pro jednu ZZO:

· 3 virtuální servery;

· datové úložiště (diskové pole) o velikosti 10 TB;
	     

	5.1.
	Služby hostované zálohy dat pro ZZO;
	     

	5.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další nabízené služby];
	     


	Sekce
	Požadované technické a funkční vlastnosti
	Nabízené řešení (Uchazeč uvede konkrétní hodnotu / specifikaci požadovaného parametru)

	6.1.
	Záruka a podmínky záručního servisu předmětu veřejné zakázky / Díla:

· reakční doba na provozní problém max. 2 hod.;

· doba vyřešení provozního problému max. 24 hod.;
· zákaznická podpora (helpdesk, hotline, aj.) k poskytovaným službám bez omezení frekvence kontaktů po celou dobu trvání záruky prostřednictvím telefonu, emailu a webového rozhraní;
· způsob zajištění záručního servisu je vzdáleným přístupem nebo opravou či výměnou na místě;
· uvedené kontaktu pro hlášení závad;
	     

	6.1.
	Uvedení garantované ceny servisních prací nad rámec poskytnuté záruky a implementace, které jsou součástí nabídky;
	     

	6.1.
	Lhůta na odstranění nahlášené závady;
	     

	6.1.
	Ostatní [uchazeč může doplnit další nabízené služby];
	     


PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Koordinátor ve věcech veřejné zakázky: 

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz 

