**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

 **Objekt: Hřímalého 2730/11, Plzeň**

 **Objednatel: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1**

 **Akce: Geodetická dokumentace současného stavu budovy**

 V průběhu prosince 2017 bylo provedeno zaměření a následné vyhotovení Geodetické dokumentace současného stavu budovy v ulici Hřímalého 2730/1 v Plzni. Základní zaměření bylo provedeno metodou číselné tachymetrie v polohovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání s připojením pomocí bodů určených metodou GNSS. Doměření jednotlivých podlaží pak bylo pak provedeno ručním laserovým dálkoměrem.

 Pro měření byla použita GNSS aparatura South S-82T, totální stanice Leica TCR 703 a ruční laserový dálkoměr Leica DISTO. Výsledky měření byly zpracovány v digitální formě ve formátu DWG.

 Přílohy: 1. půdorys 1.NP 1:50

 2. půdorys 2.NP 1:50

 3. půdorys 3.NP 1:50

 4. půdorys 4.NP 1:50

 5. řez A 1:100

 6. pohled S 1:100

 7. pohled V 1:100

 8. pohled J 1:100

 9. pohled Z 1:100

V Praze dne 29. 12. 2017 Ing. Jiří Bouček