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Úvod

Tato dokumentace  byla zpracována pro zamýšlenou rekonstrukci  umělého povrchu hřiště 
kopané ve sportovním areálu Pelhřimov-Kalvárie,spočívající ve výměně stávajícího 
dožilého umělého trávníku III.generace za nový. 

Popis stávajícího stavu
Ve sportovním areálu se nachází  hřiště kopané o velikosti 96 x 60 m mezi lajnami, s výběhy 
za brankami 4 m,za postranními čarami 3 m. Stávající umělý trávník III.generace byl položen 
v r.2006 a v současné době je již za hranicí životnosti,protože se na 
něm hrají soutěžní utkání všech věkových kategorií a vzhledem k jeho poloze v centru 

Pelhřimova je hřiště maximálně vytěžováno okolními školami ,sportovními kluby i veřejností.
Návrh rekonstrukce

Na  ploše stávajícího hřiště budou vyrovnány nerovnosti ve stáv.podkladu z kameniva a na 

stávajícím umělém trávníku.
Následně bude na plochu navezena a zhutněna zpevňující vrstva z lomové prosívky jako 

podklad pro pokládku nového umělého trávníku.

Na takto připravenou plochu bude jako finální povrch položen nový umělý trávník 
III.generace  tl.60mm s monofilním vláknem s certifikací FIFA* s kombinovaným zásypem 

křemičitého písku a gumového granulátu. Hřiště bude pak znovu nalajnováno pro kopanou 
v rozměru mezi lajnami 96 x 60m. 
Zároveň bude hřiště vybaveno novými brankami vč.sítí a rohovými praporky.
