Příloha č. 4 Formulář technické specifikace dodávek

 
„Dodání sedadel do hlediště Divadla F. X. Šaldy Liberec“

SEDADLA – SPOLEČNÉ PARAMETRY PRO VŠECHNY ROZMĚROVÉ TYPY 
(celodřevěná čalouněná sedadla vyrobená z vysušeného masivního bukového dřeva)
Tabulka 1
	Výrobce nabízených sedadel
	……..(doplní účastník)

	Typ nabízených sedadel (název, obchodní označení apod.)
	……..(doplní účastník)

	Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako 
tzv. minimální (povinné).  
Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen). 
	Nabídnuto*


	OPĚRADLO
	Celková tloušťka 70 mm (+/- 5mm), pevný rám z masivního buku s vnitřní konstrukcí z masivního dřeva, vyplétaný gumotextilními pásy, obaleno pěnou ve formě tvarovanou za studena, hustoty min.45 kg/m3, čalouněno
	

	SEDÁK
	Tloušťka min. 100 mm s vnitřní kovovou konstrukcí Ocelová konstrukce je plně integrována do polyuretanové pěny o hustotě min.55 kg/m3 vstřikované do formy za studena, čalouněno  
	

	MÍSTO PRO SEZENÍ
	Šířka prostoru pro sezení, tj. vnitřní šířka mezi dřevěnými bočnicemi sedadla – min. 480 mm
	

	ZADNÍ STRANA OPĚRADLA
	Tvarovaná překližka tloušťka min. 13 mm, vrchní dýha buk
	

	SPODNÍ STRANA SEDÁKU
	Tvarovaná překližka tloušťka min.13 mm, vrchní dýha buk
	

	BOKY 
	Boky sedadla 40 mm (+/- 5mm) z masivního dřeva; tvarované područky 50 mm (+/-5mm) jsou vyrobeny z masivního dřeva se skrytým upevňovacím systémem
	

	ČÍSLOVÁNÍ ŘAD
	Gravírované číslo na mosazném plechu, kulatý tvar. Zafrézováno do bočnice.
	

	ČÍSLOVÁNÍ MÍST
	Vyšívané číslo na přední straně sedáku.
	

	NOSNOST SEDADLA
	Min.120 kg
	

	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
	lakováno lakem s protipožární odolností splňujícím požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb; 
klasifikace C S2 d0, určená na základě zkoušek reakce 
na oheň provedených v souladu s normou EN 13501.
	

	BAREVNÝ ODSTÍN DŘEVA
	Mořeno do odstínu wenge (přibližně RAL8016), 

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle   vzorníku předloženého v nabídce   
	

	ČALOUNĚNÍ MATERIÁL
	100% trevira®, váha ±430 g/m2, 
odolnost proti oděru: 
> 100.000 cyklů Martindale ISO 12947-2
Látka prošla zkouškou na hořlavost podle normy:
EN 1021 – 2:2006 žhnoucí cigareta
EN 1021 – 2:2006 ekvivalent plamene zápalky
	

	ČALOUNĚNÍ BARVA
	Samet s „mramorovým“ efektem, vínově rudá, přibližně RAL 3004- RAL3005 

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle   vzorníku předloženého v nabídce   
	

	TESTOVÁNÍ
	Sedadla musí být testována podle normy EN 12727 – Nábytek, pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost s výsledkem: Testovaný model plně vyhovuje specifikaci normy a splňuje: veřejné užití stupeň 4
	

	SKLOPNÝ MECHANISMUS
	Vratný mechanismus pro velmi tichý chod 
	Účastník stručně popíše nabízené řešení

	MONTÁŽ/FIXACE
	Upevnění sedadel do podkladu v bočnicích 
bez „viditelných“ spojů“. Výsledný efekt fixace musí zabezpečit dostatečnou pevnost zabudované řady sedadel.
Délka, průměr a typ fixačních kotev a šroubů je závislý 
od použitého podkladu. 
	Účastník stručně popíše nabízené řešení



Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě číselné hodnoty (rozměry, hmotnost, nosnost apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje. V případě sklopného mechanismu a způsobu montáže/fixace uvede stručný popis nabízeného řešení. 




Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 1 platí:
V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).  














PODLAHOVÁ KRYTINA 
(plošně lepené přírodní linoleum)  
Tabulka 2
	Výrobce 
	……..(doplní účastník)

	Název, obchodní označení apod. 
	……..(doplní účastník)

	Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako 
tzv. minimální (povinné).  
Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen)
	Nabídnuto*

	přírodní linoleum podle ČSN EN 548, s obsahem korku, dvouvrstvé, 
tloušťka min. 2,5 mm
	

	povrchová úprava akrylovým voskem, dvouvrstvá

	

	třída zátěže 23/34/42 podle ČSN EN 685

	

	skluznost R9 podle BGR 181/součinitel smykového tření min. 0,6

	

	reakce na oheň Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1

	

	kročejový útlum min. 4 dB podle ČSN EN ISO 10140

	

	zbytkový otlak ≤ 0,15 mm podle EN ISO 24343-1

	

	vyhovující dle zkoušky typu W pro kolečkovou židli podle ISO 4918

	

	barevná stálost stupně ≥ 6 podle ČSN EN ISO 105-B02

	

	Barevnost tmavěčervenohnědá
odpovídající referenčnímu dekoru linolea DLW Linoleum – Marmorette PUR – 125-108 uvedenému v projektové dokumentaci 
	



Návod k vyplnění: 
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě požadované číselné hodnoty (tloušťka, kročejový útlum, zbytkový otlak apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje. 
 

Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 2 platí:
V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).  





REKAPITULACE POČTU SEDADEL PODLE ROZMĚROVÝCH TYPŮ


	TYP
	POPIS
	KUSY

	1

	• Výška 920 mm       (výkres č 1 a,b)
• Hloubka 450 mm
• Osová vzdálenost 550 mm
	259
(+ 4 rezervní)

	2
	• Výška 920 mm       (výkres č 1 a,b)
• Hloubka 450 mm
• Osová vzdálenost 540 mm
	2

	3
	• Výška: 920 mm       (výkres č 2 a,b)
• Hloubka 420 mm
• Osová vzdálenost 550 mm
	22
(+ 1 rezervní)

	4
	• Výška: 1 100 mm     (výkres č 3 a,b)
• Hloubka 450 mm
• Osová vzdálenost 540 mm
	43
(+ 1 rezervní)

	5
	• Výška: 1 100 mm     (výkres č 4 a,b)
• Hloubka 450 mm
• Osová vzdálenost 550 mm
	76
(+ 1 rezervní)

	6
	• Výška: 1 200 mm      (výkres č 5 a,b)
• Hloubka 465 mm
• Osová vzdálenost  550 mm
	56
(+ 1 rezervní)

	CELKEM
	458
(+ 8 rezervních)



Zadavatel u všech výše uvedených rozměrů připouští výrobní rozměrovou toleranci v rozsahu ±5 mm. V rámci realizace zakázky mohou být při osazování sedadel do jednotlivých obloukových řad rozměry dodaných sedadel dále upraveny „na míru“.    

Pozn. 
U sedadel určených pro I. balkón – první řadu (22 ks podle výkresu č. 2 a, b) a řadu 2, 3, 4, 5 (77 ks podle výkresu č. 1 a, b) platí, že spodní hrana opěradla musí být 280 mm od podlahy, aby z vyšší řady (řady2,3,4) nebylo možné strčit nohu do sklápění sedáku a opěradla

4

