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Příloha č. 3 zadávací dokumentace
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže specifikovanými smluvními stranami:

Čl. I.

Smluvní strany

1. Kupující:
Techmania Science Center o.p.s.

    se sídlem:
Tylova 1/57, Plzeň, PSČ: 316 00

    IČ:

263 96 645

    DIČ:

CZ 263 96 645

    zapsána:
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 89

    jednající:
Mgr. Vlastimilem Volákem, ředitelem
   (dále jen jako „Kupující“)

2. Prodávající:     
    se sídlem:
      
    IČ:

      
    DIČ:

      
    zapsána:
      
    jednající:
      
    (dále jen jako „Prodávající“)

Čl. II.

Předmět Smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu za podmínek stanovených touto Smlouvou zboží níže uvedené a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. V. této Smlouvy.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu ve stanoveném termínu následující zboží: zařízení pro vybavení biologické laboratoře včetně instalace tohoto zařízení, a to dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 (soupis jednotlivých položek a jejich množství) a dále dle požadavků Kupujícího stanovených v příloze č. 1 a příloze č. 1a zadávací dokumentace v zadávacím řízení „Dodávka a instalace vybavení biologické laboratoře“ – příloha č. 2 této smlouvy (dále jen „Předmět koupě“).
2. Součástí dodávky Předmětu koupě je rovněž:

a) doprava Předmětu koupě do místa plnění dle čl. IV. této Smlouvy na náklady Prodávajícího,
b) instalaci a zprovoznění Předmětu koupě v období od 01.02.2014 do 28.02.2014,
c) dodání dokladů specifikovaných v čl. VI. odst. 4 této smlouvy.

d) zaškolení pracovníků obsluhy (edutainerů a údržbářů) v rozsahu alespoň 1 pracovního dne.
3. Prodávající se zavazuje s dostatečným předstihem před zahájením vlastní instalace navrhnout Kupujícímu konkrétní umístění jednotlivých položek, z nichž se sestává Předmět koupě. S instalací a zprovozněním Předmětu koupě započne Prodávající poté, co bude jím zpracovaný návrh umístění jednotlivých položek vybavení biologické laboratoře Kupujícím písemně odsouhlasen. Prodávající je povinen vyhovět případným požadavkům Kupujícího na změny v návrhu umístění Předmětu koupě. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu při montáži a zprovoznění Předmětu koupě veškerou rozumně předvídatelnou součinnost tak, aby byl Předmět koupě dle této smlouvy zprovozněn ve lhůtě dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 
4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodaný Předmět koupě bude prost práv jakýchkoli třetích osob či jiných právních vad.

Čl. III.

Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy a současně splnit svůj závazek dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy nejpozději do 28.02.2014. 
2. Prodávající je oprávněn splnit své závazky uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se souhlasem Kupujícího i před sjednanými termíny plnění. Kupující je v takovém případě povinen plnění Prodávajícího převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

3. Kupující je oprávněn kdykoliv realizovat kontrolu montáže a zprovoznění Předmětu koupě a Prodávající je povinen mu výkon této kontroly umožnit.

Čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je suterénní místnost S.13 v sídle Prodávajícího, v objektu č. 55 na adrese Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 (vstup z V. brány Areálu Škoda).
Čl. V. 

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za dodávku Předmětu koupě činí částku

a) kupní cena bez DPH v Kč činí:       Kč 

b) sazba DPH:       %

c) sazba DPH v Kč:       Kč

d) kupní cena celkem v Kč s DPH:       Kč 

DPH odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy.

2. Sjednaná kupní cena včetně DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou Předmětu koupě.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží bude uhrazena do 30 kalendářních dnů poté, co Prodávající splní kumulativně následující podmínky:

a) Prodávající dodá Kupujícímu bezvadný a zcela funkční Předmět koupě uvedený v čl. I této smlouvy, včetně dokumentů uvedených v čl. VI. odst. 4 této smlouvy, a současně

b) Prodávající dodá Kupujícímu Předmět koupě bez jakýchkoliv zjevných vad a Kupující takovýto Předmět koupě od Prodávajícího převezme, a současně
c) Prodávající doručí Kupujícímu fakturu vystavenou Prodávajícím znějící na stanovenou kupní cenu dle čl. V odst. 1 této Smlouvy, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad doručený Kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je Kupující oprávněn vrátit takovýto daňový doklad Prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží a počíná běžet až od vystavení opravného či doplněného daňového dokladu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od splnění všech shora uvedených podmínek.

5. Veškeré platby ve prospěch Prodávajícího dle této Smlouvy budou Kupujícím realizovány bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

Čl. VI.

Dodání a převzetí Předmětu koupě
1. Poté, co bude Předmět koupě namontován a uveden do provozu, bude Prodávajícím ve spolupráci s Kupujícím provedena kontrola jednotlivých položek Předmětu koupě. Zjistí-li Kupující při přejímce Předmětu koupě jakékoliv zjevné vady Předmětu koupě, je oprávněn odmítnout převzetí takového Předmětu koupě a Prodávající je povinen zjištěné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od jejich zjištění.

2. Pokud Předmět koupě nebude vykazovat žádné zjevné vady a bude zcela funkční, sepíší Prodávající a Kupující předávací protokol o převzetí Předmětu koupě, jehož podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran dojde k řádnému dodání a převzetí Předmětu koupě. V předávacím protokolu současně smluvní strany potvrdí předání a převzetí níže v čl. VI. odst. 4 této smlouvy uvedených dokumentů.
3. Zboží se považuje za řádně dodané dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího dle odst. 2. tohoto článku Smlouvy. 
4. Spolu s Předmětem koupě je Prodávající povinen Kupujícímu dodat rovněž označení CE a ES prohlášení o shodě, pokud se pro konkrétní položku požaduje.
Čl. VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody

Vlastnické právo k Předmětu koupě a nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy.

Čl. VIII.

Náhrada škody

Náhrada škody v souvislosti s plněním této Smlouvy se řídí ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Čl. IX.

Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na Předmět koupě záruku za jakost, tj. pro všechny jeho vady, v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy.
3. Obsahem záruky je odpovědnost Prodávajícího za plnou jednotlivých položek Předmětu koupě v záruční době, za závady vzniklé na Předmětu koupě v záruční době a jeho odpovědnost za to, že dodaný Předmět koupě bude po dobu záruky splňovat stanovené technické parametry dle technické specifikace a odpovídat normám a předpisům závazným pro Prodávajícího v době předání Předmětu koupě.
4. Běh záruční doby se staví po dobu od uplatnění záruční vady do doby, kdy bude taková vada odstraněna a její odstranění písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.
5. Během záruční doby jsou dodávky náhradních dílů a provádění servisních zásahů pracovníky Prodávajícího nebo jím vyškolenou a autorizovanou třetí osobou poskytovány Kupujícímu bezplatně. 
6. Prodávající je povinen odstranit vady Předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době, nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady Kupujícím. Tato lhůta platí i pro dodání náhradního dílu.

Čl. X.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má dodaný Předmět koupě v době jeho předání dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy, a dále odpovídá za vady Předmětu koupě zjištěné ve sjednané záruční době.

2. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny obvyklým užíváním, nebo Kupujícím, třetí osobou, s výjimkou subdodavatele Prodávajícího, nebo vyšší mocí ve smyslu čl. XII. této Smlouvy.

3. Kupující je povinen umožnit pracovníkům Prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

4. O odstranění reklamované vady sepíše vždy Kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Tento protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

Čl. XI.

Smluvní pokuty

1. Prodávající se uzavřením této Smlouvy zavazuje k zaplacení smluvní pokuty pro případ nedodržení sjednaného termínu dodání Předmětu koupě, a to ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení s dodáním Předmětu koupě.

2. Prodávající se uzavřením této Smlouvy zavazuje k zaplacení smluvní pokuty pro případ nedodržení lhůty pro odstranění vady zjištěné v záruční lhůtě dle čl. IX. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním záruční vady.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Prodávající tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení povinnosti Prodávajícím, a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

5. Nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatní Kupující vždy písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení této Smlouvy, které k uplatnění pokuty opravňuje, důvod uplatnění pokuty a způsob výpočtu celkové výše pokuty.

6. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu řádně uplatněnou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení písemné výzvy dle odst. 5. tohoto článku Smlouvy.

Čl. XII.

Vyšší moc

Za případ vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost podle ust. § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,

2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a

3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této Smlouvy povinná strana vznik této události předvídala.

Čl. XIII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i částečně, v následujících případech:

a) Prodávající bude v prodlení se splněním svého závazku dodat Kupujícímu Předmět koupě po dobu delší než 30 dnů;
b) Prodávající při plnění této Smlouvy nedodrží závazné právní předpisy nebo technické normy;

c) bude zjištěn úpadek Prodávajícího;

d) Prodávající vstoupí do likvidace;

e) Prodávající pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle této Smlouvy zavázal.

2. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně.

3. Jakékoliv ukončení této Smlouvy se nedotýká již dokončené dodávky Předmětu koupě podle této Smlouvy.
4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo Kupujícího domáhat se smluvních pokut dle čl. XI. této Smlouvy.
Čl. XIV.

Postoupení práv

Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Kupujícím vzniklou na základě této Smlouvy. 

Čl. XV.

Soudní doložka, rozhodné právo

1. Případné spory vzniklé v souvislosti s realizací této Smlouvy, interpretací této Smlouvy či jakékoliv jiné spory související s uzavřeným obchodně-závazkovým právním vztahem budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírné vyřešení věci možné, je kterákoliv smluvní strana oprávněna předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 

2. Smluvní strany sjednávají zvláštní místní příslušnost pro řešení sporů z této smlouvy tak, že místně příslušným soudem je Okresní soud Plzeň-město, budou-li k projednání věci věcně příslušné soudy okresní, anebo Krajský soud v Plzni, budou-li k projednání věci věcně příslušné soudy krajské.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Kupující upozorňuje na skutečnost, že Prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2. Smluvní strany konstatují, že předmět koupě je financován z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“), které je Řídícím orgánem Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě nepodaří-li se Kupujícímu zajistit dostatek finančních zdrojů na úhradu kupní ceny předmětu koupě, anebo nezíská-li Kupující takové zdroje pro úhradu kupní ceny Předmětu koupě, je oprávněn omezit jednostranným právním úkonem rozsah plnění podle této Smlouvy, a/nebo je oprávněn od této Smlouvy, a to v plném anebo částečném rozsahu odstoupit. V důsledku tohoto odstoupení nevzniká Prodávajícímu jakýkoliv nárok na náhradu škody.

3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění této smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4. Tato Smlouva nabývá své platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

5. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit.

6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy specifikované v textu této Smlouvy.
8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují na adresu sídla smluvní strany, která je uvedena v obchodním rejstříku, anebo v rejstříku obecně prospěšných společností. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě svobodné a vážné vůle, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
Přílohy: 

č. I – Příloha č. 1a zadávací dokumentace (Soupis jednotlivých položek Předmětu koupě a jejich množství) v zadávacím řízení „Dodávka a instalace vybavení biologické laboratoře“
V Plzni dne      




V       dne      
Za Kupujícího:                                                          Za Prodávajícího:

...............................................


.......................................................

Mgr. Vlastimil Volák, ředitel



     
Techmania Science Center o.p.s.
Příloha č. I – Soupis jednotlivých položek Předmětu koupě a jejich množství

	3.3.5 Biologická laboratoř / Biology Laboratory
	 
	

	Název
	 Počet kusů 
	

	 
	No. of items
	

	Mikroskopy pro výuku
	8
	 

	Demonstrační mikroskop (CX22 RFS1 LED Microscope)
	1
	 

	specifikace mikroskopů v příloze č. 1a (soubor Specifikace optické techniky)
	 

	Trinoculární hlavice na demon. mikroskop FN 20
	1
	 

	Ifinity Lite B Camera CMOS 1,5Mpcxl na dem. mikr.
	1
	 

	U- TV 1X-2-7 Direct Image Video Adapter tube 1X 
	1
	 

	U-CMAD3-1-7 C Mount Adapter
	1
	 

	QuickPhoto Camera 3.0 SW
	1
	 

	Stereomikroskopy pro výuku, stand, black/white plate
	8
	 

	Příslušenství ke stereomikroskopům - WHSZ 10x-H EYEPIECE 10x, FN22 Focusable diopter ADJ.-8 +5
	16
	 

	Led osvětlení ke stereomikroskopům
	8
	 

	Adaptér k osvětlení ke stereomikroskopům
	8
	 

	Demonstrační stereomikroskop 
	1
	 

	WHSZ 10x-H EYEPIECE 10x, FN22 Focusable diopter ADJ.-8 +5
	2
	 

	LED osvětlení k demon. stereomikroskopu
	1
	 

	Adaptér k osvětlení k dem. stereomikroskopu 
	1
	 

	Ifinity Lite B Camera CMOS 1,5Mpcxl na dem. stereomikr.
	1
	 

	QuickPhoto Camera 3.0 SW k dem. stereomikrosk.
	1
	 

	Deep Focus 3,3 SW Module k dem. stereomikrosk.
	1
	 

	specifikace stereomikroskopů v příloze č. 1a (soubor Specifikace optické techniky) 
	 

	Dokovatelný notebook pro obsluhu laboratoře, tento počítač musí být kompatibilní s výstupy demonstračnho mikroskopu, stereomikroskopu a kamer Quickphoto. Všechny tyto zařízení musí být po instalaci funkční
Monitor: 39,6cm (15,6") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou
Procesor: Benchmark- http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-3210+%40+3.20GHz&id=1865
RAM 4GB 
Grafika benchmark: http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+HD+4000&id=2
 HDD 500GB 7200 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, Porty:  2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 DisplayPort, 1 stereofonní vstup pro mikrofon. 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup,  1 1394a, 1 vstup napájení, 1 RJ-45, 1 dokovací konektor, 1 konektor sekundární baterie, 1 kombinovaný port eSATA/USB 2.0, 1x VGA, 1 sériový port, 
OS: Windows 7 Professional 64bit CZ (Windows 8 Pro 64-bit), SW potřebný pro funkci, tisk, úprava fotografií apod.
Příslušenství: dokovací stanice, Monitor LED 22“, klávesnice, myš
Záruka: 5 let (Onsite/Next Business Day)
Požadované parametry jsou zde uvedeny, jako minimální.
	1
	 

	Tiskárna barevná laserová s kopírkou. Toto zařízení musí být kompatibilní s počítačem obsluhy. Je určeno pro tisk výsupů laboratorní práce pro žáky a návštěvníky.
	1
	 

	malé terénní lupičky Duo Bond
	16
	 

	Trvalé mikroskopické preparáty (zoologie a botanika) - sady
	10
	

	Sady a kufříky: / Sets and boxes
	

	Sady přístrojů a pokusů Vernier (viz nabídka)
	1
	

	Laboratorní přístroje: / Laboratory equipment
	

	Elektrický vařič plotýnka
	1
	

	Elektrický vařič ponorný
	3
	

	Elektrický ohřívač (pyromaxi n. pyromega)
	3
	

	Magnetická míchačka s ohřevem
	1
	

	Třepačka
	1
	

	Vodní lázeň
	3
	

	Vodní vývěva
	1
	

	Centrifuga (Hettich eba 20)
	1
	

	Centrifugační zkumavky
	35
	

	Váha přenosná
	8
	

	Filtrační aparatura: / Filtering apparatus
	

	Bunseův kahan
	8
	

	Laboratorní kahany propan butan
	8
	

	Stojan labor. BUNSEN
	8
	

	velký držák na chladič
	8
	

	dvojité svorky
	8
	

	Křížová svorka
	8
	

	Držák na zkumavky (průměr  16 mm)
	8
	

	Držák na zkumavky (průměr  25 mm)
	8
	

	Držák na zkumavky (minimální průměr  18 mm)
	8
	

	Držák ke stojanu se zakulacenými čelistmi
	8
	

	Držák na byretu 
	8
	

	Třínožka
	8
	

	Triangl žíhací
	8
	

	Kovová síťka nad kahan
	8
	

	Hadice ke kahanu (propan butan)
	1
	

	Hadice, tlačky, kohouty a spojky, redukce
	1
	

	Lihový kahan 60 - 85 ml
	8
	

	Knoty do kahanu
	8
	

	Laboratorní sklo: / Laboratory glass
	

	Sklo podložní (50ks) se zbroušenými hranami
	12
	

	Sklo podložní s jamkou (100 ks)
	2
	

	Sklo krycí (1000 ks, 18 x 18 mm)
	10
	

	Zásobník na podložní sklo (25 míst)
	4
	

	Zkumavky průměr  16 mm x 160 mm výška
	40
	

	Zkumavky průměr  25 mm x 200 mm výška
	40
	

	Zkumavky se stupnicí  10 ml (10ks)
	2
	

	Zkumavky se stupnicí  100 ml (10 Ks)
	2
	

	Zkumavky plast se šroubovacími víčky (50ks)
	1
	

	Zkumavky plast (10ks)
	4
	

	Mikrozkumavka (1,5 ml bílá 1000 ks)
	1
	

	Stojan na mikrozkumavky 1,5 ml, na 100 ks
	8
	

	Zátky na zkumavky bez otvorů 
	21
	

	Zátky se dvěma otvory
	21
	

	Erlenmayerovy baňky 100 ml
	8
	

	Odměrný válec 250 ml
	8
	

	Kuchyňská plastová odměrka
	8
	

	nálevka
	8
	

	Kádinky  (100 ml) vysoká odolnost - plastová
	100
	

	Kádinky  (100 ml) vysoká odolnost - skleněná
	100
	

	Kádinky  (250 ml) vysoká odolnost - plastová
	150
	

	Kádinky  (250 ml) vysoká odolnost - skleněná
	150
	

	Byrety 
	50
	

	Baňky porcelánové (poloměr 55 mm)
	25
	

	Baňky porcelánové (poloměr 125 mm)
	25
	

	Baňka odměrná 
	25
	

	Kónické nádoby 500 ml
	25
	

	Střička 250 ml
	8
	

	Střička 500 ml
	8
	

	Pipety se stupnicí 1 ml plast
	100
	

	Pipety se stupnicí 5 ml plast
	100
	

	Pasteurovy pipety plast
	8
	

	Pipetovací nástavce podtlakové
	8
	

	Stojan na pipety 
	1
	

	Plastový stojan na zkumavky (průměr 18 mm, 2x6 zkum.)
	8
	

	Nerezový stojan na zkumavky (prům. 18 mm, 50 zkum.)
	2
	

	Plastový stojan na zkumavky (prům. 25 mm, 40 míst)
	2
	

	Petriho misky (plast, průměr 60 mm, 15 ks)
	28
	

	Petriho miska (plast, průměr 90 mm, 25 ks)
	28
	

	Třecí miska 
	8
	

	 Tlouček 
	8
	

	Kapátka
	24
	

	Tyčinky skleněné míchací
	14
	

	Laboratorní lžičky 26x15mm, délka 150 mm
	8
	

	Špachtle – mikrolžička  délka 150 mm
	8
	

	Pinzety  anatomická 14 cm dl.
	8
	

	Pinzeta zúžená 11 cm
	8
	

	Pinzeta zahnutá 12 cm
	8
	

	Korcherova pinzeta 
	8
	

	Skalpel (zvlášť držátko a čepele n. vcelku?)
	16
	

	Preparační jehla zahnutá délka 136 mm
	8
	

	Preparační jehla rovná délka 136 mm
	16
	

	nůžky se špičkou rovné nerez
	16
	

	nůžky s kulatým zakončením nerez
	8
	

	Pouzdro na preparační nástroje
	8
	

	Hodinové sklíčko (průměr 60 mm) 
	8
	

	Hodinové sklíčko (průměr 100 mm)
	8
	

	Skleněné trubičky 
	10
	

	Mikrotom na řezání mikroskopických preparátů
	1
	

	Preparační misky (pozorovací, malé)
	14
	

	Krystalizační miska
	8
	

	Stojánek na laboratorní sklo (k sušení po omytí)
	1
	

	Teploměr kompaktní (s integrovanou sondou)
	8
	

	Teploměr ekologický (-20 až 150 stupňů C)
	8
	

	Lahvičky s kapátky
	8
	

	Štětec na čištění zkumavek průměr  16mm
	3
	

	Štětec na čištění zkumavek průměr  30mm
	3
	

	Kartáč na čištění pipet průměr 15 mm (kozí vlas)
	3
	

	Velká nižší nádoba (na naklíčení)
	6
	

	Průhledná izolepa
	8
	

	Kuchyňská minutka do 60 minut
	8
	

	Bezbarvý lak na nehty
	6
	

	Síťka na odchyt planktonu
	3
	

	Latexové rukavice (i pro alergiky, vel. S, 100 ks)
	10
	

	struhadlo
	3
	

	Kufřík pro přípravu mikroskop. preparátů
	1
	

	Fyziologie člověka, rostlin / Physiology of a man, plants
	

	Vzduch vdechovaný a vydechovaný (plus stojan)
	3
	

	Ruční tlakoměr
	6
	

	Spirometr a náústky na jedno použití
	7
	

	Tonometr (snímač srdečního tepu)
	7
	

	Anatomie / Anatomy
	

	Funkce lidského těla (nervový, trávicí, oběhový, vylučovací a dýchací systém)
	1
	

	Lidská kostra s funkčními klouby
	1
	

	Funkční model oka
	2
	

	Funkční model ucha
	2
	

	Genetika: / Genetics:
	

	Gen v láhvi: malé plastové průhledné lahvičky se šroubovacím víčkem, které si můžou odnést na krku
	14
	

	Cvičení z daktyloskopie
	8
	

	Kultivace - chovatelství / Cultivation, breeding
	

	miniskleník
	2
	

	Kultivační zařízení (rostliny, žížaly) 40x31x8 cm
	6
	

	Živé rostliny v květináčích
	40
	

	Ostatní: / Other:
	

	Pojízdný vozík na špinavé nádobí nerez koš a tác
	2
	

	Rychlovarná konvice
	1
	

	chladnička na uchovávání vzorků, malý mrazák
	1
	

	Pláště
	75
	

	Ochranné štíty
	36
	

	Ostatní drobný materiál
	1
	

	
	
	

	
	
	


	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TECHNICKÝ POPIS LABORATORNÍHO NÁBYTKU
	 
	 
	 

	
	Všeobecná charakteristika 
	
	
	 

	
	Všechny dřevené části nábytku (skříňky, dvířka, police) jsou vyrobené z dřevotřískové desky 
	
	 

	
	hloubky 18mm. Použitá dřevotřísková deska musí být ve shodě
	
	
	 

	
	 s evropskými normami EN 14322 a EN 14323
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Všetky kontaktní hrany dvířek, skříněk apod. jsou chráněné ABS hranou šířky 2mm
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Pracovní desky jsou vyrobené z postformingu hr. 28 s předním zaoblením, s povrchovou fólií z HP laminátu min. hr. 0,8 mm.
	 

	
	Pracovná deska z nerezu je vyrobená z plechu min. hr. 1 mm,třída AISI 304, 
	
	
	 

	
	s obvodovým zvýšeným okrajem, s integrovaným dřezem podle požadávků zadavatele. Je uzemněná.
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Všechny použité armatúry na vodu, plyn, stlačený vzduch jsou mosazné, potáhnuté polyesterem,
	
	 

	
	a jsou ve shodě s evropskými normami EN 13792 a 
	
	
	 

	
	DIN 12898
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Všechny skřínky a skříně jsou uzamykatelné (kromě skříněk pod výlevkami, tzv. instalační skříňky)
	
	 

	
	Závěsy na instalačních skříňkách jsou otvíratelné na 170 stupňů.
	
	
	 

	
	Všechny instalační skříňky mají polypropylénové dno ve vaničkovém provedení, aby se zabránilo náhodnému 
	
	 

	
	vylití tekutin na dno skříňky a tím jejímu poškození.
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Záchytné vaničky jsou použité i v jiných typech výrobků, na policích v regálech na uložení chemikálií.
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Skříňky mají kovové nožičky s nastavitelnou výškou min. 150mm, skříně stojí na nožičkách výšky 120 mm.
	
	 

	
	Bez krytí podstavců.
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	Použité elektroinstalační prvky – zásuvky, vypínače, proudové chrániče – jsou s ochranou
	
	
	 

	
	proti stříkající vodě (IP 44), 
	
	
	 

	
	Všechny elektrické zásuvky jsou samohasicí
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	ČSN EN 14056 
Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci
ČSN EN 14074 
Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
ČSN EN 14072 
Sklo v nábytku - Metody zkoušení
ČSN EN 13150 
Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14727
Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře – požadavky a metody zkoušení

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Název, popis výrobku, sestava
	Rozměr(šířka,hl.výška) v mm
	 
	ks

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	 
	Regál kovový, sedmi policový
	1000 x 500 x 2500
	 
	5ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Kovové komaxitované stojky s rektifikací, s celokovovými vystuženými policemi
	
	
	 

	 
	polohovatelnými v rastru po 25 mm. Nosnost police a= 170 kg.
	
	
	 

	 
	Na spodní polici je záchytná polypropylénová vanička s výškou 20 mm
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2.
	Stůl laboratorní  -ostrovní, na kovové regálové podstavě
	2160 x 650 x 1018
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Na dvouh  kovových podstavách s vloženými DTD policemi, s rektifikací výšky,
	
	
	 

	 
	je přimontovaná pracovní deska z lamina hr. 18 mm.
	
	
	 

	 
	V sestavě:
	
	
	 

	 
	2ks
	kovová podstava ve tvaru "H", dokončená komaxitem
	1000 x 500 x 1000
	
	 

	 
	
	ve výbavě s 2x DTD  policí
	
	
	 

	 
	
	nosnost police a = 125 kg. 
	
	
	 

	 
	
	Police nepolohovatelné, s neměnnou světlostí.
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska -DTD - lamino hr. 18 mm s ABS na hranách
	2160 x 650 x 18
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3
	 
	Úložný archivační systém
	900 x 420 x 1800
	 
	5ks

	 
	
	uzavíratelný - 4 samostatné úložné úrovně
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Uzamykatelný
	
	
	 

	 
	2 horní uzavíratelné úrovně prosklenné
	
	
	 

	 
	2 dolní uzavíratelné úrovně plné
	
	
	 

	 
	2 x výškově nastavitelná přepážka 
	
	
	 

	 
	Spodní čast systému do výšky 800 mm je uzavíratelná 
	
	
	 

	 
	plnou uzavírací úrovní
	
	
	 

	 
	Horní uzavíratelná úroveň je  prosklenná
	
	
	 

	 
	Vnitřní výbava: 2ks výškově nastavitelná přepážka
	
	
	 

	 
	Archivační systém je vyrobený z nekorozního, nekovového materiálu
	
	
	 

	 
	Úrovně jsou samostatně uzamykatelné.
	
	
	 

	 
	Spolu s nadstavbou tvoří kompatibilní celek
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3a
	 
	Nadstavba na úložný archivační systém
	900 x 420 x 600
	 
	5ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	2 samostatné úložné úrovně, uzamykatelné
	
	
	 

	 
	1 x výškově nastavitelná přepážka v jedné úrovni
	
	
	 

	 
	Úrovně uzamykatelné
	
	
	 

	 
	Nadstavba tvoří kompatibilní celek s hlavním archivačním systémem
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Moduly s energetickým přívodem
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	kovový integrovaný modul s elektrickým vývodem napětí 230V 4x
	
	
	1 ks

	 
	kovový integrovaný modul s elektrickým vývodem napětí 230V 4x
	
	
	3 ks

	 
	kovový integrovaný modul s elektrickým vývodem napětí 230V 4x
	 
	 
	2 ks

	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Úložní archivační systém
	 
	 
	3ks

	 
	
	uzavíratelný - 4 samostatné úložné úrovně
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uzamykatelný
	
	
	 

	 
	
	2 horní uzavíratelné úrovně prosklenné
	
	
	 

	 
	
	2 dolné uzavíratelné úrovně plné
	
	
	 

	 
	
	2 x výškově nastavitelná přepážka 
	
	
	 

	 
	
	Spodní část systému do výšky 800 mm je uzavíratelná 
	
	
	 

	 
	
	plnou zavírací úrovní
	
	
	 

	 
	
	Horní uzavíratelná úroveň je  prosklenná
	
	
	 

	 
	
	Vnitřní výbava: 2ks výškově nastavitelná přepážka
	
	
	 

	 
	
	Archivační systém je vyrobený z nekorozivního, nekovového materiálu
	
	
	 

	 
	
	Úrovně jsou samostatně zamykatelné.
	
	
	 

	 
	 
	Spolu s nadstavbou tvoří kompatibilní celek
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5a
	 
	Nadstavba na úložní archivační systém
	900 x 420 x 600
	 
	3ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	2 samostatné úložné úrovně, uzamykatelné
	
	
	 

	 
	
	1 x výškově nastavitelná přepážka v jedné úrovni
	
	
	 

	 
	
	Úrovně uzamykatelné
	
	
	 

	 
	 
	Nadstavba tvoří kompatibilní celek s hlavním archivačním systémem
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	6
	 
	Stůl pracovní
	1800 x 900 x 750
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Pracovní deska  postforming hr. 28 mm,s přední zaoblenou hranou
	
	
	 

	 
	s povrchovým HP laminátem hr.0,8 mm, je podepřená kovovou podstavou ve tvaru "C,
	
	
	 

	 
	z komaxitované ocele (profil 20 x 60 mm), bez bočních výplní.
	
	
	 

	 
	V pracovní desce je vsazená odvětrávací komaxitovaná mřížka nad topným tělesem.
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska stolu, postforming 28
	1800 x 900 x 28
	
	 

	 
	1ks
	kovová podstava ve tvaru "C"
	š.1700 mm, v. 720 mm
	
	 

	 
	1ks 
	kovová mřížka 
	L 1000 x 150
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	6a
	 
	Skříňkový zásuvkový kontejner
	450 x 480 x 620
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Korpus skříňky je z DTD hr.18 mm
	
	
	 

	 
	ve shodě s evropskými normami EN 14322 a EN 14323, 
	
	
	 

	 
	hranění kontaktních hran (korpus, čela zásuvek...ABS hr. 2 mm)
	
	
	 

	 
	Úchytky kovové, komaxitované.
	
	
	 

	 
	Zásuvky na kovových výsuvech s dovíráním, uzamykatelné centrálním kovovým zámkem.
	
	
	 

	 
	Mobilita zabezpečená pogumovanými kolieskami  D 50 mm, predné kolieska sú brzdené.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Stůl přístěnný, s výlevkou
	4200 x 750 x 900
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Pracovní deska stolu z materiálu: emailitové kalené sklo na dřevokonstrukci, 
	
	
	 

	 
	je po obvodu ohraněná plastovou hranou.
	
	
	 

	 
	Tvar stolu je pravoúhlý. Na levé straně stolu je umístěná výlevka nerezová
	
	
	 

	 
	s nástěnnou pákovou batérií.
	
	
	 

	 
	Podstolové skříňky jsou z DTD 18 mm na nožičkách s min. v. 150 mm bez zakrytí
	
	
	 

	 
	vytvářejí plnou sestavu podle specifikace uvedené níže.
	
	
	 

	 
	Stůl s nerezovou výlevkou, bez další mediální výbavy 
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska stolu, kalené emailitové sklo,
	4200 x 750 x 30
	
	 

	 
	
	z kusů spojených do délky beze spár
	
	
	 

	 
	Skříňky:
	
	
	
	 

	 
	1ks
	Skříňka 1 dvéřová, dvířka levé 
	š.600 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	Skříňka s policí a zámkem.
	
	
	 

	 
	1ks
	Skříňka 1 dvéřová pod nerezovou výlevkou
	š.600 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	závěsy 170°,dvířka pravé
	
	
	 

	 
	
	Skříňka bez police, bez zámku.
	
	
	 

	 
	1ks
	záchytná vanička na dně skříňky š.700 mm
	v.30 mm
	
	 

	 
	1ks
	skříňka kombinovaná, horní plnovýsuvná zásuvka 
	š.900 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	L 450 mm, dolu 2x dvířka s polohovatelnou vystuženou policí
	
	
	 

	 
	
	Samostatné uzamykání zásuvek a dvířek.
	
	
	 

	 
	2ks
	Skříňka 2 dvéřová, uzamykatelná
	š.900 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	1x polohovatelná vystužená police  ve vnitř korpusu.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Výbava stolu:
	
	
	 

	 
	1ks
	nerezová výlevka 
	445 x 445 x 170
	
	 

	 
	1ks
	páková mísící nástěnná baterie z poplastované mosazi
	
	
	 

	 
	 
	s roztečí 150 mm. 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	7a
	 
	Skříňková nástěnná sestava 
	3900 x 340 x 600
	 
	1ks

	 
	
	nad pozicí č. 6.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Korpus skříňky  je z DTD hr.18 mm
	
	
	 

	 
	ve shodě s evropskými normami EN 14322 a EN 14323, 
	
	
	 

	 
	hranění kontaktních hran (korpus, čela zásuvek...ABS hr. 2 mm)
	
	
	 

	 
	Úchytky a zámek kovové, pokud není definované jinak.
	
	
	 

	 
	V sestavě zleva:
	
	
	 

	 
	1ks
	skříňka nástěnná, jednodvéřová, levá
	š. 600 mm
	
	 

	 
	
	uzamykatelná, 1x polohovatelná police vnitř
	
	
	 

	 
	1ks
	skřríňka nástěnná, jednodvéřová, pravá 
	š. 600 mm
	
	 

	 
	
	uzamykatelná, 1x polohovatelná police vnitř
	
	
	 

	 
	1ks
	skříňka nástěnná, s celoprosklennými dvířkami
	š. 900mm
	
	 

	 
	
	bez zámku, 1x vystužená polohovatelná police uvnitř
	
	
	 

	 
	
	Sklo čiré, na samodovírajících závěsech bez šroubování (Hettich)
	
	
	 

	 
	2ks
	skříňka nástěnná, dvoudvéřová,
	š. 900 mm
	
	 

	 
	
	uzamykatelná, 1x polohovatelná police vnitř.
	
	
	 

	 
	Poznámka: sestava skříněk je vzájemně zkonstruovaná při kompletaci, 
	
	
	 

	 
	vyrovnaná a bezpečně zavěšená na stěnu v dostupné výšce podle přání klienta.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	8
	 
	Stůl s nerezovým povrchem a výlevkou
	1200 x 750 x 900
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl má celonerezovou plochu s obvodovým zvýšeným okrajem 
	
	
	 

	 
	a s integrovanou výlevkou umístěnou na levé straně stolu.
	
	
	 

	 
	Mísící baterie je nástěnná, umístěná nad dřezem.
	
	
	 

	 
	Pod pracovní deskou je instalační jednodvéřová skříňka a skříňka kombinovaná
	
	
	 

	 
	jednodvéřová se zásuvkou.
	
	
	 

	 
	Materiálem na skříňky je DTD hr. 18 mm
	
	
	 

	 
	ve shodě s evropskými normami EN 14322 a EN 14323, 
	
	
	 

	 
	hranění kontaktních hran (korpus, čela zásuvek ABS hr. 2 mm)
	
	
	 

	 
	Úchytky a zámky jsou kovové, pokud není definované jinak.
	
	
	 

	 
	Nožičky rektifikovatelné s výškou 150 mm, bez krytí.
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	nerezová pracovná deska, zvýšený okraj obvodový,
	1200 x 750 x 30
	
	 

	 
	
	s integrovanou výlevkou 
	400 x 400 x 200
	
	 

	 
	1ks
	skříňka jednodvéřová, instalační
	š.600, výška 860 mm
	
	 

	 
	
	dvířka levé, bez zámku, závesy otvíratelné na 170°, bez police, bez zámku
	
	
	 

	 
	
	Na dně 1 bezpečnostní záchytná vanička  
	výška 30 mm
	
	 

	 
	1ks
	skříňka 1 dvéřová, kombinovaná s horní zásuvkou
	š.500, výška 860 mm
	
	 

	 
	
	Dvířka pravé, na závěsech  90°, police polohovatelná,
	
	
	 

	 
	
	výsuv zásuvky kovový, s dovíráním.
	
	
	 

	 
	
	Samostatně uzamykatelná zásuvka a dvířka.
	
	
	 

	 
	1ks
	nástěnná vodovodní mísící baterie, rozteč 150 mm
	chemická
	
	 

	 
	 
	z poplastované mosaze
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	8a
	 
	Věšáková stěna
	1200 x 18 x 2000
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Je tvořena nástěnným panelem z DTD hr.18 mm podle definovaných rozměrů,
	
	
	 

	 
	ve výšce 1500 mm od spodní části jsou umístěné háčky (5ks) na vešení ,
	
	
	 

	 
	a  ve výšce 1750 od spodní části je umístěná odkládací police hloubky 200 mm.
	
	
	 

	 
	Materiálem je DTD hr. 18 mm
	
	
	 

	 
	ve shodě s evropskými normami EN 14322 a EN 14323, 
	
	
	 

	 
	hranění kontaktních hran je řešené ABS hr. 2 mm.
	
	
	 

	 
	Věšáky jsou kovové.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Stůl pracovní
	2500 x 750 x 900
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Pracovní deska stolu z materiálu: postformingová deska hr. 28 mm s předním zaoblením
	
	
	 

	 
	a třístranně ohraněnými hranami ABS  hr. 2 mm.
	
	
	 

	 
	Tvar stolu je pravouhlý. Na levé straně stolu je umístěná výlevka keramická 
	
	
	 

	 
	se spodní mísící pákovou baterií (chemickou)
	
	
	 

	 
	Podstolové skříňky jsou z DTD 18 mm na nožičkách s min. výškou 150 mm bez zakrytí
	
	
	 

	 
	jsou seskupené pod stolem tak, že vytvářejí v pravé části stolu 1 pracovní místo.
	
	
	 

	 
	Zadní čásť stolu bude pohledová, proto je kryta DTD zády a ohraněná ABS hranami.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska stolu, postforming
	2500 x 750 x 30
	
	 

	 
	
	z kusů spojených do délky bezespár
	
	
	 

	 
	Skříňky:
	
	
	
	 

	 
	1ks
	Skříňka 1 dvéřová pod keramickou výlevku
	š.600 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	závěsy 170°, dvířka levá. Skříňka bez police, bez zámku.
	
	
	 

	 
	1ks
	záchytná vanička na dně skříňky š.700 mm
	v.30 mm
	
	 

	 
	1ks 
	skříňka 5- zásuvková, zásuvky  plnovýsuvné 
	š.600 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	na hloubku L 400 mm, s centrálním uzamykaním
	
	
	 

	 
	1ks
	volné pracovní místo se zákrytem a výstuhou
	š.600 mm
	
	 

	 
	1ks
	Skříňka 1 dvéřová, kombinovaná s horní zásuvkou 
	š.600 mm, výška 860 mm
	 

	 
	
	1x polohovatelná vystužená police za dvířky.
	
	
	 

	 
	
	Výsuv zásuvky  plnovýsuvný na hloubku 400 mm.
	
	
	 

	 
	
	Uzamykatelné dvířka a zásuvka se samostatným zámkem.
	
	
	 

	 
	1ks
	keramická výlevka / sifón 
	445 x 445 x 265
	
	 

	 
	1ks
	páková mísící stojanková batérie  
	
	
	 

	 
	
	z poplastované mosaze
	chemická
	
	 

	 
	1ks
	vývod plynu z pracovní desky stojankovou armatúrou
	
	
	 

	 
	 
	z poplastované mosaze
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	10
	 
	Ocelová konstrukce s nástavbou z lamina
	1800 x 650 x 900
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Nástavba z lamina je vnitřně rozdělená na 6 oddílů
	
	
	 

	 
	(přední oddíly s hloubkou 350 mm), na předním čele kruhové otvory pro ruce,
	
	
	 

	 
	deska stropní je výklopná na závěsech s podpřením odlehčovacími vzpěrami.
	
	
	 

	 
	Spodní část tvoří kovová mobilní konstrukce z jeklových profilů min. 30 x 30 mm,
	
	
	 

	 
	na  pogumovaných kolečkách s výškou  100 mm. Zátěž na konstrukci min. 150 kg.
	
	
	 

	 
	Dvě kolečka budou bržděné.
	
	
	 

	 
	1ks 
	nástavba z lamina
	1800 x 650 x 240
	
	 

	 
	1ks 
	kovové mobilní podstavy bez přední spodní výstuže
	1800 x 650 x 660 mm
	
	 

	 
	
	na pogumovaných kolečkách výšky 100 mm, dvě kolečka bržděné.
	
	
	 

	 
	
	Bez police.
	
	
	 

	 
	 
	Podstava je dokončená komaxitovaním.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Sestava pracovních stolů do tvaru "U"
	 
	 
	 

	11a
	
	Pracovní stůl s nadstavbou
	1800 x 750 x 760
	
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl pro práci v sedě, na kovové podstavě, s výsuvem pro klávesnici,
	
	
	 

	 
	s policovou nadstavbou 1 odtokem vody 
	
	
	 

	 
	umístěným v rohových sloupech.
	
	
	 

	 
	Sloupky jsou trojúhelníkového průřezu, přední část kovová vyskládaná z kazet na umístění médií.
	
	 

	 
	Spojovací police je umístěná ve výšce 420 mm.
	
	
	 

	 
	Na pracovní desce pod odtokem vody je PP odtoková vanička.
	
	
	 

	 
	Stůl bez skříňkové výbavy.
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska postforming
	1800 x 750 x 28
	
	 

	 
	1ks 
	kovová podstava"C" bez výplní
	š.1800 mm, výška 720
	
	 

	 
	
	se zákrytovými zády z DTD 
	
	
	 

	 
	1ks 
	deska na klávesnici, 
	š. 780 x 350 x v.100
	
	 

	 
	
	DTD hr. 18 mm, kovový plnovýsuv L 350 
	
	
	 

	 
	2ks
	přechodka kabelů na pracovní ploše
	D 60 mm
	
	 

	 
	1ks
	Mediální sloup voda  - ve výbavě 1 x přívod studené vody
	
	
	 

	 
	
	armatúra  otočná, s olivkou, poplastovaná mosaz
	
	
	 

	 
	1ks
	polypropylénová odtoková vanička 
	230 x 75 
	
	 

	 
	1ks
	spojovací police sloupů s povrchem sklo
	1764 x 150 x 24/60
	
	 

	 
	
	dřevokonstrukce na kovovových výstuhách
	
	
	 

	 
	1ks 
	těsnící lišta ke stěně
	L 1520 mm
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11b
	 
	Pracovní stůl přímý, do rohu místnosti
	1200 x 750 x 760
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl pro práci v sedě,  na skříňkové podstavě.
	
	
	 

	 
	Pracovní plocha je tvořená postformingovou deskou,
	
	
	 

	 
	skříňka je jednodvéřová, šířka dvířek 450 mm, pravé otvírání.
	
	
	 

	 
	Skříňka z DTD 18 mm na nožičkách s min. výškou 150 mm bez zakrytí
	
	
	 

	 
	Dvířka uzamykatelné zámkem, úchytka kovová, závěsy na 170°otvírání.
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska stolu, postforming 28
	1200 x 750 x 28
	
	 

	 
	1ks
	skříňka rohová, jednodvéřová, š. dvířek 450 mm
	1050 x 550 x v. 720
	
	 

	 
	 
	1x police s výstuhou
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11c
	 
	Sestava pracovních stolů s nadstavbou 
	6700 x 750 x 760
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl pro práci v sedě, na kovových podstavách v kombinaci se skříňkami, se třemi výsuvy pro klávesnice,
	
	 

	 
	s mediální 1 policovou nadstavbou v délce 5400 mm, s odtoky vody 
	
	
	 

	 
	umístěnými v rohových sloupech.
	
	
	 

	 
	6 sloupů je trojúhelníkového průřezu, přední čast kovová vyskladaná z kazet na umístění médií.
	
	 

	 
	3 spojovací police jsou umístěné ve výšce 420 mm nad pracovní plochou.
	
	
	 

	 
	Na pracovní desce pod odtokem vody je PP odtoková vanička.
	
	
	 

	 
	Souhrně v sestavě stolu jsou 3 odtokové vaničky, 3 přívody studenej vody 
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	3ks
	pracovní deska postforming
	2200 x 750 x 28
	
	 

	 
	3ks
	skříňka jednodvéřívá, dvířka pravé
	š.450 mm, výška 720 mm
	 

	 
	
	1x polohovatelná police
	
	
	 

	 
	3ks
	plnovýsuvná deska na klávesnici, 
	š. 780 x 350 x v.100
	
	 

	 
	
	DTD hr. 18 mm, kovový plnovýsuv L 350 
	
	
	 

	 
	6ks
	přechodka kabelů na pracovní ploše
	D 60 mm
	
	 

	 
	1ks
	kovová podstava "C" bez výplní
	š.1600 mm, výška 720
	
	 

	 
	
	se zákrytovými zády z DTD 
	
	
	 

	 
	1ks 
	kovová podstava "C" bez výplní
	š.1100 mm, výška 720
	
	 

	 
	
	se zákrytovými zády z DTD 
	
	
	 

	 
	2ks
	zákrytové stěny na rozvody médií, na rektif. nožičkách,
	š.1200 mm x v. 720 mm
	
	 

	 
	
	odnímatelné, pro rychlý přístup k médiím.
	
	
	 

	 
	
	Zároveň slůží jako podpora pracovních desek proti prohybu.
	
	
	 

	 
	3ks
	Mediální sloup voda  - ve výbave 1 x přítok studené vody
	150 x 150,výška  720 mm
	 

	 
	
	armatúra  otočná, s olivkou, poplastovaná mosaz
	
	
	 

	 
	3ks
	polypropylénová odtoková vanička / sifón
	230 x 75 
	
	 

	 
	3ks
	spojovací police sloupů s povrchem sklo
	1764 x 150 x 24/60
	
	 

	 
	
	dřevokonstrukce na kovovových výstuhách
	
	
	 

	 
	3ks
	tesnící lišta ke stěně
	L 1500 mm
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11d
	 
	Pracovní stůl přímý, do rohu místnosti
	1200 x 750 x 760
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl pro práci v sedě, na skříňkové podstavě.
	
	
	 

	 
	Pracovní plocha je tvořená postformingovou deskou,
	
	
	 

	 
	skříňka je  jednodvéřová, šířka dvířek 450 mm, levé otvírání.
	
	
	 

	 
	Skříňka z DTD 18 mm na nožičkách s min. výškou 150 mm bez zakrytí
	
	
	 

	 
	Dvířka uzamykatelné zámkem, úchytka kovová, závěsy na 170°otvírání.
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska stolu, postforming 28
	1200 x 750 x 28
	
	 

	 
	1ks
	skříňka rohová, jednodvéřová, š. dvířek 450 mm
	1050 x 550 x v. 720
	
	 

	 
	 
	1x police s výstuhou
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	11e
	 
	Sestava pracovních stolů s nadstavbou
	4000 x 750 x 760
	 
	1ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Stůl pro práci v sedě, na kovových podstavách v kombinaci se skříňkou, se dvěmi výsuvy pro klávesnice,
	
	 

	 
	s 1 policovou nadstavbou v délce 3600 mm, s přívody vody 
	
	
	 

	 
	umístěnými v rohových sloupech.
	
	
	 

	 
	4 sloupy jsou trojúhelníkového průřezu, přední část kovová vyskládaná z kazet na umístění médií.
	
	 

	 
	2 spojovací police jsou umístěné ve výšce 420 mm nad pracovní plochou.
	
	
	 

	 
	Na pracovní desce pod přívodem vody je PP odtoková vanička.
	
	
	 

	 
	Souhrně v sestavě stolu jsou 2 odtokové vaničky, 2 přívody studené vody .
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	V sestavě a výbavě:
	
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska postforming
	2200 x 750 x 28
	
	 

	 
	1ks
	pracovní deska postforming
	1800 x 750 x 28
	
	 

	 
	1ks
	skříňka jednodvéřová, dvířka levé
	š.450 mm, výška 720 mm
	 

	 
	
	1x polohovatelná police
	
	
	 

	 
	2ks
	plnovýsuvná deska na klávesnici, 
	š. 780 x 350 x v.100
	
	 

	 
	
	DTD hr. 18 mm, kovový plnovýsuv L 350 
	
	
	 

	 
	4ks
	přechodka kabelů na pracovní ploše
	D 60 mm
	
	 

	 
	2ks
	kovová podstava "C" bez výplní
	š. 1700 mm, výška 720
	
	 

	 
	
	se zákrytovými zády z DTD 
	
	
	 

	 
	2ks
	Mediální sloup voda  - ve výbavě 1 x  přítok studené vody
	150 x 150, výška 720 mm
	 

	 
	
	armatúra otočná, s olivkou, poplastovaná mosaz
	
	
	 

	 
	2ks
	polypropylénová odtoková vanička / sifón
	230 x 75 
	
	 

	 
	2ks
	spojovací police sloupů s povrchem sklo
	1764 x 150 x 24/60
	
	 

	 
	
	dřevokonstrukce na kovovových výstuhách
	
	
	 

	 
	2ks
	těsnící lišta ke stěně
	L 1500 mm
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Součástí instalace je napojení nábytku na média (vodu, elektřínu atd.)
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	12
	
	Stolička pracovní, sedák a opěradlo z překližky
	
	
	15ks

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	13
	
	Stolička čalouněná
	
	
	3ks
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