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Systém odděleného sběru Kestřany- technické vybavení
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Příloha kupní smlouvy:  
Technická specifikace – Systém odděleného sběru Kestřany
1. nákladní vozidlo s hákovým nosičem, hydraulickým nakládacím jeřábem a kontejnerovou svozovou nástavbou
Podvozek

· pérování - zesílená pera s tlumiči a zesílené stabilizátory

· povolená celková hmotnost min. 10000 kg

· užitečná nosnost podvozku min. 6500 kg

Motor

· vznětový motor

· max. výkon motoru min. 135 kW

· točivý moment min. 680 Nm.

Převodovka

· manuální min. 6+1 převodových stupňů, plně synchronizovaná

· vývod pro připojení čerpadla

Emise

· splňující emise EURO 6 

Rozměry

· rozvor min. 3600 mm
Brzdy

· vzduchotlakové vpředu i vzadu kotoučové

· ABS

· Třípolohová motorová brzda

Nápravy

· počet náprav min. 2
· uzávěrka diferenciálu
· vpředu zesílená parabolická pera s tlumiči a zesíleným stabilizátorem

· vzadu zdvojená zesílená semieliptická pera s tlumiči a zesíleným stabilizátorem

Výbava a požadavky

· levostranné řízení
· vyhřívaná nádrž na AD Blue
· odpružená kabina, sklopná
· nastavitelný volant
· zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná
· kabina 1+2 míst
· imobilizér, servořízení, tachograf
· tempovat pro pohon hydraulik
· vzduchem odpružené sedadlo řidiče, dvousedadlo spolujezdce
· autorádio s CD přehrávačem
· předepsaná a povinná výbava a příslušenství 
· spodní ochranný kryt chladiče
· prosklená zadní stěna kabiny pro výhled vzad
-          pojezdové zábrany

· barva RAL 2011

Nástavba

· jednoramenný hákový nosič kontejnerů s teleskopickým hákem

· síla zdvihu min. 8000 kg

· výška háku 1 000 mm

· šířka rolen nosiče 1060 mm

· max. délka kontejnerů 4300mm

· min. délka kontejnerů 3200 mm

· vnitřní hydraulické zámky kontejneru

· olejová nádrž s olejovým filtrem

· provedení v CE

· hydraulické pístové čerpadlo

· zápis do TP vozidla na základě schválení MD ČR

· reflexní cedule a osvětlení dle vyhlášky MD č. 102

· pojezdové zábrany

· montáž na vozidlo

Hydraulický nakládací jeřáb

· max. horizontální dosah ramene min. 6,50m

· nosnost při maximálním vyložení min. 700 kg

· proporcionální hydraulické oboustranné ovládání

· min. dvojnásobná kontrola proti přetížení provedení podle ČSN EN 12999:2011

· indikátor práce jeřábu, výstražná houkačka, centrální stop vypínač

· regulace zdvihového výkonu v závislosti na vysunutí stabilizačních opěr

· stabilizační opěra min. 3300 mm(horizontálně ručně a vertikálně hydraulicky ovládaná)

· všechny hydraulické sekce s vlastním pojistným ventilem

· úhel natáčení min.390°

· otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou o nosnosti min. 5000 kg

· dvojhák na separovaný sběr

· montáž na nabízený podvozek 

Kontejnerová svozová nástavba – 1 ks

- natahovací kontejnerový systém

- objem min. 12 m³

- délka min. 3500 mm

- šířka 1990 – 2100 mm

- boční vyklápěč běžných nádob 110, 120, 240 a 1100 l na svoz komunálního a BIO odpadu

- elektrohydraulické ovládání z místa obsluhy po pravé straně vyklápěče

- uzavřený kontejner s plechovou pevnou střechou

- úprava pro svoz bioodpadu

2. velkoobjemové kontejnery – 4 ks
Velkoobjemové kontejnery s pevnými bočnicemi po obou stranách. Hákové natahování – výška háku 1 000 mm. Plachtové háčky po obvodu. Kontejner v provedení s dvoukřídlými vraty. 

· objem


min. 12 m3


· délka vnitřní

min. 4 000 mm

· šířka vnitřní

min. 2 400 mm


· vyrobeno z plechů
min. tl. 3 mm dno, min. tl. 2 mm boky


· barva RAL 8028
4 ks

3. Sklolaminátové kontejnery se spodním výsypem – 24 ks

Sklolaminátové kontejnery se spodním výsypem určené pro sběr čirého a barevného skla. 

· barva RAL 6011
12 ks

· barva RAL 9010
12 ks

· objem


min. 1,1 m3
4. Sklolaminátové kontejnery se spodním výsypem – 24 ks

Sklolaminátové kontejnery se spodním výsypem určené pro sběr papíru a plastu. 

· barva RAL 1021
12 ks

· barva RAL 5002
12 ks

· objem


min. 3,2 m3
V Kestřanech
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