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Příloha č.1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku


ETIKETOVACÍ TISKÁRNY



















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 

ETIKETOVACÍ TISKÁRNY
Předmět dodávky 
Předmětem dodávky je 8 ks etiketovacích tiskáren a 3 ks gilotinového stříhače.

Základní technické požadavky

Metoda tisku:		termotransferový tisk (s barvící páskou) i přímý tepelný tisk (bez barvící pásky)
Min. rozlišení:		203dpi (8 bodů/mm)
Min. rychlost tisku:	152mm/s
Min. šíře tisku:		104mm
Senzor etiket:		posuvné reflektivní čídlo a transmisivní čidlo
Parametry materiálu:	Typ: nekonečný pás, mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekáné otvory (detekce délky etiket automatická nebo ručně zadaná programovacím příkazem)
Barvící páska:		Typ: vosk, směs, pryskyřice
Tiskový jazyk:		EZPL, EPL, ZPL
Čárové kódy:		1D čárové kódy: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49 and Cadablock
	
	2D čárové kódy: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code.

Rozhraní:		USB 2.0, Ethernet 10/100 (RJ-45), USB Host
Teplota	pracovní: 	5°C - 40°C
Vlhkost	pracovní:	 30-85%

Požadujeme kompatibilitu a integraci všech tiskáren se systémy řízení skladů a expedice společnosti Beskyd Fryčovice a.s.


Příslušenství:		Gilotinový Střihač, odlepovací zařízení etiket s interním navíječem
Středně až velké objemy tisku:	25000 - 30000

Robustní provedení	
Specifikace materiálu pro gilotinový stříhač:	
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Nesamolepici pas:

Rozmér 50mm x 200bm
Material Fast web 170g
Dutinka 2 40mm

Navin: 200bm/kotoud, @ kotoude do 200mm
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