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Příloha č. 7
Technická specifikace předmětu plnění (vzor)

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, s názvem:


„Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci Králové“


v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí

Zadavatel:
Obchodní firma:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52

Příloha č. 1
Technická specifikace předmětu plnění

ke kupní smlouvě na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:


„Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci Králové“


Identifikační údaje kupujícího:
Obchodní firma:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 
IČ:	64809447

(dále jen „kupující“)


Identifikační údaje prodávajícího:
Obchodní firma:	…………………………
Sídlo:	……………………………
IČ:	……………………………

(dále jen „prodávající“)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu samosběrné vozidlo s těmito specifikacemi:
…………
…………
…………
…………
(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté vozidlo včetně uvedení názvu výrobce a typu)

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté samosběrné a kropicí vozidlo (dále také jako „stroj“) splňovalo následující technické provedení a parametry vozidla a nástaveb. Tyto jsou pro uchazeče závazné, minimálně požadované a musí být každým uchazečem splněny. Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyloučit.

Prodávající se zavazuje, že jím dodané vozidlo bude splňovat všechny níže uvedené parametry:
1. Základní parametry
· Celková hmotnost:					min. 15 t, max. 18 t
· Rozvor náprav podvozku: 				max. 3 600 mm 
· Minimální pracovní rychlost[footnoteRef:1] při režimu zametání:	max. 1 km/h 	 [1:  Minimální dosažitelná rychlost jízdy bez použití pojezdové spojky podvozku musí být menší než 1,0 km/hod. ] 

· Maximální dosažitelná přepravní rychlost:		min. 80 km/h

2. [bookmark: _Toc287535867]Podvozek
· Podvozek vozidla 4x2

3. [bookmark: _Toc287535868]Motor
· Emisní norma: 						min. EURO V
· Výkon motoru: 						min. 160 kW

4. [bookmark: _Toc287535869]Nápravy
· Odpružení zadní nápravy pomocí vzduchových pružin s možností výškového přestavení z kabiny řidiče
· Kola a pneumatiky – požadovaná velikost pneumatik je min. 22,5‘, se záběrovým vzorkem  M+S nebo S+G na zadní nápravě 

5. [bookmark: _Toc287535870]Pohon
· Pohon vozidla 4x2 s uzávěrkou diferenciálu na zadní nápravě
· Pohon nástavby od motoru podvozku 

6. [bookmark: _Toc287535871]Řízení
· Pravostranné řízení 

7. [bookmark: _Toc287535873]Kabina
· Kabina s hydraulickým sklápěním vpřed, počet sedadel 1+1
· Autorádio s možností připojení pro mobilní telefon (systém Bluetooth)
· Zásuvka pro napájení dalších spotřebičů 24 V + 12 V
· Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
· Sedadlo pro spolujezdce
· Vnější pevná protisluneční clona nad předním sklem
· Elektrické ovládání bočních skel ve dveřích kabiny
· Elektrické ovládání zpětných zrcátek
· Digitální tachograf
· Výstup dat podvozku ve formátu FMS
· Klimatizace a teplovodní topení kabiny 
· Úložné prostory v kabině 
· Uzamykatelný uzávěr nádrže
· Barva kabiny – oranžová RAL 2011 pro vozidlo silniční údržby
· Ovládací panel pro řízení nástavby s palubním počítačem
· Nastavitelný volant (výška i sklon)

8. [bookmark: _Toc287535875]Odsávání
· Sací zametací nástavba musí být vybavena:
· podtlakovým ventilátorem
· přídavnou izolací pro snížení vnější hlučnosti pro provoz ve městě a v nočních hodinách (úroveň vnější hlučnosti pro noční metení do Lwa = 100 dB, podle předpisu 2000/14/EG)

9. [bookmark: _Toc287535876]Zásobník na nečistoty
· Objem zásobníku min. 6 000 l
· Nerezový, včetně sacího kanálu, zadního víka, síta a zadního skluzu 
· Instalace vyměnitelných nárazových clon (tvrdý a otěru odolný kov) na výstupu sacích hadic od zásobníku
· Vnější uzavíratelná výpusť pro odpouštění přebytečné vody z nameteného materiálu
· Systém zpětné cirkulace použité vody ze zásobníku zpět do sání zametače vč. filtrace
· Samostatné ruční sací zařízení pro odsávání kanálů, listí, atp.
· výkyvné na obě strany
· instalace na střeše nebo na zadním víku zásobníku
· průměr hadice min. 150 mm, max. 200 mm
· délka hadice min. 4,5 m,
· hadice musí být otočně zavěšena na pomocném rameni (práce po obou stranách vozidla)
· rameno musí být pneumaticky nebo hydraulicky výškově přestavitelné (usnadnění práce obsluhy při vytahování z kanalizační šachty)

10. [bookmark: _Toc287535877]Zásobník na vodu 
· Objem zásobníku min. 2 000 l[footnoteRef:2] [2:  Zvýšení možnosti intenzivního kropení, prodloužení aktivního času čištění, snížení provozních nákladů zadavatele.] 

· Nerezový, popřípadě plastový s dostatečnou tuhostí

11. [bookmark: _Toc287535879]Nástavba
· Ovládání nástavby z kabiny řidiče[footnoteRef:3] – otáčky a přítlak (nadlehčení) kartáčů, výkon ventilátoru [3:  Za účelem zajištění možnosti nastavení optimálních podmínek metení za provozu stroje.] 

· Nástavba musí být vybavena nouzovým pomocným hydraulickým sklápěním zásobníku na smetky pro případ poruchy motoru
· Nástavba musí být vybavena zařízením pro čištění (vyklepávání) síta zásobníku vně vozidla bez rizika znečištění obsluhy při čištění tohoto síta
· Nástavba musí být vybavena systémem pro zvýšení účinnosti sběru[footnoteRef:4] – přídavným válcovým kartáčem vzadu za sáním nebo systémem pneumatického přífuku tlakového vzduchu vedeného těsně nad vozovkou zezadu zpět do sacích hubic zametače [4:  Za účelem omezení ztrát materiálu za sacími vozíky na obou stranách zametacího vozidla při čištění velmi znečištěných komunikací nebo při odsávání jemných prachových částic lpících na vozovce.] 

· Zametací nástavba musí být vybavena:
· přídavným systémem čištění proudu vzduchu na výstupu z ventilátoru zametacího stroje za účelem maximálního snížení zpětného výfuku jemných prachových částic PM2,5 - PM30  zpět do okolí zametače formou zpětné cirkulace vzduchu nasátého do zametače od sacího vozíku přes zásobník nečistot zpět do sání s podílem zpětného proudění min. 50 % veškerého vzduchu, který byl do zametacího stroje při čištění nasán nebo pomocí použití mechanického filtru na jemné prachové částice PM2,5 - PM30, který musí být vybaven systémem samočištění tohoto filtru pro zajištění jeho zcela bezúdržbového provozu. Způsob technického řešení přídavné filtrace bude uchazečem doložen obrazovou dokumentací a popisem jeho funkce.
· Oboustranné zametání se musí skládat z:
· středového, otočného válcového kartáče (pracovní záběr min. 2 200 mm; otočný na obě strany, výkyvný dle příčných nerovností vozovky)
· pravostranného a levostranného bočního kartáče (průměr min. 750 mm; ocelový výplet; měnitelný sklon z kabiny vozidla; bezpečností pojistka pro případ kolize)
· samostatného sacího vozíku na levé i pravé straně (opěrná boční kolečka; vyměnitelný boční nárazník proti poškození; přídavná klapka pro sběr velkých nečistot ovládatelná z kabiny řidiče)
· při plošném metení a zapojení všech kartáčů a obou vozíků (zajištěno vzájemné překrytí) pracovní záběr min. 3 400 mm

12. Vodní systém nástavby
· 1. okruh:
· samostatné nízkotlaké nebo středotlaké čerpadlo na zkrápění vozovky se samostatnou kropící lištou vpředu na nárazníku s pracovním záběrem pro celou šířku metení, dále u každého kartáče, v sacím vozíku a v zadním ručním sacím zařízení samostatné vodní trysky s nastavitelným průtokem
· plynule nastavitelná regulace průtoku vody v každé větvi (ke každému kropenému místu na vozidle)
· větev pro přívod vody s tryskou instalovanou do skříně ventilátoru, která umožní mytí vnitřní části skříně a oběžného kola
· 2. okruh:
· vysokotlaké čerpadlo (vybaveno pojistným ventilem s obtokem) s pracovním tlakem trvale min. 100 bar, s průtokem min. 70 a max. 100 l/min.
· vodní systém vysokotlakého čerpadla se třemi samostatnými větvemi:
· 1. větví na válcový kartáč (umístění vysokotlaké lišty s délkou přes celý kartáč před nebo za válcovým kartáčem) 
· 2. větví pro vysokotlaké mytí před sacím vozíkem kartáčem s pracovním záběrem lišty přes celý záběr sacího ústí
· 3. větví s vývodem na samostatnou výškově a stranově přestavitelnou mycí trysku pro tlakové mytí vozovky u stranového talířového kartáče
· centrální spínání funkce čerpadla, regulovatelný přívod tlakové vody do všech 3. větví samostatnými ovládacími prvky, rozvod tlakového mytí na pravé a levé straně zametacího stroje

13. [bookmark: _Toc287535880]Příslušenství
· Výstražné osvětlení vozidla - 2 ks oranžových zábleskových majáků na kabině
· Přídavné pracovní osvětlení kartáčů po obou stranách (2 ks/strana) 
· Ochranná výkyvná gumová (příp. plastová) clona na zadní části vozidla, pod výsypným skluzem 
· Samostatný ovládací pult s dálkovým ovládáním a funkcí pro vyklápění materiálu ze zásobníku pro obsluhu stojící vně vozidla
· Veškeré ovládací elektrické a elektropneumatické prvky musí být umístěny uvnitř pod skříní nástavby na takovém místě a takovým způsobem, že budou chráněny proti mechanickému poškození, proti vodě a prachu 
· Kamerový systém se snímáním prostoru za vozidlem (barevný monitor v kabině)
· 2 ks výstražných zábleskových oranžových majáků vzadu na nástavbě vpravo a vlevo
· Barevné provedení vozidla (mimo rámu) RAL 2011 oranžová pro vozidlo silniční údržby
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