

Příloha č.4

Specifikace technických parametrů světelného pultu.
	Technické požadavky na světelný pult - PŘEHLED
	Nabízené parametry

	Minimálně  24 576 DMX address
	 

	Minimálně 32 768 control channels / kanálů
	 

	Partitioned control / Dělitelné pracovní plochy.
	 

	Master playback propojený s motorizovanými 100 mm fadery
	 

	Minimálně  10x 100 mm motorizovaný fader, 100 stran pro konfigurovatelné ovládání faderů, submasterů, masterů a grandmasterů
	 

	Minimálně dvě 18,5“ multitouch LCD  Multidotykové obrazovky
	 

	Uživatelsky definovatelné direct selecty
	 

	4 diskrétní typy palet (IFCB) - Focus , Beam, Color, Intenzity
	 

	1x multitouch LCD se 6 otočnými enkodéry pro parametry nezahrnující intenzitu
	 

	Konfigurovatelný v 30 stránkách
	 

	Konfigurovatelný interakivní Magic Sheets / Možnost vytváření vlastních  interaktivních lighting   plotů.
	 

	ETCNet2 a Net3 (powered by ACN), ArtNet a Avab UDP    network output protocols
	 

	Minimálně 2x individuálně konfigurovatelné ethernet porty
	

	Podpora rozšířené reality Augment 3D


	

	Pixel mapping / Prostředí pro programování v pixel mapperu
	

	Podpora minimálně tří multidotykových monitorů
	


	Technické požadavky na světelný pult – SYSTÉMOVÉ SPECIFIKACE
	Nabízené parametry

	Minimálně 24 576 výstupů / DMX  adres
	

	 Minimálně 32 768 Control Channels (devices)
	

	Minimálně 10 000 Cues
	

	Minimálně 999 Cue Lists
	

	Minimálně 200 Active Playbacks
	

	Minimálně 999 Submasters
	

	Minimálně 100 Fader Pages   4 x 1 000 Palet (Intensity, Focus, Color, Beam)
	

	Minimálně 1 000 Presets (all palette)
	

	Minimálně 1 000 Groups
	

	Minimálně 1 000 Efektů (relativní, absolutní, nebo step)
	

	Minimálně 99 999 Maker
	

	Minimálně 1 000 Snapshotů
	

	Minimálně 1 000 Curves
	

	Minimálně 1 000 Color Paths
	

	Podpora minimálně 3 externích monitorů s displayport s minimálním rozlišením 1280x1024, s možností dotekového, nebo multidotekového ovládání
	

	SSD disk Solid Hard Disc/ Průmyslový  Hard Disc
	

	Minimálně 20 uživatelsky nastavitelných / programovatelných tlačítek pro přímý přístup k uživatelsky definovatelným      funkcím.
	

	Minimálně 10 USB portů pro flashky, ukazovátka, klávesnice
	

	Kompatibilita s dosud užívaným zařízením (ETC ION a ETC GIO)  Možnost a kompatibilita s dálkovým ovládání RFE jako aplikace v mobilních telefonech
	


	Technické požadavky na světelný pult – ROZHRANÍ
	Nabízené parametry

	Minimálně 2x individuálně konfigurovatelné ethernet porty 802.3af compliant PSE
	

	ETCNet2, Net3 (powered by ACN), ArtNet a Avab UDP output protocols
	

	Minimálně 4x DMX/RDM porty
	

	Contact-closure triggers přes D-Sub konektor
	

	3 x female IEC konektor
	

	Minimálně 3 x display-port pro externí display (1280x1024 s možností dotekového, nebo   multidotekového ovládání
	

	Minimálně 10x multifunkční USB
	

	OSC Transmit/Receive
	

	UDP Transmit/Receive
	

	MIDI TimeCode, MIDI Show Control přes Gateway
	

	SMPTE TimeCode přes Gateway Contact closure (12 analogových stupů, 12 SPDT contact   outputs, RS-232) přes Gateway
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