Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Komunální vozidlo pro zimní údržbu“

Zadavatel požaduje dodávku komunálního vozidla 4x4 s plně hydraulickým výměnným systémem včetně nástaveb zimní údržby. 
Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Zadavatel požaduje kompletní dodávku vozidla, skládající se ze tří součástí:
1.KOMERČNÍ PODVOZEK
	název/parametr
	požadavek
	nabídka 
– splnění požadavku

	2 osý podvozek s celkovou hmotností min. 15.000 kg
	ANO
	ANO / NE

	Rozvor min. – max.
	3000 – 3300 mm
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Technické zatížení přední nápravy 
	min. 6 300 kg
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Technické zatížení zadní nápravy
	min. 9 500 kg
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Odpružení zadní nápravy vzduchové
	ANO
	ANO / NE

	Přiřaditelný pohon přední nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Stabilizátor přední a zadní nápravy
	ANO
	ANO / NE

	Pneumatiky 
	11 R22,5 
	ANO / NE

	rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Brzdy kotoučové, ABS
	ANO
	ANO / NE

	Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
	ANO
	ANO / NE

	Palivový filtr vyhřívaný
	ANO
	ANO / NE

	Motor vznětový přeplňovaný
	výkon min. 180 kW 
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Emisní norma 
	 min. Euro 6 
	ANO / NE

	Vedlejší pohon od motoru s trvalým krouticím momentem  
	min. 650 Nm
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Vedlejší pohon od převodovky 
	ANO
	ANO / NE

	Výfuková roura vyvedená nahoru s koncovým kolenem
	ANO
	ANO / NE

	Přední nárazník ocelový
	ANO
	ANO / NE

	Alternátor
	min. 80 A
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Akumulátor 12 V
	min. 150 Ah
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečce
	ANO
	ANO / NE

	Uzamykatelná palivová nádrž
	min. 150l
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	 Barva kabiny RAL 2011
	· sedadlo řidiče vzduchově odpružené
· sedadlo spolujezdce statické tempomat
· digitální tachograf
· klimatizace
· mechanicky výklopná střecha
· prosklená zadní stěna kabiny řidiče – tónované okno
· zpětná zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná
· obrubníkové zrcátko vyhřívané a el. stavitelné
· širokoúhlá zrcátka vyhřívaná
· volant stavitelný výškově i sklonově
· elektricky ovládaná boční okna
· přední sklo tónované 
· centrální zamykání  
· světlomety pro denní svícení
· palubní počítač v ČJ
· rádio CD
· zásuvka 12 a 24 V
	ANO / NE

	2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny 
	ANO
	ANO / NE

	Deska sněhového pluhu
	DIN 76060
	ANO / NE

	Osvětlení příslušenství pro zimní údržbu
	ANO
	ANO / NE

	Odpojovač akumulátorů
	ANO
	ANO / NE

	Hadice pro huštění pneumatik
	ANO
	ANO / NE

	Výbava vozidla dle legislativních požadavků a norem
	ANO
	ANO / NE

	Tažné zařízeni 
	Ø oka 40 mm
	ANO / NE

	Zásuvka ABS + zásuvka přívěsu 12 V 13-pólová a 24 V 7+7 pólová
	ANO
	ANO / NE

	Brzdová vzduchová přípojka na konci rámu (dvojité vedení)
	ANO
	ANO / NE


2. VÝMĚNNÝ SYSTÉM NÁSTAVBY
	název/parametr
	požadavek
	nabídka 
– splnění požadavku

	Technické zatížení systému
(výměna s plně naloženým sypačem)
	min. 10000 kg
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Plně hydraulický systém s ovládáním z kabiny řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulický pohon pístovým čerpadlem od převodového PTO
	ANO
	ANO / NE

	Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
	ANO
	ANO / NE

	Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky
	ANO
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Hydraulický rozvaděč včetně nouzového ovládání
	ANO
	ANO / NE

	Olejová nádrž s filtrem
	min. 80l
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Odstavné nohy se statickým výpočtem
	4 ks
	ANO / NE

	Pracovní osvětlení systému
(na zadní stěně kabiny vozidla)
	2 ks
	ANO / NE

	Boční zábrany
	ANO
	ANO / NE

	Plastové blatníky
	ANO
	ANO / NE


3. SYPAČ S RADLICÍ 
	název/parametr
	požadavek
	nabídka 
– splnění požadavku

	Sypač

	Objem zásobníku sypače
	min. 3 m3
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Pohon od hydraulického systému podvozku (pomocí rychlospojek)
	ANO
	ANO / NE

	Nerezové provedení zásobníku sypače
	ANO
	ANO / NE

	Ochranné nakládací síto
	ANO
	ANO / NE

	Nerezový řetězový vynášecí systém (možnost posypu nekvalitním matriálem)
	ANO
	ANO / NE

	Šíře řetězu
	min. 350 mm
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Nerezová odlehčovací stříška 
	ANO
	ANO / NE

	Nerezové rozmetadlo
	ANO
	ANO / NE

	Rozsah posypu rozmetadla
	min. 2 – 8 m  
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Automatické dávkování posypu se zpětnou vazbou na rychlost vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Elektrické ovládání asymetrie posypu rozmetadla
	ANO
	ANO / NE

	Bezkontaktní čidlo kontroly posypu
	ANO
	ANO / NE

	Osvětlení rozmetadla
	ANO
	ANO / NE

	Drtič posypového materiálu (případně rozrušovací hřídel)
	ANO
	ANO / NE

	Objem nádrží solanky 
	min. 2000l
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Těleso čerpadla solanky z nerezu
	ANO
	ANO / NE

	Sklopné nerezové schůdky pro přístup na sypač 
	ANO
	ANO / NE

	PVC střecha odklápěcí s nerezovým rámem
	ANO
	ANO / NE

	Výstražný maják na zádi sypače
	ANO
	ANO / NE

	Ovládání sypače pomocí ovládacího panelu v kabině 
	ANO
	ANO / NE

	Odlehčovací stříška
	ANO
	ANO / NE

	Osazení sypače pro výměnný systém
	ANO
	ANO / NE

	Plachta zadní části vozidla
	ANO
	ANO / NE

	Barva sypače RAL 2011 oranžová 
	ANO
	ANO / NE

	
	
	

	Radlice

	Šíře radlice
	min. 2900mm
	ANO / NE
[uchazeč uvede číselný údaj]

	Pohon od hydraulického systému podvozku (pomocí rychlospojek)
	ANO
	ANO / NE

	Upnutí radlice dle DIN 76060
	ANO
	ANO / NE

	Polyethylenový skluz
	ANO
	ANO / NE

	Kolmý pryžový břit
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulické ovládání zvedání /spouštění/ plovoucí poloha
	ANO
	ANO / NE

	Hydraulické přetáčení vlevo /vpravo cca +- 30O
	ANO
	ANO / NE

	Příčné naklápění pro kopírování vozovky cca 7O
	ANO
	ANO / NE

	Obrysová světla na obou stranách
	ANO
	ANO / NE

	Ovládání z kabiny řidiče pomocí joistyku
	ANO
	ANO / NE

	Barva radlice RAL 2011 oranžová 
	ANO
	ANO / NE



Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. 
Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem. 
