Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Zařízení pro výrobu solanky
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Zařízení pro míchání chloridu sodného (NaCl) s vodou na požadovanou hustotu - výroba solanky k zimní údržbě komunikací
	Zařízení pro míchání chloridu sodného (NaCl) s vodou na požadovanou hustotu – výroba solanky k zimní údržbě komunikací 

	Základní objem zásobníkové nádrže: min. 4500 l
	Základní objem zásobníkové nádrže:  min. 4500 l

	Možnost připojení další přídavné nádrže
	Možnost připojení další přídavné nádrže

	Provedení umožňující venkovní instalaci
	Provedení umožňující venkovní instalaci

	Hodinový výkon zařízení minimálně:   4000 l / hod
	Hodinový výkon zařízení:   min.4000 l / hod

	Celoplastové provedení násypky a nádrže včetně kompletních rozvodů


	Celoplastové provedení násypky a nádrže včetně kompletních rozvodů



	Materiál odolný UV záření
	Materiál odolný UV záření

	Jištění při naplnění nádrží sypače (vypnutí čerpadel)
	Jištění při naplnění nádrží sypače (vypnutí čerpadel)

	Hustoměr pro kontrolu koncentrace, hadice pro plnění sypače.
	Hustoměr pro kontrolu koncentrace, hadice pro plnění sypače.

	Dodávka včetně instalace na zpevněnou plochu a napojení na rozvody
	Dodávka včetně instalace na zpevněnou plochu a napojení na rozvody

	Cena zařízení .......     Kč bez DPH


	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


