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Základní technická specifikace:  Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi 2018
Zadavatel požaduje,aby dodaná nástavba byla univerzálně (kompatibilně) použitelná  jak na vozidlo MAN TGL 12.180 4x2 VIN: WMAN15ZZXHY356716, tak i pro použití na vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL VIN: WMAN36ZZ8EY318896.

Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi
	Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi

	Nástavba bude osazena systémem NN3 pro uchycení nástavby na podvozku. Dodána bude včetně stavitelných podpěr (nohou).
	Nástavba bude osazena systémem NN3 pro uchycení nástavby na podvozku. Dodána bude včetně stavitelných podpěr (nohou).

	Násypka bude dodána s mezistěnou pro možnost vytápění
	Násypka bude dodána s mezistěnou pro možnost vytápění

	Hydraulický pohon nástavby bude řešen od komunální hydrauliky podvozku
	Hydraulický pohon nástavby bude řešen od komunální hydrauliky podvozku

	Objem násypky bude min. 3,5 m3
	Objem násypky bude ……… m3

	Vynášení materiálu: 1 šnek
	Vynášení materiálu: 1 šnek

	Izolovaná korba
	Izolovaná korba

	Ohřev korby: naftové topení
	Ohřev korby: naftové topení

	Ovládání nástavby ze zadní stěny nástavby
	Ovládání nástavby ze zadní stěny nástavby

	Základní výstražné osvětlení – 2 ks LED majáků na zadní stěně nástavby
	Základní výstražné osvětlení – 2 ks LED majáků na zadní stěně nástavby

	Šířka nástavby – max. 2000 mm
	Šířka nástavby – ….. mm

	Hmotnost prázdné nástavby – max. 2200 kg
	Hmotnost prázdné nástavby – …... kg

	Zadní uzavírací zařízení pro výdej obalované směsi 
	Zadní uzavírací zařízení pro výdej obalované směsi

	Nerezový mechanicky stavitelný skluz, otočný o 180 stupňů s možností sklopení nebo sundání
	Nerezový mechanicky stavitelný skluz, otočný o 180 stupňů s možností sklopení nebo sundání

	Zadní zástěra – ochrana před znečištěním
	Zadní zástěra – ochrana před znečištěním

	Barva oranžová: RAL 2011
	Barva oranžová: RAL 2011

	Záruka na nástavbu min. 2 roky
	Záruka na vozidlo min. 2 roky

	Schránka na nářadí uzavíratelná – z boku nástavby
	Schránka na nářadí uzavíratelná – z boku nástavby

	Hasící přístroj
	Hasící přístroj

	Reflexní označení nástavby
	Reflexní označení nástavby

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH



Nástavba bude homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



