Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Kontejnerová nástavba na svoz komunálního odpadu 2022“
[bookmark: _GoBack]
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Natahovací kontejnerový systém s bočním univerzálním vyklápěčem  určený pro vozidla o celkové hmotnosti 5- 7 t.
	Natahovací kontejnerový systém s bočním univerzálním vyklápěčem  určený pro vozidla o celkové hmotnosti 5- 7 t.

	Univerzální boční vyklápěč na nádoby 110 l (kulaté), 120 l, 240 l a 1100 l dle příslušných norem, umístěný na pravé straně
	Univerzální boční vyklápěč na nádoby 110 l (kulaté), 120 l, 240 l a 1100 l dle příslušných norem, umístěný na pravé straně

	Elektronické bezpečnostní jištění vyklápěče
	Elektronické bezpečnostní jištění vyklápěče

	Mechanické zajištění vyklápěče odpadových nádob při odstavení kontejneru
	Mechanické zajištění vyklápěče odpadových nádob při odstavení kontejneru

	Zařízení je určeno na svoz komunálního či BIO odpadu
	Zařízení je určeno na svoz komunálního či BIO odpadu

	Vlastní kontejner s vyklápěčem je pevně usazen na natahovacím rámu pro jednoramenný hákový natahovací mechanismus. Výška háku 900 mm
	Vlastní kontejner s vyklápěčem je pevně usazen na natahovacím rámu pro jednoramenný hákový natahovací mechanismus. Výška háku 900 mm

	Určeno pro hákové nosiče kontejnerů s vnější roztečí lyžin 1060 mm
	Určeno pro hákové nosiče kontejnerů s vnější roztečí lyžin 1060 mm

	Kontejner má zadní dělené dveře s možností otevření z boku kontejneru bez nutnosti vstupu do výsypného prostoru kontejneru
	Kontejner má zadní dělené dveře s možností otevření z boku kontejneru bez nutnosti vstupu do výsypného prostoru kontejneru

	Profilované stěny kontejneru pro zvýšení tuhosti 
	Profilované stěny kontejneru pro zvýšení tuhosti 

	Hydraulické ovládání z místa obsluhy po pravé straně vyklápěče
	Hydraulické ovládání z místa obsluhy po pravé straně vyklápěče

	Objem kontejneru min. 6m3

	Objem kontejneru …….m3


	Délka kontejneru do 3000 mm

	Délka kontejneru ……. mm


	Výška kontejneru min. 1500 mm a max. 1800 mm

	Výška kontejneru ……. mm 


	Šířka kontejneru max. 2000 mm
	Šířka kontejneru …….. mm

	Přídavný zábleskový maják na zadních dveřích
	Přídavný zábleskový maják na zadních dveřích

	Osvětlení pracovního prostoru vyklápěče
	Osvětlení pracovního prostoru vyklápěče

	Barva - oranžová
	Barva - oranžová




	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	

	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 



Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
