
Příloha 1b)
Příloha P1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností 

II. Nebudou-li Projektem nebo dohodou Smluvních stran stanoveny jiné termíny pro provedení následujících činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Zalesňování prostokořennou sadbou:

a) jarní 


nejdéle do 


31. 5. 

b) podzimní 


“


15.11.

2) Ochrana kultur proti zvěři:
“



15.11.
a) oplocování kultur MZD

“


do konce následujícího měsíce po provedení zalesnění

b) ožínání 



“


15.10.

3) Použití chemických přípravků musí být v souladu s platným Seznamem povolených přípravků na ochranu lesa a návodem výrobce přípravků k jejich použití, pokud Projekt nestanoví jinak.

4) Při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

III. Veškeré nádoby, obaly, přepravky, zbytky chemikálií a ostatních materiálů (dále jen“materiál“) musí být Smluvním partnerem z lesa odstraněny nejpozději při předání provedených činností. V případě, že materiál dodalo Město Úštěk, bude tento vrácen do jejich skladu. Úklid tohoto materiálu bude je součástí dodávky. 
IV.
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

B. Podrobné podmínky

Veškeré pěstební činnosti musí být provedeny po celé projektované ploše, a to v ploškách, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení v porostu.

I. Příprava půdy

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

II. Úklid klestu

1) Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků. Úklid těžebních zbytků musí být proveden buď jeho uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt pěstební činnosti popřípadě Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, příkopů a vodních toků.

Úklid a pálení klestu – snášení těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření  

Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 20m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, případně uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).

Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost o max. váze 15 kg do 2m délky.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Města Úštěk, pokud je to obsaženo v předaných Projektech.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Dále musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně. Uložení sazenic a osiva a manipulace s nimi musí být rovněž v souladu s touto vyhláškou. 

3) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn na základě písemné dohody s Městem Úštěk použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 482115.

4) Město Úštěk je oprávněno kontrolovat kvalitu sazenic před výsadbou (manipulace a uložení) a během výsadby.

5) Činnosti musí být provedeny podle ON 482410, odpovídající druh zalesnění; jamka 35x35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). 

6) Sadební materiál jehličnatých dřevin musí být před výsadbou prokazatelně ošetřen proti klikorohu borovému.

7) Dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

IV. Ochrana proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy.

1) Mechanická ochrana

a) Ožínání musí být provedeno na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Skosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno následné zalehnutí sazenic buření.

b) Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1cm v kořenovém krčku.

c) Ošlapávání musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně.

d) Mulčování musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina.

V. Ochrana kultur proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se u jehličnatých a listnatých dřevin.
2) Individuální ochrana


Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

4) Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

VI. Oplocování lesních kultur

1) Není-li Projektem stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky dle Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.

2) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava.
3) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

4) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

VII. Prořezávky

1) Prořezávky se provádějí podle instruktáže. 

2) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

3) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

4) Součástí prořezávky je rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky OLH.
VIII. Vyvětvování porostů

1) Vyvětvování se provádí podle vyznačení nebo instruktáže. 

2) V porostech ohrožených ohryzem nebo loupáním musí být bezprostředně po vyvětvení musí být proveden ochranný nátěr nebo jiné opatření proti ohryzu a loupání.

IX. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být po předchozím suchém vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

2) Opravy oplocenek.

Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být Smluvním partnerem vyhnána z oplocenky veškerá případně vniklá zvěř nebo hospodářská zvířata.

X. Ostatní pěstební činnosti

1) Výsek nežádoucích dřevin

a)  Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

2) Zpřístupnění porostů

a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázování.

b) Součástí zpřístupnění dříví je rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí OLH. 

c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí OLH.

3) Dočistění plochy po těžbě.

Dočištěním plochy po těžbě se rozumí vyřezání nežádoucích křovin, příp. podrostu a úklid nehroubí. Provádí se během těžby a úklidu klestu

V .......................dne ....................








.............................




                                               za Smluvního partnera



