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Příloha č. 1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


MODERNIZACE STROJŮ RV NECHANICE

















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).


Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078]Název:            		Zemědělské družstvo Nechanice
Sídlo:             		Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice
Právní forma:    		Družstvo
Údaj o zápisu do OR:   	DrXXIV 2055 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Jednající/Zastoupený:    AGRO – Měřín, a.s., předseda představenstva, zmocněný zástupce Ing. Gabriel Večeřa
IČ:             00123749
DIČ:          CZ00123749	

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 
[bookmark: _Hlk79753080] MODERNIZACE STROJŮ RV NECHANICE
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79752979][bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky jsou viz níže

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v EUR*
	Předpokládaná hodnota v CZK

	[bookmark: _Hlk147406474]1.
	Secí stroj na obiloviny
	170 000
	4 165 000

	2.
	Rozmetadlo hnoje
	105 000
	2 572 500

	3.
	Rotační brána
	40 816
	1 000 000

	4.
	Secí stroj na kukuřici
	52 000
	1 274 000

	5.
	Autopilot na MF 8735
	12 245
	300 000

	6.
	Autopilot na MF 7718
	12 245
	300 000

	
	Celkem bez DPH
	392 306
	9 611 500



*Kurz 24,50 KČ/EUR

Základní požadavky na technické řešení




1. Secí stroj na obiloviny
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Pracovní záběr min 8m
	
	

	Rozteč řádků osiva max. 135mm
	
	

	Nastavení přítlaku na zavlačovače z kabiny
	
	

	Záruka 24 měsíců
	
	

	Pneumatické brzdy včetně TP
	
	

	Závěs do ramen CAT 2/3
	
	

	Aktivní přítlak na secí botky nastavitelný z kabiny
	
	

	Hydraulická opěrná noha pro odstavení stroje
	
	

	Gumové urovnávače povrchu mezi koly pěchu
	
	

	Sekční kontrola a variabilní dávkování
	
	

	Možnost nastavení výsevku v jedincích na metr čtvereční – bez nutnosti kalibrace
	
	

	Pre-emergentní znamenáky
	
	

	Možnost setí dvou plodin do dvou různých hloubek
	
	

	Průměr secích disků min 360mm - max. 390mm
	
	

	Hlídání průtoku v semenovodech
	
	

	Smykový lišta – pružné prsty
	
	

	Disky přípravy uložené samostatně – 1 disk/1 slupice
	
	

	Objem zásobníku osiva min. 3500l – max. 4200l
	
	

	Přítlak na secí botky min. 50Kg – max. 90Kg
	
	

	Pohon výsevního ústrojí - elektrický
	
	

	Průměr disků přípravy max. 500mm
	
	

	Dvě rozdělovací hlavy
	
	

	Doživotní aktualizace software
	
	

	Kypřič stop radličkový
	
	

	Hydraulický přenos hmotnosti na křídla - nastavitelný
	
	



2. Rozmetadlo hnoje
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Délka ložné plochy rozmetadla minimálně 6,7 m
	
	

	Odpružené nápravy – minimálně 2
	
	

	Náběžná náprava
	
	

	Přední náprava zvedatelná
	
	

	Pneumatiky s průměrem ráfku minimálně 26,5 palce
	
	

	Hydraulicky odpružená oj se zatížením min. 4 tuny
	
	

	Hydraulická mezistěna
	
	

	Horizontálně uložené frézovací válce – min. 2 kusy
	
	

	Otočné nože na frézovacích válcích
	
	

	Hydraulické hraniční hnojení vpravo
	
	

	Load Sensing
	
	

	Mazací body svedené do centrálních mazacích lišt
	
	

	Homokinetický kardan
	
	

	Spojení s traktorem přes pánev K80
	
	

	Záruka min. 12 měsíců
	
	





3. Rotační brána
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Nesený v tříbodovém závěsu traktoru KAT III.
	
	

	Pracovní záběr min. 10 m
	
	

	Dvojitý hydraulicky sklopný pracovní rám
	
	

	Pracovní orgány hvězdice s min. 16 paprsky
	
	

	Vzdálenost mezi hvězdicemi 87 mm
	
	

	Slupice z kované oceli
	
	

	Opěrná kopírovací kola
	
	

	Záruka min. 12 měsíců
	
	



4. Secí stroj na kukuřici
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Záběr stroje min. 6m
	
	

	Rozteč řádků 750mm
	
	

	Počet řádků min. 8
	
	

	Nesený stroj sklopný – závěs do ramen KAT 3
	
	

	Přetlakové výsevní ústrojí
	
	

	Zásobník osiva umístěný na výsevní jednotce
	
	

	Hydraulický přítlak na secí botky nastavitelný z kabiny - min 320Kg
	
	

	Objem zásobníků osiva min 60l na řádek
	
	

	Zásobník na mikrogranulát umístěný individuálně na výsevní jednotce
	
	

	Pracovní rychlost min. 16 km/h
	
	

	Hydraulický pohon ventilátoru
	
	

	Mechanický přítlak secích botek – torzní pružina
	
	

	Vyklizovač řádku s automatickým nastavením hloubky
	
	

	Uzavírací kolečka s možností nastavení pracovního úhlu
	
	

	Secí stroj bez přihnojení
	
	

	Vyprazdňovací otvor pro vysypání osiva z výsevního ústrojí
	
	

	Vlastní zdroj el. Energie pro stroj – alternátor + baterie
	
	

	Doživotní aktualizace software
	
	

	Možnost individuálního nastavení výsevku na každém řádku zvlášť
	
	

	Sekční kontrola a variabilní dávkování
	
	

	ISOBUS ovládání stroje
	
	











5. Autopilot na MF 8735
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	GPS systém (autopilot)
	
	

	· Automatické řízení traktoru - autopilot  pomocí GPS
	ANO/NE
	

	· Instalace do “fabrické“ přípravy stroje
	ANO/NE
	

	· instalace na traktor a zaškolení obsluhy
	ANO/NE
	

	Přijímač: anténa a GPS
	
	

	· integrovaný přijímač GPS včetně víceosého náklonoměru umístěný na střeše
	ANO/NE
	

	· přesnost autopilotu s RTK signálem (placený) +/- 2,5cm
	ANO/NE
	

	· přesnost autopilotu s využitím bezplatného signálu +/- max do 15cm
	ANO/NE
	

	· příjem satelitních signálů GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
	ANO/NE
	

	Konzole: monitor
	
	

	· barevný dotykový monitor
	ANO/NE
	

	· velikost min 7“
	ANO/NE
	

	· univerzální ISOBUS UT
	ANO/NE
	

	· zobrazení hranic půdních bloků na podkladových silničních mapách
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení funkce automatického vypínání sekcí
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení odemčení funkce variabilní aplikace produktů
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení monitoru na funkci variabilní aplikace dvou produktů
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení plánování pojezdových linií po půdním bloku
	ANO/NE
	

	· vzdálený servisní přístup do monitoru a možnost aktualizace software
	ANO/NE
	

	· vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení monitoru na aktivní řízení přípojného nářadí pomocí druhého GPS přijímače
	ANO/NE
	







































6. Autopilot na MF 7718
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	GPS systém (autopilot)
	
	

	· Automatické řízení traktoru - autopilot  pomocí GPS
	ANO/NE
	

	· Instalace do “fabrické“ přípravy stroje
	ANO/NE
	

	· instalace na traktor a zaškolení obsluhy
	ANO/NE
	

	· dodání včetně ISOBUS zásuvky
	ANO/NE
	

	Přijímač: anténa a GPS
	
	

	· integrovaný přijímač GPS včetně víceosého náklonoměru umístěný na střeše
	ANO/NE
	

	· přesnost autopilotu s RTK signálem (placený) +/- 2,5cm
	ANO/NE
	

	· přesnost autopilotu s využitím bezplatného signálu +/- max do 15cm
	ANO/NE
	

	· příjem satelitních signálů GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
	ANO/NE
	

	Konzole: monitor
	
	

	· barevný dotykový monitor
	ANO/NE
	

	· velikost min 12“
	ANO/NE
	

	· univerzální ISOBUS UT
	ANO/NE
	

	· zobrazení hranic půdních bloků na podkladových silničních mapách
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení funkce automatického vypínání sekcí
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení funkce variabilní aplikace produktů
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení monitoru na funkci variabilní aplikace dvou produktů
	ANO/NE
	

	· plánování pojezdových linií po půdním bloku
	ANO/NE
	

	· funkce tvorby a zobrazení kolejových řádků a tvorby nepravidelných záhonů
	ANO/NE
	

	· vzdálený servisní přístup do monitoru a možnost aktualizace software
	ANO/NE
	

	· vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map
	ANO/NE
	

	· možnost odemčení monitoru na aktivní řízení přípojného nářadí pomocí druhého GPS přijímače
	ANO/NE
	







Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!
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