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Příloha č. 2.1 Doporučené technické požadavky
· Tíha jedné girlandy by neměla přesáhnout 50 kg.
· Girlanda by měla mít „větru vzdorující“ plochu o rozměru do 1 m2. (Tedy celková plocha všech osvětlovacích prvků girlandy by neměla přesáhnout 1 m2).
· Je preferováno použít světelnou technologii LED.
· Teplota chromatičnosti světla by měla být vstřícná k životnímu prostředí a zvolena s přihlédnutím k městskému veřejnému prostoru. Barevnost není blíže specifikována.
· Celkový příkon girlandy by měl být do 100 Wattů.
· Vývod elektřiny je prostorově vždy v místě úchytů ve zdi (několik způsobů řešení), standardně 230 V, v návrhu je nutné eliminovat velikost souvisejícího technického vybavení (technické skříně zavěšené vedle girland).
· Dnešní ovládání girland: Napájení přímo z RVO, jištění přívodního kabelu pro ulici s osazenými girlandami 16-25 A, ovládáno časovými spínači.
· Girlanda nesmí vstupovat do bezpečnostního prostoru trolejového vedení, což je 1 m nad trolejovým vedením.
· Osvětlení bude ovládáno dálkově – řídicí hardware pro dálkové ovládání má být součástí girlandy, a ne uchycen na fasádách.
· Ovládání vzdáleně z dispečinku TSB, vizuální vzdálená kontrola správného nastavení girland.
· Prodloužená záruka 60 měsíců.
· Servisní podpora po dobu prodloužené záruky 60 měsíců, SLA, opravy výměnným způsobem.
· Vizuální provedení – girlandy nesmí působit rušivě během dne, kdy nebudou rozsvícené. Girlandy mají působit kultivovaným dojmem. Účastník předloží vizualizaci girland za denního i nočního světla, blíže viz příloha č. 1 – Soutěžní zadání. Očekává se, že girlandy budou navrženy jako umělecky kvalitní a nadčasový dekorativní světelný prvek.
· Girlandy mají umožnovat min. 10 barevných režimů (základní barvy).
· Girlandy nebudou blikat, jsou preferovány statické motivy.
· Girlandy musí umožnit zavěsit dočasnou doplňkovou vánoční výzdobu.
· Stejný vzhled girlandy z obou stran.
Rozsah projektu:
	Ulice
	Počet girland

	Masarykova
	13

	Kobližná
	7

	Běhounská
	6

	Rašínova
	6

	Česká
	5 (+1)



Výšky převěsů pro girlandy a šířky uličního profilu						
[image: ]	

Záruční servis – rozsah a podmínky
Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva v navazujícím JŘBU, je povinen po dobu záruční lhůty (60 měsíců od předání díla) zajišťovat záruční servis na dodané dílo, kterým jsou světelné girlandy včetně všech jejich součástí, příslušenství a souvisejících systémů; podrobnosti budou vymezeny ve smlouvě, která bude předmětem jednání s vítězem soutěže o návrh v rámci JŘBU. Níže uvedené požadavky tak mohou v průběhu jednání doznat změn.
Rozsah záručního servisu
V rámci záručního servisu zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajišťoval zejména tyto úkony:
· diagnostiku závad na dodaném díle;
· opravy vad a poruch vzniklých v důsledku výrobní vady, vady materiálu nebo technologického zpracování;
· výměnu vadných nebo nefunkčních částí světelných girland;
· výměnu světelných zdrojů, napájecích prvků, kabeláže, spojovacích prvků a dalších komponent, pokud je závada kryta zárukou;
· opravy nebo výměny nosných a závěsných prvků, pokud dojde k jejich poruše v důsledku vady dodávky;
· uvedení díla do plně provozuschopného stavu po provedení záruční opravy;
· kontrolu správné funkce díla po opravě nebo výměně komponent.
Záruka se vztahuje na celé dodané dílo, a to včetně:
· světelných girland jako celku;
· veškerých dodaných elektrických, mechanických a konstrukčních částí;
· komunikačního systému a řídicího systému (softwaru);
· dalších dodaných nezbytných součástí a příslušenství nutných pro správnou funkci díla.
Právní rámec záruky
Záruční servis se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i v rozsahu úkonů, které nejsou výslovně uvedeny v seznamu výše. Nevyjmenování konkrétního úkonu tedy nevylučuje jeho zahrnutí do záručního servisu, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo povahy dodaného díla.
Opravy nezaviněné dodavatelem během záruční doby
V případě, že dojde v době trvání záruky k poškození dodaného díla, které nevzniklo zaviněním dodavatele, zejména v důsledku:
· [bookmark: _Hlk226534736]vandalismu;
· mimořádných nebo běžných meteorologických jevů;
· zásahu třetích osob;


· jiných vnějších vlivů,
pak se nejedná se o záruční opravu. Tyto opravy budou prováděny na základě objednávky zadavatele vůči vybranému dodavateli, případně třetímu subjektu, a to za úplatu.
Vybraný dodavatel však musí být po celou dobu záruční lhůty schopen tyto opravy zajistit a provést, a to včetně dodání potřebných náhradních dílů a uvedení díla do provozuschopného stavu.
Pozáruční servis
Po ukončení záruční doby by měl být vybraný dodavatel, pakliže jej zadavatel bude od něj požadovat, schopen v rámci pozáručního servisu zajistit:
· možnost dodání náhradních dílů potřebných k opravám dodaného díla;
· technickou součinnost při opravách a údržbě světelných girland;
· dostupnost dokumentace, specifikací a informací nezbytných k opravám.
Pozáruční opravy mohou být prováděny:
· vybraným dodavatelem, a to za úplatu;
· třetím subjektem (dodavatelem odlišným od vybraného dodavatele), správcem veřejného osvětlení, kterým je zadavatel,
a to podle rozhodnutí zadavatele.
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Běhounská: převěs spodní lanohorní lanovzdálenostspodní lanohorní lanovzdálenost

šířka ulice

(délka 

girlandy)

S-0107-017 7,45 9,15 1,70 7,45 9,15 1,70 X X 12,38

S-0107-016 7,17 9,08 1,91 7,17 9,08 1,91 X X 12,67

S-0107-015 7,34 9,13 1,79 7,34 9,13 1,79 X X 12,65

S-0107-014 7,50 9,19 1,69 7,50 9,19 1,69 X X 12,38

S-0107-013 7,81 9,09 1,28 7,81 9,09 1,28 X X 12,19

S-0107-012 7,31 9,25 1,94 7,31 9,25 1,94 X X 12,19

Celkem délka:  74,46

Kobližná: S-0453-014 7,11 8,66 1,55 7,11 8,66 1,55 X X 12,71

S-0453-015 7,18 8,77 1,59 7,18 8,77 1,59 X X 12,74

S-0453-016 7,21 8,87 1,66 7,21 8,87 1,66 X X 13,03

S-0453-017 7,30 8,81 1,51 7,30 8,81 1,51 X X 12,56

S-0453-018 7,48 8,94 1,46 7,48 8,94 1,46 X X 12,56

S-0453-019 7,40 8,99 1,59 7,40 8,99 1,59 X X 12,68

S-0453-020 8,57 9,83 1,26 8,57 9,83 1,26 X X 17,62

Celkem délka:  93,9

Česká S-1422-008 není součástí projektu

S-1422-009 není součástí projektu

S-1422-010 6,82 8,50 1,68 6,82 8,50 1,68 X X 9,20

S-1422-011 6,86 8,48 1,62 6,77 8,42 1,65 X X 10,46

S-1422-012 6,79 8,49 1,70 6,82 8,52 1,70 X X 8,52

S-1422-013 7,15 8,79 1,64 7,27 8,89 1,62 X X 9,51

S-1422-014 7,67 9,19 1,52 7,78 9,23 1,45 X X 11,49

Celkem délka:  49,18

Masarykova S-0637-014 8,40 9,64 1,24 8,40 9,64 1,24 15,57

S-0637-015 8,11 9,59 1,48 8,12 9,59 1,47 14,26

S-0637-016 8,04 9,52 1,48 8,34 9,52 1,18 14,27

S-0637-017 8,14 9,69 1,55 7,95 9,69 1,74 15,06

S-0637-018 9,06 10,36 1,30 8,98 10,36 1,38 14,14

S-0637-019 8,30 9,85 1,55 8,18 9,79 1,61 14,23

S-0637-020 8,33 9,85 1,52 8,58 9,85 1,27 16,01

S-0637-021 8,56 9,86 1,30 8,61 9,99 1,38 15,31

S-0637-022 8,13 9,66 1,53 8,11 9,62 1,51 6,98 6,46 15,08

S-0637-023 8,17 9,68 1,51 8,49 9,71 1,22 15,22

S-0637-024 7,93 9,47 1,54 8,17 9,62 1,45 16,16

S-0637-025 7,82 9,30 1,48 7,67 9,26 1,59 14,47

S-0637-026 8,90 10,31 1,41 8,72 10,23 1,51 7,06 6,57 14,52

Celkem délka:  194,3

Rašínova *) S-0860-001 17,63

S-0860-002 17,50

S-0860-003 29,03

S-0860-006 14,90

S-0860-007 14,88

S-0860-008 15,60

Celkem délka:  109,53

Česká*) S-1422-021 12,30

Celkem délka:  12,30

*) Převěsy 1,2 -1,5 m nad lanem veřejného osvětlení
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