Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Technická specifikace dodávaného HW
Specifikace dodávaného zboží (pracovní stanice AI) – uchazeč vyplní nabízenou konfiguraci tak, aby splňovala minimální požadavky zadavatele. Uvedení „NE“ ve sloupci „Technická specifikace nabízeného plnění” nebo nabídnutí zboží nesplňujícího minimální technické požadavky znamená nesplnění zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nabídne ekvivalentní řešení (CPU/GPU), uvede konkrétní typ nabízeného řešení.
AI PC (workstation) – 1 ks
	
	Minimální technické požadavky zadavatele
	Technická specifikace nabízeného plnění – splňuje ANO/NE 

	MODEL
	
	<doplní dodavatel>

	Provedení
	Tower / desk-side workstation, možnost montáže do podstolí; uzamykatelný kryt a mechanické zabezpečení při přístupu k úložišti.
	<doplní dodavatel>

	Procesor (CPU)



	1× vysokovýkonný x86‑64 CPU (Intel Core i9 / Xeon W, nebo AMD Ryzen 9 / Threadripper PRO nebo ekvivalentní řešení srovnatelného výkonu), ≥ 16 fyzických jader, základní takt ≥ 3,0 GHz; podpora AVX/AVX2/AVX‑512 dle platformy.
	<doplní dodavatel>

	Akcelerátor pro AI (GPU)
	Min. 1× profesionální GPU s Tensor/Matrix Cores nebo technologicky ekvivalentní řešení; AI výkon ≥ 80 TFLOPS FP16 nebo ekvivalentní výkon v běžně používaných AI benchmarcích, paměť ≥ 48 GB HBM/GDDR6 případně technologicky ekvivalentní řešení; podpora CUDA/ROCm, ovladače pro PyTorch/TensorFlow.
	<doplní dodavatel>

	Operační paměť (RAM)
	Min. 128 GB DDR5 UDIMM/RDIMM, rozšiřitelná na ≥ 256 GB; dual/triple/quad‑channel dle platformy; osazení shodnými moduly.
	<doplní dodavatel>

	Disková kapacita pro OS
	1× NVMe SSD ≥ 1 TB; doporučeno 2× NVMe SSD v RAID1 pomocí firmware/softwarového RAIDu.
	<doplní dodavatel>

	Datová část (AI cache / scratch)
	Min. 2× NVMe SSD ≥ 2 TB (celkem ≥ 4 TB) pro pracovní datasety; uvést TBW/DWPD a IOPS.
	<doplní dodavatel>

	Síťová konektivita
	Min. 1× 1GbE Base‑T; volitelně 1× 10GbE Base‑T nebo SFP+ (dodat DAC/SFP+ kabel nebo transceiver).
	<doplní dodavatel>

	Napájení
	PSU ≥ 1000 W, certifikace 80Plus Platinum/Titanium; samostatné napájecí větve pro GPU; kabeláž pro připojení k UPS (C13/C14).
	<doplní dodavatel>

	Chlazení
	Kompaktní airflow s oddělením GPU/CPU; možnost instalace AIO pro CPU; filtry proti prachu; monitorování teplot.
	<doplní dodavatel>

	I/O a rozšiřitelnost
	Min. 4× PCIe sloty (dle platformy), min. 8× USB (vč. USB‑C), čtečka SD; minimálně 2 volné M.2 pozice.
	<doplní dodavatel>

	Management a zabezpečení
	TPM 2.0, Secure Boot; firmware podepisovaný výrobcem; možnost vypnutí USB portů; lokální diagnostika a monitoring HW.
	<doplní dodavatel>

	Záruka/technická podpora
	Min. 36 měsíců on‑site (možnost rozšíření na 60 měsíců); reakce do 4 h v pracovní době; prokazatelné ověření záruky podle S/N.
	<doplní dodavatel>

	Software
	OS licence není požadována; ovladače GPU/CPU dostupné pro Windows 11 Pro a/nebo Linux (RHEL/Ubuntu LTS).
	<doplní dodavatel>

	Prohlášení uchazeče
	Parametry ověřitelné v datasheetech; zařízení nové, nepoužité, určené pro český trh; dostupnost funkcí nejpozději dnem podání nabídky.
	<doplní dodavatel>



