Příloha č.1

Technická specifikace – zametací vozidlo

Rozměry a hmotnosti
Celková hmotnost				max. 4500 kg
Užitečné zatížení				min. 1500 kg
Výška vozu bez výstražného majáku		max. 2,1 m
Šířka vozu (se zpětnými zrcátky)		max. 1300 mm
Světlost 					min. 200 mm

Motor:
Výkon motoru					min. 60 kW
Chlazení					vodní
Palivo						nafta

Řízení a brzdy:
	min. 2 (pracovní, přepravní, ...)
Řízení v pracovním režimu			všechna 4 kola
Řízení v přepravním režimu			přední kola, zadní náprava pevně blokována
Přepravní rychlost				min. 50 km/h
Nápravy					automobilového typu
Odpružení náprav				elipsovými pružinami
Diferenciál					poháněný hydraulickým motorem
Rozvoz náprav				min. 2000 mm
Poloměr otáčení				max. 3300 mm
Přední brzdy					diskové
Zadní brzdy					hydraulické
Parkovací brzda				hydraulická na zadní nápravě
Převodovka					hydromotor

Zametání:
Uložení zametacích kartáčů			před přední nápravou
Systém ovládání zametacích kartáčů		nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů
Průměr zametacích kartáčů			min. 900 mm
Maximální pracovní záběr s dvěma kartáči	min. 2400 mm
Průměr sací roury				min. 250 mm
Šířka sací hubice				min. 500 mm
Výkon sacího agregátu			min. 13000 m3/h
Skrápění na každém kartáči			min. 3 vodní trysky
Skrápění v sací hubici			min. 4 vodní trysky
Objem čisté vody na skrápění		min. 350 litrů
Výkon čerpadla na skrápění			min. 20 litrů/min.
Objem zásobníku na smetky			min. 2m3
Vyklápění zásobníku na smetky		do výšky min. 1500 mm

Doplňující výbava
Klimatizace v kabině řidiče
Nastavení úhlu a přítlaku kartáčů z kabiny
Vysokotlaké vodní čerpadlo včetně pistole s tlakem min. 200 barů
Vnější sací hadice o průměru min.150 mm
Recyklace vody
Kamera na sací hubici s obrazovkou v kabině řidiče
Maják oranžové barvy
Povinná výbava – zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník




Systém GPS
Kompatibilní se systémem NaviGate (dodavatel firma RADIUM s.r.o.) používaný ve vozidlech zadavatele. Ostatní údaje, včetně kontaktů na servisní a montážní firmu na vyžádání u zadavatele.
Systém GPS – sledování polohy a činností vozidla – jízda, spotřeba PHM, zametání, sání vnější hubicí. 
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