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ROP INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI
STREDNI SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
N UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY REGIONALNi ROZVOJ






	Odpovědi na dotazy


	Název veřejné zakázky:
	„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“

	

	Zadavatel

	Obchodní firma / název:
	Obec Ohrobec

	Sídlo / místo podnikání:
	V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

	IČ:
	002 41 491

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta

	Kontaktní osoba zadavatele:
	Bc. Lenka Těšínská

	Telefon:
	+420 233 101 100

	E-mail:
	l.tesinska@dasonele.cz


Zadavatel sděluje, následující odpovědi na dotazy dodavatelů k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 3 zákona a ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) a v souladu s Podmínkami zadávání zakázek ROP Střední Čechy (dále jen „podmínky ROP“). Veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy), číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01608, název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec.
Dotaz č. 1 ze dne 7.2.2014
Ve výkazu výměr 101- Rekonstrukce ulice U Rybníka – neuznatelná část je pol. č. 13 „Osazení a montáž silnič. Zábradlí ocelového, 2madla, vč. Nátěrů“. Žádáme o vyjasnění, co položka obsahuje. V případě, 
že položka obsahuje i dodávku, žádáme o doplnění položky ve výkazu výměr a dodání výkresu, či přesné specifikace zábradlí.
Odpověď na dotaz č. 1 

Silniční zábradlí bude provedeno dle TP 186- Zábradlí na pozemních komunikacích – obrázek č. 4 (viz příloha tohoto dokumentu).
Dotaz č. 2 ze dne 7.2.2014
V položce „Podklad z obalovaného kameniva ACP16+, ACP22+, nad 3m tl. 6cm“ ve všech zadaných výkazech výměr je uvedena měrná jednotka – tuny. Zde uváděná tloušťka „tl. 6cmm“ je zavádějící a neodůvodněná, když bude mocnost vyrovnávky proměnná. Žádáme o vyškrtnutí mocnosti vrstvy „tl. 6cm“.
Odpověď na dotaz č. 2 

Vypuštěn popis tl. 6cm ve výkazu výměr III. Zadavatel dokládá upravené výkazy výměr.
Dotaz č. 3 ze dne 7.2.2014
V textové části PD je uvedeno: „Vyhodnocení stavu inženýrských sítí – ve staveništi jsou přítomny sítě:“ a v poslední odrážce“ – a další“. Žádáme o doplnění PD o vyjádření o existenci podzemního zařízení.
Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel uvádí, že veškeré inženýrské sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci.
V Ohrobci dne 11.2.2014
                                           ..............................................................
                                             PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
                                           starosta
- silniční zábradlí dle TP 186

- výkazy výměr
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