Popis svítidla S3

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.
Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.
Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.
Mechanická odolnost optické části svítidla IK09.
Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.
Svítidlo v barvě RAL 7038.
Hmotnost svítidla maximálně 5,6kg.
Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 
Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla do horního poloprostoru. 
Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).
Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.
Možnost náklonu +5° až -10° 
Příkon svítidla maximálně 71 W.
Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.
Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.
Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).
Věrnost podání barev Ra ≥70.
[bookmark: _GoBack]Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 6700 lm.
Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 % oproti nominálnímu
Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.
Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
Záruka min. 5 let


