Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Vibrační tandemový válec
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Dva běhouny za sebou, oba hnané
	Dva běhouny za sebou, oba hnané

	Hutnící šíře běhounu 1.000 mm                         
	Hutnící šíře běhounu 1.000 mm                         

	Celková hmotnost válce 1.450 – 1.550 kg
	Celková hmotnost válce ………. kg

	Oba běhouny hladké ocelové
	Oba běhouny hladké ocelové

	Transportní závěsy vpředu i vzadu
	Transportní závěsy vpředu i vzadu

	Lakování oranžová  RAL 2011
	Lakování oranžová  RAL 2011

	Palivová nádrž min.30  litrů
	Palivová nádrž ……… litrů

	
	

	Motor

	Motor diesel
	Motor diesel

	Výkon motoru min. 15 kW
	Výkon motoru…………. kW

	
	

	Převodovka

	Plynulá regulace rychlosti 0-10 km/h před i vzad  
	Plynulá regulace rychlosti 0-10 km/h před i vzad  

	

	Pojezd a vibrace

	Přední i zadní běhoun s hydrostatickým pohonem
	Přední i zadní běhoun s hydrostatickým pohonem

	Oba běhouny s vibrací (možnost odpojení vibrace zadního běhounu)
	Oba běhouny s vibrací (možnost odpojení vibrace zadního běhounu)

	Frekvence vibrace min.60 Hz
	Frekvence vibrace …….. Hz

	Škrabáky na obou běhounech s přítlakem   
	Škrabáky na obou běhounech s přítlakem   

	Tlakové skrápění obou běhounů s elektronicky řízeným cyklovačem
	Tlakové skrápění obou běhounů s elektronicky řízeným cyklovačem

	Nádrž na vodu pro skrápění min. 80 l   
	Nádrž na vodu pro skrápění ………. l   

	Akustická signalizace zpětného chodu
	Akustická signalizace zpětného chodu

	
	

	Řízení

	Kloubové řízení
	Kloubové řízení


	Rám

	Kloubový rám
	Kloubový rám


	Kabina - rám

	Sklopný bezpečnostní rám ROPS s ochranou stříškou
	Sklopný bezpečnostní rám ROPS s ochranou stříškou

	Odpružené sedadlo obsluhy s bezpečnostními prvky (bezpečnostní pás)
	Odpružené sedadlo obsluhy s bezpečnostními prvky (bezpečnostní pás)

	Počítadlo motohodin
	Počítadlo motohodin

	Pracovní osvětlení vpředu i vzadu
	Pracovní osvětlení vpředu i vzadu  


	Ostatní

	Výstražný maják
	Výstražný maják


Vibrační tandemový válec je homologován, vybaven a schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


