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Technická specifikace traktorové travní sekačky
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy

· Typ motoru – zážehový, vzduchem chlazený, o objemu minimálně 600 cm³ a výkonu minimálně 22 HP
· Převodovka – hydrostatická nebo plynulá bezstupňová
· Řízení – hydraulické, pojezdová rychlost minimálně 12 km/hod.
· Ostatní
· Přední kola o minimální velikosti 8´´ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz
· Zadní kola o minimální velikosti 12´´ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz
· Poloměr otáčení maximálně 1,1 m
· Systém pro sběr trávy s košem o objemu minimálně 600 l.
· Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu
· Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem minimálně 1,8m
· Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120cm a nastavitelnou výškou sekání, min. 3 polohy
· Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž sekačka musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy
· Bezpečnostní kontakt na nebo pod sedadlem řidiče
· Vyprazdňování koše musí být možné bez nutnosti opouštět sedadlo řidiče
· Osvětlení obsahuje minimálně dvě světla přední a směrovky
· Nádrž na palivo o objemu je o minimálním objemu 14 l.


