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1. [bookmark: _Toc432029764]
Úvod

0. [bookmark: _Toc432029765]Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované zařízení v rámci projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines. Toto může vést k identifikaci rozhraní zařízení (produktu) s ELI výzkumnými technologiemi stejně jako zařízením budovy ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).
0. [bookmark: _Toc432029766]Předmět dokumentu

Požadované zařízení/produkt (Control Servers (DNS1) – Management server [PBS: SE.BDS.CS.HW.9.14 - Management servers]) je specifikováno v následném textu tohoto RSD.

RSD obsahuje následující požadavky na požadované zařízení (produkt): obecné požadavky, funkční a výkonové požadavky, požadavky limitující konstrukční návrh, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu A.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízení (produkt) bez nutnosti modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací v rámci projektu ELI Beamlines.
Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny v souladu s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními zkouškami). Interní postup přejímky zařízení (produktu) kategorie typu A musí být stanoven a aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu).
1. [bookmark: _Toc432029767]Control Servers – Management server

1. [bookmark: _Toc432029768]Obecné požadavky na Management server

REQ-012363/A	
Požadovaný počet dodaných serverů je 1 kus.

REQ-012364/A	
Servisní služba musí být poskytována v režimu 8x5x24 (odeslání náhradního dílu s doručením do 24 hodin od nahlášení v 8 hodinové pracovní době 5 pracovních dnů týdne). Záruční doba je 3 roky.

1. [bookmark: _Toc432029769]Funkční a Výkonové požadavky


1. [bookmark: _Toc432029770]Šasi

REQ-012367/A	
Požadována je slučitelnost serveru se standardem EIA-310 pro montáž do 19" skříně (výška zařízení max. 1U).

REQ-012368/A	
Montážní sada do 19" skříně musí být součástí dodávky, vč. příslušenství pro přístup k serveru a všem jeho výměnným částem bez použití nářadí.

REQ-012371/A	
Vnitřní komponenty serveru výměnné za chodu (hot-plug) musí byt vizuálně odlišitelné.

1. [bookmark: _Toc432029771]CPU

REQ-012372/A	
Server musí být vybaven 2 paticemi pro CPU, min. v jedné patici musí být osazen CPU.

REQ-012373/A	
Výpočetní výkon CPU serveru musí odpovídat minimálním požadavkům dle SPECfp2006_rate_base 560 (www.spec.org - jedná se o hodnotu při osazení obou CPU).

REQ-012375/A	
Požadován je CPU s počtem jader min. 8.

1. [bookmark: _Toc432029772]RAM

REQ-012376/A	
V serveru musí být osazena pamět RAM o kapacitě min. 16GB, typ DDR4.

1. [bookmark: _Toc432029773]Disky

REQ-012377/A	
V serveru musí být osazeny min. 2x Value Enterprise SSD 120G, hot-plug, RAID-1.

REQ-012378/A	
V serveru musí být osazeny min. 2x HDD 300G 10k, hot-plug, RAID-1.


1. [bookmark: _Toc432029774]Diskový řadič

REQ-012379/A	
Diskový řadič musí mít propustnost 12Gb/s.

REQ-012380/A	
Diskový řadič musí být vybaven min. 8 porty.

REQ-012381/A	
Diskový řadič musí podporovat hot-plug pro SSD a SAS.

REQ-012382/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat RAID-0, 1, 10.

REQ-012383/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat on-line rozšíření kapacity.

REQ-012384/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat globální hot-spare.

1. [bookmark: _Toc432029775]Porty Ethernet

REQ-012385/A	
Server musí být vybaven min. 4 porty Ethernet 1000BASE-T/TX s rozhraním RJ-45.

1. [bookmark: _Toc432029776]USB porty

REQ-012386/A	
Server musí být vybaven min. 5 porty USB, z toho min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty USB musí být přístupné z přední strany šasi.

1. [bookmark: _Toc432029777]Rozšiřující sloty PCIe

REQ-012387/A	
Server musí být vybaven min. 4 rozšiřujícími sloty PCIe 3.0 x8.

1. [bookmark: _Toc432029778]Virtualizace

REQ-012389/A	
Server musí podporovat následující software pro virtualizaci: Red Hat RHEV (KVM), VMware ESX, Microsoft Hyper-V, v posleních aktuálních verzích.

1. [bookmark: _Toc432029779]Management a vzdálená správa

REQ-012493/A	
Management serveru musí být nezávislý na OS.

REQ-012390/A	
Management serveru musí splňovat požadované funkce a mít následující vlastnosti:   Web GUI a dedikovaný Ethernet port a dedikovaná IP adresa;  firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty; podpora OS Deploymentu; logování událostí; monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory); alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) za použití emailu;  podpora IPv4 a IPv6; IPMI funkcionalita;  přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu;  konfigurace hardware komponent a RAID; server reset, reboot, power-on/off/cycle; Power management vlastnosti; security vlastnosti (podpora AD, encryption);  BIOS recovery;  Podpora KVM-over-LAN.

1. [bookmark: _Toc432029780]Podpora OS

REQ-012391/A	
Server musí podporovat následující OS: Red Hat RHEL, SUSE Linux, Microsoft Windows Server 2012 R2, v posleních aktuálních verzích.

1. [bookmark: _Toc432029781]Napájení

REQ-012392/A	
Požadováno je plně redundantní napájení 230VAC.

1. [bookmark: _Toc432029782]Control Servers – Infiniband management server

2. [bookmark: _Toc432029783]Obecné požadavky na Infiniband management server

REQ-012393/A	
Požadovaný počet dodaných serverů je 1 kus.

REQ-012394/A	
Servisní služba musí být poskytována v režimu 8x5x24 (odeslání náhradního dílu s doručením do 24 hodin od nahlášení v 8 hodinové pracovní době 5 pracovních dnů týdne). Záruční doba je 3 roky.


2. [bookmark: _Toc432029784]Funkční a Výkonové požadavky

1. [bookmark: _Toc432029785]Šasi

REQ-012397/A	
Požadována je slučitelnost serveru se standardem EIA-310 pro montáž do 19" skříně (výška zařízení max. 1U).

REQ-012400/A	
Montážní sada do 19" skříně musí být součástí dodávky, vč. příslušenství pro přístup k serveru a všem jeho výměnným částem bez použití nářadí.

1. [bookmark: _Toc432029786]CPU

REQ-012492/A	
Server musí být vybaven 2 paticemi pro CPU, min. v jedné patici musí být osazen CPU.

REQ-012402/A	
Výpočetní výkon CPU serveru musí odpovídat minimálním požadavkům dle SPECfp2006_rate_base 560 (www.spec.org - jedná se o hodnotu při osazení obou CPU).

REQ-012404/A	
Požadován je CPU s počtem jader min. 8.

1. [bookmark: _Toc432029787]RAM

REQ-012405/A	
V serveru musí být osazena pamět RAM o kapacitě min. 16GB, typ DDR4.

1. [bookmark: _Toc432029788]Disky

REQ-012406/A	
V serveru musí být osazeny min. 2x Enterprise SSD 120G, hot-plug, RAID-1.

REQ-012407/A	
V serveru musí být osazeny min. 2x HDD 300G 10k, hot-plug, RAID-1.

1. [bookmark: _Toc432029789]Diskový řadič

REQ-012408/A	
Diskový řadič musí mít propustnost 12Gb/s.
REQ-012409/A	
Diskový řadič musí být vybaven min. 8 porty.

REQ-012410/A	
Diskový řadič musí podporovat hot-plug pro SSD a SAS.

REQ-012411/A	
Provedení disk řadiče musí podporovat RAID-0, 1, 10.

REQ-012412/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat on-line rozšíření kapacity.

REQ-012413/A	
Provedení diskového řadiče musí podporovat globální hot-spare.

1. [bookmark: _Toc432029790]Porty Ethernet

REQ-012414/A	
Server musí být vybaven min. 4 porty Ethernet 1000BASE-T/TX s rozhraním RJ-45.

1. [bookmark: _Toc432029791]Infiniband konektivita

REQ-012415/A	
Server musí být vybaven min. 2 porty Infiniband FDR14 x4 s výměnným tranceiverem QSFP+.

1. [bookmark: _Toc432029792]USB porty

REQ-012416/A	
Server musí být vybaven min. 5 porty USB, z toho min. 2 porty USB 3.0, min. 2 porty USB musí být přístupné z přední strany šasi.

1. [bookmark: _Toc432029793]Rozšiřující sloty PCIe

REQ-012417/A	
Server musí být vybaven min. 4 rozšiřujícími sloty PCIe 3.0 x8.

1. [bookmark: _Toc432029794]Virtualizace

REQ-012419/A	
Server musí podporovat následující software pro virtualizaci: Red Hat RHEV (KVM), VMware ESX, Microsoft Hyper-V, v posleních aktuálních verzích.

1. [bookmark: _Toc432029795]Management a vzdálená správa

REQ-012494/A	
Management serveru musí být nezávislý na OS.

REQ-012420/A	
Infiniband management serveru musí splňovat požadované funkce a mít následující vlastnosti: Web GUI a dedikovaný Ethernet port a dedikovaná IP adresa; firmware update/rollback pro jednotlivé hardware komponenty;  podpora OS Deploymentu; logování událostí; monitoring hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory); alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) za použití emailu;  podpora IPv4 a IPv6; IPMI funkcionalita; přístup k nainstalovanému operačnímu systému přes funkci managementu; konfigurace hardware komponent a RAID;  server reset, reboot, power-on/off/cycle; Power management vlastnosti; security vlastnosti (podpora AD, encryption); BIOS recovery; Podpora KVM-over-LAN.

1. [bookmark: _Toc432029796]Podpora OS

REQ-012421/A	
Server musí podporovat následující OS: Red Hat RHEL, SUSE Linux, Microsoft Windows Server, v posledních aktuálních verzích.

1. [bookmark: _Toc432029797]Napájení

REQ-012422/A	
Požadováno je plně redundantní napájení 230VAC.

1. [bookmark: _Toc432029798]Požadavky na jakost dodávaného zařízení

3. [bookmark: _Toc432029799]Specifické požadavky na kvalitu produktu

REQ-012495/A	
Součástí dodaného výrobku bude manuál pro uživatele. Kompletnost manuálu musí být odsouhlasena Zadavatelem a bude obsahovat pokyny a popis pro: 
· přepravu zařízení, 
· manipulaci se zařízením, 
· skladování zařízení, 
· montáž a kalibraci (v případě, že je nutná) zařízení,
· bezpečný provoz zařízení a postupy údržby.

REQ-012498/A	
Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli prohlášením o shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu disponovat. 
Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

REQ-012499/A	
Dodavatel musí poskytnout informace o výstupní kontrole produktu. Tato informace musí obsahovat prohlášení o shodě produktu s požadavky definovanými v RSD na produkt.
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