








Příloha č.1

Technická specifikace předmětu zakázky – minimální požadavky:
Svahová sekačka na trávu 
· systém řízení a ovládání stroje: dálkově radiovým signálem

· dosah radiového signálu: min. 50 m

· svahová dostupnost: min. 40º
· šíře sečení: záběr min. 120 cm

· výška sečení: plynule nastavitelná v rozsahu 9-14 cm (±10%)

· systém sečení: min. 4 rotační žací nože 

· spojka žacích nožů: elektromagnetická

· systém pojezdu stroje: pojezdová kola s pohonem 4x4, plynulé řízení rychlosti

· systém řízení pojezdových kol: možnost natáčení 360º vertikálně
· Výkon motoru: min. 23 HP

· elektrický startér

Povinné příslušenství:

· Dálkový ovladač se sadou náhradních baterií a nabíječkou do auta

· Hydraulický naviják pro zajištění stroje ve svahu a zvýšení svahové dostupnosti

· 1 sada náhradních žacích nožů

· návod k obsluze, podmínky bezpečnosti práce a katalog náhradních dílů a případně další provozní dokumentace vše v českém jazyce
Další požadavky:

· zajištění záručního i pozáručního servisu do 48 hodin.

· minimální délka záruky 24 měsíců.

· Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu a údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání.
